기자재공급자 관리지침

업무표준 번호	:	H0-자재-지침-0028
제․개정번호	:	22
제․개정일자	:	2019. 09. 10

2009.12.10    제   정

2019.09.10  22차 개정

작성자	진 봉 건 (자재처 자재총괄부 차장)
검토자	김 병 옥 (자재처 자재총괄부장)
승인자	신 기 정 (자재처장)

자재처	기자재공급자 관리지침	업무표준No	H0-자재-지침-0028
		개정․페이지	22	/
		제․개정일자	2019. 09. 10

제․개정 이력
Ver	개 정 내 용	작성자	검토자	승인자	승인일자	비 고
00	사규 및 하위규범의 간소화 (관리지침과 관리업무편람 통합)	황인목	김재필	박정근	2009.12.10	제정
01	4M관리기준 추가, 기자재공급자관리 위원회 임무 명확화	황인목	이회창	박정근	2010.09.27	부분 개정
02	기자재공급 유자격자 제재항목 추가 성능확인시험용 피시험품 기준 변경	황인목	이회창	박정근	2010.12.03	부분 개정
03	등록품목 간소화, 실태조사 방법개선 피시품 현장확인 방법 개선	이재영	이회창	박정근	2011.09.08	전면 개정
04	기자재공급자 관리지침 (표준화된 SOP양식으로 개정)	이재영	이회창	박정근	2011.12.14	개정
05	기자재공급자관리위원회 강화	박효익	이회창	박정근	2011.12.23	부분 개정
06	협력업체 상벌위원회 분리	박효익	이정호	조택동	2012.04.13	부분 개정
07	외부전문위원단 선정범위 추가	박효익	이정호	조택동	2012.08.16	부분 개정
08	해외 기자재공급자 등록기준 합리화 실태조사비용 부담 개선	박효익	이정호	조택동	2012.10. 5	부분 개정
09	표준품목 폐지 협력업체 상벌위원회 분리 운영	박용하	이정호	조택동	2013. 5.15	부분 개정
10	자격 유효기간 연장(3→4년) 우수협력사 자동갱신 신설	박용하	이정호	조택동	2013. 6.28	부분 개정
11	허위 등록서류 관련 제재강화 (하위)직제규정 반영	손기정	이진호	하희봉	2014. 2.19	부분 개정

자재처	기자재공급자 관리지침	업무표준No	H0-자재-지침-0003
		개정․페이지		/
		제․개정일자	2015.07.17

자재처	기자재공급자 관리지침	업무표준No	H0-자재-지침-0028
		개정․페이지	22	/
		제․개정일자	2019. 09. 10

제․개정 이력
Ver	개 정 내 용	작성자	검토자	승인자	승인일자	비 고
12	지침 기술(記述)체계 재정립 공급자 등록요건 개선	손기정	이진호	하희봉	2014. 7. 2	전면 개정
13	업무단계별 처리시한 명확화 공급자 제재절차 개선	손기정	이진호	하희봉	2014.10.23	부분 개정
14	Recall 관련 제재기준 세분화 공장실태조사기준 개정	손기정	이진호	이회창	2014.12.30	부분 개정
15	공급자 등록신청 제출서류 최소화 등록 단계별 행정 소요기한 단축	김영수	이진호	이회창	2015. 1.27	부분 개정
16	관리대상 부품수 축소 및 확인제 도입 4M 관리제도 폐지	손기정	이진호	이회창	2015. 7.17	부분 개정
17	등록 외 관리품목 관리절차 폐지 유자격자 제재 및 현장심사기준 개정	김성태	서정욱	권태호	2016. 7.28	부분 개정
18	업체의 등록신청 행정서류 제출 Zero화 외국사 직접등록 조항 삭제	김영수	서정욱	이진호	2017. 4.18	부분 개정
19	등록사항의 변경 및 승인절차 개정	김성태	서정욱	이진호	2017. 5.29	부분 개정
20	현장심사 One-stop 시행 피시험품 확인제도 반영 등	김성태	서정욱	이진호	2017. 9. 1	부분 개정
21	동일품목내 다수규격 유자격기간 부여체계 개선 등	김성태	윤규원	신기정	2018. 9. 1	부분 개정
22	피시험품 확인 위조방지스티커 도입 등	진봉건	김병옥	신기정	2019. 9.10	부분 개정

차       례

Ⅰ.	총칙
	1. 목적	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	7
	2. 적용범위	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	7
	3. 책임사항	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	7
	4. 용어의 정의	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	8
	5. 관련근거	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	10
	6. 유효성 평가	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	10
Ⅱ.	신뢰품목 관리절차
	7. 신뢰품목의 운용	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	10
	8. 유자격자 등록안내 및 신청서 접수	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	11
	9. 신청자격	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	12
	10. 신청서류	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	12
	11. 등록 심사	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	13
	12. 신청서류 심사	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	13
	13. 현장심사	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	14
	14. 피시험품 제작 및 승인	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	15
	15. 인정시험 및 시험사용	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	16
	16. 유자격자 등록	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	18
	17. 유자격 유효기간	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	19
	18. 등록갱신	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	19
	19. 등록사항의 변경 및 승인	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	20
	20. 등록사항 취소	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	20
	21. 성능확인시험	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	21
	22. 현장점검	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	21

Ⅲ.	유자격자 제재
	23. 제재 일반사항	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	22
	24. 제재 항목 및 기간	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	23
	[별표]	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	30
	1. 등록신청 서류
	2. 현장심사 기준
	[부록]	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	117
	1. 등록신청안내 공고문 양식
	2. 기자재공급자관리지침 준수 서약서 양식
	3. 제작규격 표준 양식
	4. 핵심부품등록서 양식
	5. 사용부품확인서 양식

Ⅰ. 총 칙

1. 목 적

이 지침은 계약규정 제8조에 따라 우리회사가 조달하는 중요 기자재에 대한 입찰사무의 효율적 집행을 위한 공급 유자격자의 등록 및 등록된 공급자의 관리업무에 관한 절차를 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

우리회사에서 조달하는 기자재의 공급유자격등록 및 등록된 공급자의 관리에 관하여는 공기업․준정부기관 계약사무규칙, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “법”이라 한다), 동 시행령(이하 “시행령”이라 한다), 동 시행규칙(이하“시행규칙”이라 한다)과 우리회사의 계약관련 규정에 달리 규정되어 있는 경우를 제외하고는 이 지침이 정하는 바에 따른다.

3. 책임사항

가. 주관부서

구분	책 임	책임 사항
업무주관	자재처장	․기자재공급자 관리지침의 평가 및 제․개정 승인
	자재총괄부장	․등록대상품목의 지정 및 취소 ․등록 안내공고 ․등록신청서류의 접수 및 검토와 기술 및 품질분야 심사 의뢰 ․등록신청업체의 일반경영분야 심사 (SRM신청서류로 심사) ․현장심사팀 조정 (기술분야 단독 또는 기술+품질분야 합동) ․심사결과 종합 및 유자격자 결정 ․전자조달시스템(한전SRM)에 유자격자 관련자료 입력 ․등록신청업체에 심사 결과 통보 ․등록된 공급자의 관리 ․자격심사기록 유지 및 보존

나. 관련부서

구 분	책 임	책임 사항
보 고 통 보 협 조 홍 보	기술기획처장 ICT기획처장 배전계획처장 계통계획처장 송변전건설처장	․구매규격 작성 및 등록대상품목 지정 요청 승인 ․기자재공급자관리지침 시행을 위한 인적, 물적 자원의 지원 ․기자재공급자관리지침에서 명시된 유지 및 관리에 대한 책임과 권한의 위임
	자재처 기술기획처 ICT기획처 배전계획처 배전운영처 스마트미터링실 계통계획처 송변전건설처 송변전운영처 해당 부장	․구매규격 작성 및 등록대상품목 지정 요청 ․협력업체 상벌위원회 심의안건 검토 및 제출 ․등록신청업체의 기술 및 품질분야 심사 ․심사결과 주관부서 통보 ․기술 및 품질분야 자격 심사기록 유지 및 보존 ․성능확인시험 요청

4. 용어의 정의

가. 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1) “기자재”라 함은 전력계통을 구성하는 기계, 기구, 장치 및 구조물 등의 설비와 이를 운용하기 위하여 필요로 하는 부품 및 물자를 말한다.

2) “기자재 공급자”(이하 “공급자”라 한다)라 함은 우리회사가 조달하고자 하는 기자재의 제조업체 또는 판매업체를 말한다.

3) “유자격자”라 함은 이 지침이 정한 절차에 따라 등록된 공급자를 말한다.

4) “제조업체”라 함은 설계, 가공, 조립, 검사 등을 통하여 최종적으로 완제품을 제조하는 업체를 말한다.

5) “판매업체”라 함은 제조업체로부터 완제품을 구매하여 납품하는 업체를 말한다.

6) “완제품"이란 해당품목의 등록된 제조공장에서 기자재를 구성하는 부품 또는 원재료가 실질적 변형을 일으키는 제조․가공공정에 투입되어 완성된 제품을 말한다.

7) “사전등록품목”이라 함은 이 지침이 정한 절차에 따라 등록된 공급자로부터 구매하는 신뢰품목을 말한다.

8) “신뢰품목”이라 함은 우리회사의 구매규격에 근거하여 기자재 중 중요도 등을 고려하여 지정된 품목을 말하며, 운용분야는 송변전, 배전, 정보통신으로 구분한다.

9) “제작규격”이라 함은 공급자가 물품 제작을 위하여 우리회사의 구매규격을 근거로 작성한 제작사양(기자재의 재질, 기능, 성능, 시험기준 등 명시), 설계도면, 핵심부품등록서 등을 명시한 문서를 말한다.

10) “공인시험기관”이라 함은 국제시험기관인정협력체(ILAC)의 상호인정협정(MRA)에 서명한 인정기구로부터 인정받은 기관, 한국전기연구원, 한국전기연구원과 중전기기 시험에 관해 상호인정협정을 맺은 외국의 시험기관을 말하며, 전력량계의 경우는 계량에 관한 법률에 의거 지정된 형식승인기관을 포함한다.

11) “인정시험검사”(이하 “인정시험”이라 한다)이라 함은 구매규격에 명시된 인정시험 항목을 제시된 시험방법에 따라 시행하는 시험을 말한다.

12) “재인정시험”이라 함은 구매규격 또는 제작규격의 변경으로 인정시험을 다시 시행하는 것을 말한다.

13) “성능확인시험”이라 함은 납품된 기자재의 품질확인을 위하여 구매규격에 명시된 인정시험 항목의 일부 또는 전부에 대하여 필요시 시행하는 시험을 말한다.

14) “피시험품”이라 함은 공급자가 인정시험을 위해 제작한 시험용 제품을 말한다.

15) “시험사용”이라 함은 기자재의 품질 및 성능유지여부를 확인하기 위하여 실계통에서 일정기간 사용하는 것을 말한다.

16) “주관부서”라 함은 공급자 등록 및 등록된 공급자의 관리업무를 주관하는 부서를 말한다.

17) “관련부서”라 함은 이 지침과 관련된 업무를 수행하는 본사의 수요부서, 운영부서 및 품질관리부서를 말한다.

18) “심사부서”라 함은 공급자 유자격심사의 분야별 평가를 담당하는 부서로서 주관부서와 관련부서를 말한다.

19) “수요부서”라 함은 품목의 지정·변경·취소를 요청하는 부서를 말한다.

5. 관련근거

가. WTO 정부조달협정문

나. 공기업·준정부기관 계약사무규칙

다. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

라. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령

마. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙

바. 사규 재무물자0300 계약규정

사. 사규 기술관리0100 품질·환경경영 및 기술표준규정

아. 배전기자재 리콜업무 기준(HO-배전-기준-0022)

6. 유효성평가

본 업무기준서는 1년 주기로 유효성을 평가한다.

Ⅱ. 신뢰품목 관리절차

7. 신뢰품목의 운용

가. 신뢰품목의 지정 또는 취소는 수요부서의 요청에 의하여 주관부서에서 결정한다.

나. 수요부서는 전력기자재중 신뢰품목으로 지정이 필요한 경우에는 아래사항을 명시하여 주관부서에 지정을 요청한다.

1) 대상품목의 구매규격 (시험 및 검사요건 포함) 단, 신뢰품목중 일반구매규격으로 운용되는 품목에 대해서는 품질· 환경경영 및 기술표준규정 제44조에 의거 기술표준관리 담당부서와 사전에 협의하여야 한다.

2) 품목지정 사유

3) 시험사용 필요시 시험사용 수량, 기간 및 시험사용 후 판정기준

4) 자재식별번호 및 구매규격 등록번호

5) 핵심부품 등록서

6) 등록자격 요건

가) 설계 및 제조, 품질관리 인원 보유 요건

나) 설계, 제조, 시험 설비 보유 요건 등

7) 기타 필요한 사항

다. 수요부서는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 주관부서에 품목지정의 취소 또는 변경을 요청할 수 있다.

1) 국내 제조업체의 기술수준 향상으로 일반화된 품목

2) 검수시에 전반적인 성능확인이 가능한 품목

3) 법령에 따라 KS규격 또는 형식승인을 획득한 품목

4) 수요가 소량이어서 후발업체의 추가 등록 전망이 없는 경우

5) 구식화되어 향후 수요전망이 거의 없는 품목

6) 기타 구매여건의 변화로 지정사유가 소멸되었거나, 신뢰품목으로서의 운영이 불합리하다고 판단되는 품목

라. 신뢰품목의 지정 단위는 규격별로 지정하며, 동일 구매규격에 2개 이상의 규격이 명시된 경우에는 인정시험시의 대표규격을 정하여 품명별로 지정할 수 있다.

마. 구매규격 개정 등으로 품목변경 또는 품목 등록요건 변경에 따른 유자격자 지정은 기술 및 품질분야 심사부서의 의견을 종합하여 주관부서에서 결정한다.

바. 주관부서는 필요시 신뢰품목의 계속운영, 품목변경, 취소 등을 관련부서와 협의하여 시행할 수 있다.

사. 주관부서는 품목의 지정, 취소 또는 변경이 확정되면 관련부서 및 등록업체에 그 내용을 통보한다.

8. 유자격자 등록안내 및 신청서 접수

가. 주관부서는 신뢰품목이 신규로 지정되면 품명, 품목구분, 운용구분, 등록요건 등을 전자조달시스템(한전SRM)에 공고한다. 단, 등록안내 시에는 “정부 또는 우리회사 방침에 따라 유자격자로 등록되어도 입찰참여가 제한될 수 있음”을 공고문에 명시해야 한다.

나. 신청서는 수시접수를 원칙으로 하되, 필요시 별도의 기간을 정하여 접수할 수 있다.

다. 주관부서는 등록신청 검토서를 사용하여 신청서류의 내용누락, 편철, 선명도 등을 점검하여 요건에 적합한 경우 전자조달시스템(한전SRM)으로 전송된 신청서를 접수하고, 부적합한 경우 사유를 명시하여 반송한다.

9. 신청자격

가. 유자격 등록신청은 제조업체 또는 판매업체로 할 수 있다.

나. 제조업체는 시행령 제12조의 요건과 신청품목에 대한 설계, 제조능력, 품질보증능력 및 사후관리 체계를 갖추어야 한다.

다. 판매업체는 시행령 제12조의 요건을 갖추어야 하며, 나.항의 요건을 갖춘 제조업체와 물품 공급 및 A/S 제공에 관한 약정서와 제조업체가 서명한 “기자재공급자관리지침 준수 각서”를 함께 제출하여야 한다. 이 경우 판매업체는 동일품목에 대하여 하나의 제조업체와 약정을 체결해야 하며, 판매업체 및 제조업체는 신청품목의 유자격자가 아니어야 한다.

라. 판매업체는 동일품목에 대하여 제조업체를 다르게 하여 중복 등록할 수 없으며, 판매업체가 동일품목에 대하여 제조업체로 변경등록 할 경우 등록완료 전에 판매업체 유자격을 포기하여야 한다.

마. 공급자의 국적이 외국인 경우는 나, 다 및 라.항에 준하는 자격을 갖추어야 한다.

바. 판매업체(판매업체 소속 제조업체 포함) 또는 제조업체가 기존 유자격을 포기또는 취소하고 재등록하는 경우는 신규 등록절차와 동일하게 시행하여야 한다(기술, 품질심사 및 인정시험 등 면제기준은 적용하지 않는다).

10. 신청서류

가. 품목별 등록 신청서류는 [별표1]과 같으며, 주관부서는 전자조달시스템(한전SRM)을 통하여 이를 안내하여야 한다.

나. 등록을 희망하는 공급자는 전자조달시스템(한전SRM)을 통하여 등록신청서, 증빙서류, 제작규격 등 부속서류 및 필수 제조설비와 필수 검수시험설비 내역(일련번호 등)을 On-line 전송하여야 한다.

다. 판매업체로 등록을 희망하는 공급자는 약정을 체결한 제조업체의 등록관련 서류를 신청서류와 함께 제출하여야 한다.

라. 신청서류는 한국어로 작성함을 원칙으로 한다. 다만, 제출 서류의 원본을 한국어로 작성할 수 없는 경우에는 한국어 번역문을 공증한 후 제출하여야 한다.

마. 외국 국적의 공급자가 등록을 희망하는 경우 판매업체 등록제도를 이용하여 등록할 수 있다. 증빙서류는 공공기관에서 발행한 것이어야 하며, 발행제도가 없는 경우에는 행정관서의 확인 또는 공증을 받아 제출하여야 한다.

바. 등록을 희망하는 공급자는 공장등록증명서 등 행정서류를 우리회사 담당자가 직접 열람하는 것에 대하여  동의하여야 한다.

11. 등록 심사

가. 심사절차는 신청서류 심사, 현장심사, 피시험품 제작 및 승인, 인정시험, 시험사용, 등록여부 결정 순으로 진행하되 신청서류 심사와 현장심사는 필요시 순서를 바꿀 수 있으며, 등록여부는 주관부서에서 심사결과를 종합하여 결정한다.

나. 심사 분야별 업무주관은 다음 각 호에 따른다.

1) 경영분야 서류검토 및 심사 : 주관부서

2) 기술분야 서류검토 및 심사 : 수요부서 또는 관련부서

3) 품질분야 서류검토 및 심사 : 품질관리부서

다. 우리회사는 등록 심사과정에서 필요한 자료의 추가제출을 신청자에게 요구(제작규격 승인 후 기술적 보완사항 발생 시 제작규격의 보완요구 포함)할 수 있으며, 신청자는 1개월 이내에 요구된 자료를 제출해야 하고 자료제출을 거부 또는 지체하는 경우에는 최고 후 등록 심사업무를 종결할 수 있다.

12. 신청서류 심사

가. 주관부서는 신청서류를 접수한 후 3일(공휴일 및 토요일은 제외한다) 이내에 기술 및 품질분야에 대한 심사를 의뢰하고, 공장등록증명서 등의 행정서류는 담당자가 공공사이트를 통해 열람하여 그 적정성을 확인한다.

나. 의뢰받은 심사부서는 제출서류를 검토한 후 제작규격의 임시승인 여부, 인정시험의 필요성 등 검토결과를 1개월(송변전 기자재 3개월)이내에 주관부서로 통보하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 품목별 특성을 고려하여 별도의 검토기간을 운영하는 경우에는 예외로 할 수 있다.

다. 우리회사와 공동 기자재 개발 등으로 부득이하게 피시험품 제작 및 승인절차를 시행할 수 없는 경우에는 신청자가 신청품목의 구매규격에 적합하고, 시험조건이 동등 이상인 공인시험기관의 시험성적서 제출시 기술분야 심사부서에서 검토 후 인정시험의 항목 일부 또는 전부를 생략하거나 검수시험으로 대체할 수 있다. 단, 유자격 등록과정에서 일부 인정시험 항목에 대하여 추가적으로 시험이 필요한 경우에는 주관부서 및 기술부서에서 피시험품 제작 및 승인 여부 검토 후 시험을 시행하여야 한다.

라. 주관부서는 심사결과를 종합하여 “적격” 또는 “부적격”여부를 신청자에게 통보하고 “부적격”인 경우는 등록 심사업무를 종결한다.

13. 현장심사

가. 우리회사는 신청자의 신청품목에 대한 설계, 제조능력 및 품질보증체계 등에 대한 현장 확인을 위하여 현장심사를 시행해야 한다. 단, 신청자가 신청품목에 대한 유효한 품질보증체제인증(ISO9001)을 보유하고 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 이전에 현장심사를 받아 적격판정을 받은 공장에 한하여 현장심사의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.

1) 신청품목과 제조공정 및 기술수준이 동등 이상인 유사품목의 유자격자로서, 신청일을 기준하여 3년 이내에 우리회사에 유사품목을 납품한 실적이 있고, 납품된 기자재의 사용결과 문제가 없는 경우

2) 배전기자재 품질등급제에 의해 현장심사 생략이 가능한 경우

3) 신청품목과 제조공정 및 기술수준이 동등 이상인 유사품목을 신청일을 기준하여 3년 이내에 현장심사한 결과가 적격으로 판정된 경우. 단, 품질분야 현장심사는 신청품목과 관계없이 신청일을 기준하여 2년 이내에 현장심사한 결과가 적격으로 판정된 경우

나. 현장심사는 신청자와 협의하여 시행하되 제작규격 검토 등 주관부서의 서류심사 완료일로부터 1개월 이내에 시행함을 원칙으로 한다. 단, 단기간에 현장심사 신청이 집중되는 등 부득이하게 현장심사 기한 내 심사를 완료하지 못 할 경우 에는 신청자와 협의하여 서류심사 완료일로부터 2개월 이내로 심사일정을 조정 할 수 있다.

다. 기술분야 및 품질분야 현장심사는 같은 날에 시행함을 원칙으로 하며 현장심사부서는 신청자와 협의하여 심사일자를 확정한다. 단, 신청자의 요청이 있는 경우 기술분야와 품질분야의 현장심사일을 다르게 하여 시행할 수 있다. 단, 현장심사 부서간 일정이 맞지 않는 등 부득이하게 같은 날 현장심사를 시행할 수 없는 경우에는 신청자와 협의하여 기술분야 및 품질분야의 현장심사일을 다르게 하여 시행할 수 있다.

라. 신청자의 사업장이 해외에 위치한 경우 현장심사의 일부 또는 전부를 우리회사의 해외사무소에 의뢰할 수 있다.

마. 현장심사에 소요되는 비용은 현장심사 현장이 국내사업장이면 우리회사가 부담하고, 국외사업장인 경우에는 신청자가 부담하며 비용 산정은 우리회사의 국외출장 여비기준에 따른다.

바. 국외사업장의 현장심사에 관한 세부절차는 우리회사 “기자재 공급자 해외 실태조사 절차서(H1-자재-절차-0008)”에 따른다.

사. 신청자의 귀책사유로 주관부서의 서류심사 완료일로부터 3개월 이내에 현장심사가 시행되지 못하는 경우는 등록 심사업무를 종결한다. 단, 3개월이 경과하기 전에 신청자의 요청이 있는 경우는 1회(1개월이내)에 한하여 현장심사를 연장할 수 있다.

아. 품목별 현장심사 기준은 [별표2]에 따른다.

자. 현장심사 결과가 “부적격”이고 신청자의 요청이 있는 경우는 1회에 한하여 현장심사를 추가 실시할 수 있다. 이 경우 신청자는 심사부서의 “부적격” 통보일로부터 3개월 이내에 심사부서로 현장심사를 요청(유선 또는 이메일 등) 해야 하며 심사부서는 요청일로부터 1개월 이내에 현장심사를 시행해야 한다.

차. 현장심사 시행부서는 현장심사 최종결과를 주관부서로 통보한다.

카. 주관부서는 분야별 현장심사 결과가 모두 “적격”이면 “적격”으로 “부적격”이 있으면 “부적격”으로 종합 판정하고 결과를 신청자에게 통보한다. 단, 종합 판정결과가 “부적격”인 경우는 통보일로부터 1년간 동일품목에 대한 재신청을 제한한다.

14. 피시험품 제작 및 승인

가. 신청자는 공인시험기관에 인정시험을 의뢰하기 전에 피시험품에 대하여 신청자별로 자체적으로 보유중인 제작공정도와 등록된 공장에서 촬영한 제작사진을 주관부서로 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 제작사진은 제작공정도상 반제품 이상 상태에서 제작공정별로 촬영한 사진으로 위치정보 및 촬영일자를 포함하여야 하며, 제조번호를 식별할 수 있도록 촬영하여야 한다.(단, 제작공정중 일부가 외주제작인 경우는 제작공정도상에 표기하여야 한다)

다. 최종 완성된 피시험품에는 주관부서에서 배부한 제조번호가 입력된 피시험품 확인 위조방지 스티커(이하 “스티커”라 한다.) 부착을 원칙으로 한다. 단, 부득이하게 피시험품에 스티커를 부착할 수 없는 경우에는 주관부서와 협의하여야 한다.

라. 스티커는 공인시험기관에 피시험품을 인도 완료시 까지 훼손되지 않아야 하며, 스티커가 훼손 되었을 경우, 신청자는 주관부서로부터 스티커를 재발급 받아 피시험품에 부착 후 다시 승인을 받아야 한다.

마. 필요시 주관부서는 제조공장을 방문하여 피시험품에 직접 스티커를 부착 할 수 있다.

바. 제작공정도 및 사진은 제작규격 임시승인일로부터 3개월(송변전기자재 6개월)이내에 제출하여야 하며, 부득이 한 경우 3개월(송변전기자재 6개월) 이내로 1회 연장할 수 있다.

사. 신청자는 주관부서로부터 핵심부품 사용내역에 대한 요청이 있는 경우 제작사진 제출시 함께 사용부품 확인서(부록)을 제출하여야 한다.

15. 인정시험 및 시험사용

가. 인정시험의 세부절차는 다음 각 호에 따른다.

1) 인정시험 시행을 통보받은 신청자는 우리회사가 임시 승인한 제작규격으로 제14조에 따라 피시험품 제작 및 승인을 받은 날로부터 1개월 이내에 공인시험기관에 인정시험을 직접 신청하고, 신청내역을 전자조달시스템(한전SRM)에 즉시 등록하여야 한다.

2) 주관부서는 1개월 이내에 공인시험기관에 인정시험을 의뢰하지 않는 신청자에 대해서는 등록업무를 종결한다. 단, 신청자가 기한의 연장을 요청하는 경우에는 1개월 이내로 1회에 한하여 연장할 수 있다.

3) 인정시험은 우리회사 또는 공인시험기관에서 시행하여야 하며 의뢰받은 시험기관은 인정시험 전 항목을 시험하지 못할 경우 해당 시험항목을 타 공인시험기관에 의뢰하여 시행한 시험결과를 함께 우리회사에 제출하고, 우리회사는 각각의 시험결과를 근거로 기술분야 심사부서에서 종합판정 한다. 단, 해외 시험기관이 인정시험 전 항목을 시험하지 못할 경우에는 시험신청 전에 당사 주관부서와 협의한다.

4) 신청자는 의뢰하고자 하는 공인시험기관이 동일품목에 대한 인정시험을 시행한 실적이 없는 경우에는 시험 가능여부에 대하여 우리회사의 사전검토를 받은 후 시험을 의뢰하여야 하며, 국내외에 공인시험기관이 없어 시험이 불가능한 인정시험 항목이 있는 경우의 시험방법은 당사 주관부서와 협의해야 한다.

5) 인정시험에는 시험항목의 일부 또는 전부에 대하여 우리회사 직원이 입회할 수 있다. 이 경우 신청자는 우리회사 입회부서에 시험일정을 통보하고 입회에 관한 제반사항을 협의하여야 하며, 입회자는 시험 중 발생하는 제반사항을 처리한다.

6) 인정시험에 소요되는 비용은 신청자가 부담하고 입회 출장비용은 우리회사가 부담한다.  다만, 신청자의 요청에 의한 국외시험과 불합격으로 인한 재시험 입회 출장비용은 신청자가 부담하며 비용 산정은 우리회사의 출장 여비기준에 따른다.

7) 주관부서는 시험성적서의 위·변조 검증강화를 위하여 공인시험기관으로부터 시험성적서를 직접 제출받아 기술분야 심사부서의 검토결과를 종합하여 합격여부를 결정하고 결과를 신청자에게 통보한다. 결과가 “합격”인 품목이 시험사용 대상품목인 경우는 관련부서로 시험사용을 의뢰한다.

8) “불합격”을 통보받은 신청자가 인정시험을 다시 받고자 하는 경우 시험항목은 기술부서에서 검토하여 결정하는 것을 원칙으로 한다.

9) 신청자가 8)호에 따른 인정시험을 다시 받으려면 불합격 통보일로부터 3개월(송변전 기자재는 6개월) 이내에 제14조에 따라 피시험품 제작 및 승인절차를 거쳐야하며, 피시험품 제작 및 승인을 받은 날로부터 1개월 이내에 공인시험기관에 인정시험을 직접 신청하고 신청내역을 전자조달시스템(한전 SRM)에 즉시 등록하여야 한다.

10) 주관부서는 3개월(송변전 기자재는 6개월) 이내에 공인시험관에 재인정시험을 의뢰하지 않는 신청자에 대해서는 등록업무를 종결한다. 단, 신청자가 기한의 연장을 요청하는 경우에는 3개월 이내로 1회에 한하여 연장할 수 있다.

11) 주관부서는 사후관리를 위하여 합격된 공인시험기관의 시험성적서를 전자조달시스템(한전SRM)에 보관한다.

나. 유자격자는 납품된 제품에 대해서도 인정시험 당시의 제품과 동등 이상의 품질 및 성능을 유지하여야 한다.

다. 시험사용 대상 품목은 인정시험 합격 후 시험사용을 시행하며 세부절차는 다음 각 호에 따른다.

1) 시험사용 시행부서는 필요한 수량을 우선 구매하여 실 선로 또는 관련 시험장에서 시험사용하고 그 결과를 판정일로부터 7일(공휴일 및 토요일은 제외한다) 이내에 주관부서로 통보하여야 한다.

2) 시험사용은 품목당 총 2회로 제한하며 1차 시험사용 자재 및 시험관련 제반비용(공사비, 시험비 등)은 우리회사에서 부담하고, 1차 부적격으로 인해  시험사용을 재시행할 경우는 시험사용 자재비를 포함한 시험관련 제반비용(공사비, 시험비 등)을 신청자가 부담해야 한다. 또한, 시험사용 결과 부적격으로 판정된 경우 부적격 시험사용품을 원제품으로 교체하기 위한 비용(자재비 및 공사비 등)은 신청자가 부담하여야 한다.

3) 1차 시험사용이 부적격이고 신청자가 2차 시험사용을 희망할 경우 신청자는 부적격 원인을 규명하여 대책을 수립하고 피시험품을 제작한 후 시험사용 시행부서로 확인 요청을 하여야 한다.

4) 신청자는 1차 부적격 통보를 받은 날짜로부터 1년 이내에 인정시험 등 부적격사항의 조치를 완료하고 시험사용 시행부서로 2차 시험사용을 신청해야 하며, 신청하지 않는 경우 시험사용 시행부서는 시험사용을 종결할 수 있다.

5) 시험사용 결과가 부적격인 경우 주관부서는 신청자에 대한 등록 심사업무를 종결한다.

6) 다음 각 호의 하나에 해당되는 경우에는 시험사용을 생략할 수 있다.

가) 우리회사에서 수행한 연구과제로서 초도 개발품을 실 선로에 설치하여 시 험사용을 시행한 결과 제품자체의 성능이 검증된 경우

나) 시험사용 기간을 초과하여 납품․사용한 실적이 있고, 제품자체의 성능이 확인된 경우

16. 유자격자 등록

가. 주관부서는 등록 심사결과가 종합된 날로부터 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다) 이내에 신청자의 유자격자 지정여부를 결정하고 “적격”인 경우는 결정 당일 전자조달시스템(한전SRM)에 유자격자를 등록해야 하며, 유자격에 대한 효력은 등록이 완료된 시점부터 발생한다. 단, 시스템 오류 등 불가피한 사유가 발생되는 경우에는 효력발생 시기를 별도로 정할 수 있다.

나. 주관부서는 등록 심사결과를 관련부서 및 신청자에게 통보한다. 이 경우 유자격자로 결정된 신청자에게는 「유자격자로 등록되어도 법령, 정부시책, 우리회사 규정 및 방침 등에 따라 입찰참여가 제한될 수 있다」는 사실을 반드시 통보해야 한다.

다. 기자재 공급유자격증은 유자격자가 직접 전자조달시스템(한전SRM)에 접속하여 출력하는 방식으로 한다. 단, 출력된 공급유자격증은 계약담당자가 시스템을 통하여 기자재 공급유자격을 확인할 수 있는 경우에 한하여 효력을 갖는다.

라. 유자격자는 사전에 승인받은 부품의 사용내역을 명시한 사용부품확인서를 납품검사 요청시 제출해야 한다.

17. 유자격 유효기간

가. 이 지침에 의하여 신뢰품목에 등록된 공급자의 유자격 유효기간은 등록일로부터 4년간으로 한다. 단, 동일품목내 다수의 규격이 있을 경우의 유자격기간은 품목내 규격 중 자격 만료일이 가장 빨리 도래하는 날짜로 한다.

나. 판매업체로 등록된 경우의 유효기간은 판매업체와 제조업체간 체결한 물품공급 및 A/S 제공 계약기간으로 하며 4년을 초과할 수 없다.

18. 등록갱신

가. 유자격 유효기간의 등록갱신 신청은 만료 예정일 3개월 이내에 하여야 한다.

나. 유자격 유효기간 내에 등록갱신 신청을 하였으나 우리회사의 사정으로 유효기간이 경과한 경우에는 등록갱신 완료시까지 공급유자격 유효기간을 연장하고 관련부서로 통보한다.

다. 등록갱신 신청서류는 신규 등록신청 시와 동일하며, 제작규격의 제출은 생략하는 것을 원칙으로 한다.

라. 등록갱신을 위한 심사절차는 신규 등록심사절차를 준용한다. 다만, 인정시험과 시험사용은 시행하지 않는 것을 원칙으로 하며 지침 13조(현장심사) 가.에 해당하는 경우는 현장심사의 전부 또는 일부를 생략하고 주관부서에서 신청서류의 검토로 등록갱신여부를 결정할 수 있다.

마. 주관부서는 다수품목에 등록된 유자격자의 등록갱신을 업체단위로 실시 할 수 있으며, 유자격자가 업체단위로 등록갱신을 하고자 하는 경우에는 운용 분야별로 신청함을 원칙으로 하고, 신청시기는 자격만료일이 가장 빠른 품목을 기준으로 한다.

바. 유효기간 만료후 1년이 경과하지 않은 경우의 등록갱신(만료) 절차는 다. 및 라.항의 절차를 준용한다. 단, 1년이 경과한 경우는 신규 등록절차에 따른다.

사. 유자격이 정지중인 공급자의 등록갱신은 자격정지 해제를 위한 조건이 없는 경우만 허용한다.

19. 등록사항의 변경 및 승인

가. 유자격자는 다음 각 호의 변경사항이 발생되면 발생일로부터 30일 이내에 변경등록 신청을 하여 우리회사의 승인을 받아야 한다.

1) 공장이전 및 추가

2) 법인의 분리․합병, 양도․양수 또는 회사형태의 변경

3) 제작규격의 변경(단, 성능저하가 우려되는 주요부품의 변경·호환사용은 거절될 수 있다.)

4) 관련법령에 따른 해당자격이 변경된 경우

5) 기타 유자격과 관련된 사항

나. 등록사항의 변경 및 승인절차는 신규 등록심사절차를 준용한다. 단, 지침 13조(현장심사) 가.항은 적용하지 않는다.

다. 등록사항의 변경이 기자재의 성능에 영향을 미치는 경우 유자격자에게 관련 공인시험성적서를 제출하게 하거나 재인정시험을 요구해야 한다.

라. 유자격자가 주요부품을 모두 국내․외 타사제품으로 변경신청하는 경우는 완제품 구입여부를 확인하기 위하여 매입 관련자료를 제출하게 하거나 기술분야 심사부서의 현장 확인을 통하여 승인여부를 결정한다.

마. 수요부서는 구매규격이 개정된 경우 다음 각 호의 자료를 첨부하여 주관부서에 통보하고, 주관부서는 구매규격 개정에 따른 제작규격의 변경여부, 재인정시험 항목 등의 조치사항과 유예기간(유예기간 이후 자격정지) 등을 유자격자에게 안내한다.

1) 개정 구매규격 및 비교표

2) 구매규격 개정사유, 주요 개정내용 및 시행일자

3) 재인정시험 시행근거, 시험항목 및 시험 소요기간(재인정시험 필요시)

4) 기타 관련자료 등

20. 등록사항 취소

주관부서는 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 유자격 등록을 취소할 수 있다.

1) 유자격자가 자진취소를 요청하는 경우

2) 유자격자의 폐업사실이 확인된 경우

3) 해당품목의 구매규격이 폐지된 경우

21. 성능확인시험

가. 관련부서는 유자격자가 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우, 성능확인시험을 품질관리부서에 요청할 수 있으며, 품질관리부서는 해당 구매규격에 명시된 인정시험 항목의 일부 또는 전부에 대한 성능확인시험을 실시하고 그 결과를 평가하고, 평가결과가 부적합한 경우에는 주관부서로 해당 유자격자의 제재를 요청한다.

1) 납품된 기자재가 고장(하자 포함)이 연속 2회 이상 발생하여 품질확인이 필요한 경우(단, 배전기자재 제외)

2) 자격유지 및 품질관리가 필요하여 주관부서 및 관련부서에서 요청하는 경우

3) 배전기자재 품질등급제에 따라 성능확인시험 대상으로 선정된 경우

나. 성능확인시험에 필요한 피시험품은 현장에 설치되어 사용중인 자재 또는 우리회사 물류센터나 사업소에 보관중인 신품중에서 발취하며 피시험품이 없는 경우 성능확인시험 대상으로 선정된 유자격자는 통보일로부터 3개월 이내에 피시험품을 제작하여 성능확인시험 주관부서로 확인요청을 하여야 하며 유자격자가 피시험품 확인을 연장 요청할 경우 1회에 한하여 연장할 수 있다. 단, 가항 3)호의 경우는 배전기자재 품질등급제 기준에 따른다.

다. 성능확인시험에 소요되는 비용(자재비 포함)은 유자격자가 부담한다. 단, 가항 3)호의 경우는 배전기자재 품질등급제 기준에 따른다.

22. 현장점검

가. 주관부서 또는 관련부서는 다음 각호의 하나에 해당하는 경우 해당 유자격자에 대한 현장점검을 시행할 수 있다.

1) 납품검사시 제작불량률이 과다한 경우

2) 납품한 기자재의 고장률이 과다한 경우

3) 공급유자격 유지여부에 대한 확인이 필요한 경우

4) 품질등급 평가결과 품질진단 대상으로 선정된 경우

5) 본 지침 ‘24. 제재 항목 및 기간’의 제재항목 위반사항에 대한 확인이 필요한 경우

6) 기타 유자격관리에 필요하다고 인정되는 경우

나. 현장점검은 현장심사 기준에 따라 시행하고, 점검결과 부적합 사항이 발견되면 기간을 정하여 시정을 요구할 수 있으며, 그 기간 내에 시정되지 않을 경우에는 해당 유자격자를 제재할 수 있다.

Ⅲ. 유자격자 제재

23. 제재 일반사항

가. 이 지침에 의하여 등록된 공급자가 제24조 제재 항목 및 기간 각 호의 하나에 해당하는 경우 주관부서는 제재대상 공급자로부터 소명서를 접수한 날(관련부서의 요청이 있는 경우는 요청서 접수일)로부터 1개월 이내에 협력업체 상벌위원회(이하 “상벌위원회”라 한다.)의 의결을 거쳐 품목별로 유자격 등록을 취소 또는 2년 이하의 범위 내에서 정지할 수 있다. 다만, 제재사유에 대한 공급자의 이의제기가 없는 것이 소명서로 확인된 경우는 상벌위원회의 의결없이 주관부서에서 제재를 시행할 수 있다.

나. 상벌위원회는 제재기간을 위반행위의 동기․내용 및 횟수 등을 고려하여 1/2범위 내에서 가감할 수 있다. 단, 가중하더라도 2년을 초과할 수 없고, 감경하더라도 1개월 이상이어야 한다.

다. 상벌위원회 운영 세부기준은 “협력업체 상벌위원회 운영기준(H0-자재-기준-0006)”에 따른다.

라. 등록취소 후 재등록은 제재효력 발생일로부터 2년간 제한한다. 단, 제재효력 발생일은 협력업체 상벌위원회 운영기준을 준용한다.

마. 제재 해당항목이 중복될 경우 제재정도가 높은 기준을 적용한다.

바. 등록정지 기간내 입찰이 없는 경우 등록정지 기간 종료 후 첫회 입찰 참가를 1회 제한한다. 단, 첫회 입찰은 등록정지 시작일로부터 2년 이내에 공고되는 입찰에 한한다.

사. 관련부서는 제재요청 사유를 발견한 경우 5일 이내에 아래사항을 구체적으로 적시하여 제재를 요청하여야 한다. 단, 제재사유를 확인 하는데 시간이 소요되는 경우, 제재사유를 명확하게 한 일자를 기준으로 5일이내 제재를 요청하여야 한다. 이 경우 관련부서는 제재요청 사유발생시 해당공급자에게 제재사유가 발생했음을 즉시 통보하고, 2주일 기간을 주어 공급자의 소명을 요청하여야 하며, 소명기간 내 회신이 없는 경우 이의제기가 없는 것으로 본다.

1) 품목명, 제재사유, 제재조항, 진행경과 및 향후 조치계획

2) 제재관련 공급자에게 소명요청 증빙 및 공급자의 소명자료

아. 판매업체로 등록된 공급자를 제재하는 경우 기자재결함 등 판매업체와 계약을 체결한 제조업체가 원인제공자로 확인되는 경우 원 제조업체도 동시에 제재하며 제재기간 동안 해당 판매업체의 제조업체는 직접 공급자 등록 및 타 판매업체의  제조업체로 등록을 제한한다.

자. 제재를 받은 유자격자는 제재기간에 따라 계약보증금, 하자보증금을 차등납부 할 수 있다. 추가납부하게 되는 보증금 기준은 물품구매일반조건을 따른다.

차. 유자격자가 납품한 기자재의 품질상 결함으로 우리회사에 손해가 발행한 경우에는 유자격자에게 민․형사상 책임을 물을 수 있다. 단, 판매업체로 등록된 경우는 판매업체 및 판매업체와 계약을 체결한 제조업체 모두에게 책임을 물을 수 있다.

24. 제재 항목 및 기간

이 지침에서 관리하고 있는 제재 항목 및 기간은 아래와 같다.

가. 공급자등록 관련

1) 아래 항목에 대한 등록사항의 변경승인 의무를 이행하지 않은 경우 : 등록정지 1년 (1회 시정권고 후 1개월 이내 변경 등록신청을 하지 않은 경우 : 등록취소)

가) 등록된 공장의 이전 또는 변경

나) 법인의 분리․합병, 양도․양수 또는 회사형태의 변경

다) 제작사양, 설계도면의 변경

2) 사전에 승인되지 않은 핵심부품을 사용하여 제작한 기자재를 납품한 경우 : 등록정지 1년

3) 위조, 변조, 허위 작성된 등록관련 서류(공인시험기관 시험성적서, 피시험품 사진 포함)를 제출한 경우 : 등록취소

4) 우리회사로부터 입찰담합으로 입찰참가자격 제한을 받는 경우 : 등록취소(입찰담합 품목에 한하여 적용)

5) 양도․양수에 따른 유자격 이관 승인 완료 후 15일 이내 변경계약을 우리회사로 요청하지 않은 경우 : 등록정지 1년

5) 유자격자가 필수 제조설비를 타사에 임대한 경우 : 임대인과 임차인에 대해 각각 등록정지 1년(1년 경과후에도 임대계약이 계속되는 경우에는 임대계약종료시까지)

6) 등록되지 않은 공장에서 물품제조 확인시 (부품 제외) : 물품제조 의뢰인과 피의뢰인에 대해 각각 등록정지 1년

7) 제조업체로 등록한 유자격자가 완제품을 구매하여 납품하는 경우 : 등록취소

나. 기자재 품질 및 성능 관련

1) 품질등급 평가결과 최하위등급을 받았을 경우

가) 2회 연속 최하위       : 등록정지 1년

나) 최근 3년간 2회 최하위 : 등록정지 1년

다) 3회 연속 최하위       : 등록취소

2) 납품된 기자재에 품질상 결함이 하자보증기간 이내에 발견된 경우로서

가) 하자보상을 미이행하거나 하자보상 요구에 불응하는 경우 : 등록정지 1년

나) 정전이 발생하여 공급지장전력이 3만kW이상이고 정전시간이 30분 이상인 경우 : 등록정지 1년

다) 위 나)호의 정전이 1년 이내에 재발한 경우 : 등록취소

라) 154kV급 이상에 적용된 기자재로서 품질상 결함이 3회 이상 발생하여 재발방지를 위한 조치요구에 불응하는 경우 : 등록취소

3) 성능확인시험 결과 불합격 판정 또는 성능확인시험을 미 시행한 경우

가) 1차시험 불합격인 경우 : 등록정지 1년(단, 등록정지 기간이 경과된 후라도 2차시험 합격시까지 등록정지)

나) 2차시험 불합격인 경우 : 등록취소

다) 성능확인시험 대상으로 통보 받은 후 3개월 이내에 피시험품 확인신청을 하지 않거나 성능확인시험에 불응한 경우 : 등록 취소

라) “배전기자재 품질등급제 기준”에 의거하여 성능확인시험을 받는 경우, 3)호 가)∼다)목 이외의 제재는 배전기자재 품질등급제 제재기준을 따른다.

다. 시정조치 불이행 관련

1) 대내외 감사시 요구된 시정조치를 이행하지 않은 경우 : 등록정지 1년

2) 현장점검 결과에 따른 시정조치를 요구기간 내에 이행하지 않는 경우 : 등록정지 1년

3) 배전기자재 리콜업무 기준(H0-배전-기준-0022)을 위배한 경우

가) 강제적 리콜을 이행하였으나 그 이행기간을 도과한 경우 : 등록정지 1년

나) 강제적 리콜에 불응한 경우(일부 불응한 경우 포함) : 등록취소

부   칙(1997.  4.  1)

① (시행일) 이 지침은 1997. 4. 1부터 시행한다.

② (경과조치)

1. 이 지침 시행일 이전에 일반품목의 등록된 공급자는 등록일로부터

3년간 자격을 유지한다.

2. 이 지침 시행일 이전에 개발채택품목 및 선정품목의 등록된 공급자와 자격심사 절차를 거쳐 입찰대상자로 선정된 해외공급자는 해당품목의 최근 자격부여일로 부터 3년간 자격을 유지한다. 다만, 우리공사가 필요하다고 인정하는 품목에 대하여는 이 규정에 따라 공급자 자격심사를 재실시할 수 있다.

3. 이 지침 시행일 이전에 일반품목의 공급자 등록신청 및 인정품목 및 선정품목의 유자격자로 등록신청한 공급자에 대하여는 이 규정에 정하는 바에 따라 후속절차를 수행한 후 등록여부를 결정한다.

③ 기자재개발 추진규정 제51조에 정한 “업체자격기준”, “국산화율 관리 기준”, “국산화품목 경제성 평가기준”은 이 규정의 시행일로부터 폐지한다.

부   칙(1998. 11. 7)

① (시행일) 이 지침은 1998. 11. 2부터 시행한다.

② 선정품목공급자관리업무지침, 규격인정품목공급자관리업무지침, 일반품목 및 기타품목 공급자관리업무지침은 이 지침 시행일로부터 폐지하고 기자재공급자관리업무 편람으로 통합 운영한다.

부   칙(1999. 12. 14)

이 지침은 1999. 11. 30부터 시행한다.

부   칙(2001. 3. 30)

① (시행일) 이 지침은 2001. 4. 2부터 시행한다.

② (경과조치) 이 지침 시행일 이전에 기타품목에 등록된 공급자는 시행일 이후 선정품목의 공급자로 한다.

부   칙(2001. 12. 4)

이 지침은 2001. 12. 4부터 시행한다.

부   칙(2003. 9. 1)

이 지침은 2003. 9. 1 부터 시행한다.

부   칙(2005. 7. 1)

이 지침은 2005. 7. 1 부터 시행한다.

부   칙(2006. 4. 1)

이 지침은 2006. 4. 1 부터 시행한다.

부   칙(2006. 7. 1)

이 지침은 2006. 7. 1 부터 시행한다.

부   칙(2006. 11. 15)

이 지침은 2006. 11. 15 부터 시행한다.

부   칙(2008. 04. 21)

이 지침은 2008. 4. 1 부터 시행한다.

부   칙(2009. 04. 8)

이 지침은 2009. 4. 8 부터 시행한다.

부   칙(2009. 09. 25)

이 지침은 2009. 9. 25 부터 시행한다.

부   칙(2009. 12. 1)

① 이 지침은 2009. 12. 1부터 시행한다.

② 기자재공급자관리업무 편람은 이 지침 시행일로부터 폐지하고 기자재공급자 관리지침으로 통합 운영한다.

부   칙(2010. 9. 27)

이 지침은 2010. 9. 27 부터 시행한다.

부   칙(2010. 12. 03)

이 지침은 2010. 12. 03 부터 시행한다.

부   칙(2011. 9. 8)

① (시행일) 이 지침은 2012. 1. 1부터 시행한다.

② (경과조치)

1. 이 지침 시행일 이전에 인정·선정·일반품목의 등록된 공급자로서 신뢰품목 및 표준품목으로 조정된 공급자는 등록일로부터 3년간 자격을 유지한다.

2. 이 지침 시행일 이전에 일반품목의 공급자 등록신청 및 인정품목 및 선정품목의 유자격자로 등록신청한 공급자에 대하여는 이 규정에 정하는 바에 따라 후속절차를 수행한 후 등록여부를 결정한다.

부   칙(2012. 4. 20)

이 지침은 2012. 4. 20 부터 시행한다.

부   칙(2012. 8. 16)

이 지침은 2012. 8. 16 부터 시행한다.

부   칙(2012. 10. 05)

① (시행일) 이 지침은 2012. 10. 05.부터 시행한다.

② (경과조치) 제20조 가항 의 규정 중 10호 ①,②(품질등급 판정결과 최하위등급을 받았을 경우)를 이 지침 시행 후부터 2013년 7월 1일까지 적용하지 아니하고 “품질등급 판정결과 2회 연속 최하위등급을 받았을 경우 등록정지 1년”로 적용한다.

부   칙(2013. 5. 15)

① (시행일)

1. 이 지침은 2013. 5. 15 부터 시행한다.

2. 협력업체 상벌위원회 운영기준은 이 지침 시행일로부터 분리하여 운영한다.

③ (경과조치) 표준품목 폐지 및 등록외 관리품목 운영은 2013. 6. 3 부터 시행한다.

부   칙(2013. 6. 28)

이 지침은 2013. 7. 1부터 시행한다.

부   칙(2014. 2. 19)

① (시행일) 이 지침은 2014. 2. 20.부터 시행한다.

② (경과조치) 19조 가. 9)의 개정규정은 개정지침 시행일 이후 제재사유가 발행하는 분부터 적용한다.

부   칙(2014. 7. 2)

① (시행일) 이 지침은 2014. 7 . 14.부터 시행한다.

부   칙(2014.10.23)

① (시행일) 이 지침은 2014. 10. 27.부터 시행한다.

부   칙(2014.12.30)

① (시행일) 이 지침은 2015. 1. 1.부터 시행한다.

부   칙(2015. 1.27)

① (시행일) 이 지침은 2015. 2. 2.부터 시행한다.

부   칙(2015. 7.17)

① (시행일) 이 지침은 2015. 8. 3.부터 시행한다.

② (경과조치) 24조의 개정규정은 개정지침 시행일 이후 제재사유가 발생하는 분부터 적용하고 15조 라.항은 2015.10. 1.부터 시행한다.

부   칙(2016. 7.28)

① (시행일) 이 지침은 2016. 7.28.부터 시행한다.

부   칙(2017. 4.18)

① (시행일) 이 지침은 2017. 4.18.부터 시행한다.

부   칙(2017. 9. 1)

① (시행일) 이 지침은 2017. 9. 1.부터 시행한다.

② (경과조치) 14조 “피시험품 제작 및 승인” 및 15조 “인정시험 및 시험사용” 가. 1), 2) 개정규정은 SRM시스템 구축 이후부터 적용한다.

부   칙(2018. 8. 31)

① (시행일) 이 지침은 2018. 9. 1.부터 시행한다.

② (경과조치) 24조 “제재 항목 및 기간” 나. 3). 라) 신설 규정은  2018. 9. 1. 이후에 기술기획처 주관의 성능확인시험 대상으로 결정 건부터 적용한다.

부   칙(2019. 9. 10)

① (시행일) 이 지침은 2019. 9. 10.부터 시행한다.

② (경과조치) 제14조 “피시험품 제작 및 승인” 및 제15조 “인정시험 및 시험사용” 가. 9)의 개정규정은 시행일 이후의 피시험품 승인 요청분부터 적용하고, 제24조 “제재항목 및 기간”의 개정규정은 시행일 이후 제재사유가 발생하는 분부터 적용한다. 단, 제24조 가. 4)의 개정규정은 시행일이후 제재행위가 발생하는 분부터 적용한다.

별 표

[별표 1] 등록신청 서류

1. 제조업체의 ‘신뢰품목’ 등록신청 서류	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	31
2. 판매업체의 등록신청 서류	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	32
3. 국외제조사 등록서류	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	32

[별표 2] 현장심사 기준

1. 기술분야
1.1 기술분야 심사보고서	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	33
1.2 기술분야 점검표	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	34
1.3 기술분야 평가기준	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	36
1.4 품목별 현장심사 세부기준	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	38
2 품질분야
2.1 품질분야 심사보고서	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	109
2.2 품질분야 점검표	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	110
2.3 품질분야 평가기준	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	115
2.4 송변전분야 세부 현장심사 품목	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	116

[별표 1] 등록신청 서류

1. 제조업체의 ‘신뢰품목’ 등록신청 서류

가. 등록신청서 [전자조달시스템(srm.kepco.net)에서 제출]

1) 첨부서류

▪증빙서류는 최근 6개월 이내에 해당기관에서 발행된 것이어야 한다.

▪유효기간이 명시된 증빙서류는 유효기간이 지나지 않아야 한다.

번호	제출 서류	비 고
1	법령에 의한 인가, 허가, 면허, 등록 또는 신고서	해당하는 경우만 제출
2	KS, 형식승인서, ISO9001
3	기술제휴계약서 및 A/S 제공계약서

※ 공장등록증명서는 등록신청 시 필히 보유하고 있어야 함(제출 불요)

나. 제작규격

1) 제작규격 작성원칙

가) 제작규격이 한전 구매규격과 내용이 거의 동일할 경우는 “제작규격 표준양식(부록 참조)”에 따라 작성한다.

나) 제작규격 표준양식을 적용하기 곤란하거나, 한전이 기자재별로 특정 양식을 요구하는 경우는 별도 양식으로 작성할 수 있으며, 한전 구매규격과 다른점은 별도로 작성하여 제출해야 한다.

2) 품목별 핵심부품 명세서는 별도로 운영하며, 전자조달시스템(한전SRM)에 공지한다.

2. 판매업체의 등록신청 서류

▪증빙서류는 최근 6개월 이내에 해당기관에서 발행된 것이어야 한다.

▪유효기간이 명시된 증빙서류는 유효기간이 지나지 않아야 한다.

가. 제조사가 국내업체인 경우

번호	제출 서류	비 고
		해당하는 경우만 제출
1	인감증명서
2	법령에 의한 인가, 허가, 면허, 등록 또는 신고서
3	KS, 형식승인서, ISO9001
4	제조업체와의 공급확약서 및 A/S제공계약서	필수 서류 (공증후 제출)
5	제조업체의 “기자재공급자관리지침” 준수 각서

나. 제조사가 국외업체인 경우 : 국내제조사(한국) 등록서류(1∼4) 에 해당하는

각 국가별 서류 및 5∼6 서류 공증하여 제출

번호	한국	일본	중국	독일
1	사업자등록 증명원	이력사항 전부증명서	세무등기증	지방법원 상업등기증 (사업자등록증명원,법인 등기부등본,인감증명서 등 3개의 증명역할) * 납세자등록증명서 (보완서류) * 공장등록증명서는 별도 없음
2	공장등록 증명서	특정공장 변경신청서	국유토지 사용증
3	법인등기부 등본	이력사항 전부증명서	기업법인 영업집조
4	인감증명서	인감증명서	-
5	제조업체와의 공급확약서 및 A/S제공계약서(부록 참조)
6	제조업체의 “기자재공급자관리지침” 준수 각서(부록 참조)

[별표 2] 현장심사 기준

1. 기술분야

1.1 기술분야 심사보고서

기술분야 심사보고서

1. 신청품목 및 제조업체

품 목 명
운용분야				□배전 □송변전 □통신			품목구분		신뢰품목
신청업체	회 사 명						TEL)		FAX)
	주소	본 사
		공 장
실사일자			/ /		실사자	인		수검자		인

2. 심사내용

□신규  □갱신  □공장이전  □공장추가  □양도·양수(분리·합병)  □기타

3. 요소별 평가내역

평 가 요 소		평 가 결 과	비 고
설계분야	설계 능력	□적 □부
	설계 인력	□적 □부
제조분야	제조 능력	□적 □부
	제조 설비	□적 □부
시험분야	시험 능력	□적 □부
	시험 자료	□적 □부

4. 기술분야 심사결과

□ 적격                    □ 부적격

사  유 :

붙 임: 기술분야 점검표 1부

결 재	담 당 자	검 토 자	승 인 자
	(인)	(인)	(인)

1.2 기술분야 점검표

기술분야 점검표

신청품목 :                                품목구분 :

신청업체 :                                평가일자 :

조항	심사항목	요구사항	평 가		비 고
			적	부
1	설계분야
1.1	설계능력
	◦ 구매규격 인용기준 보유 유무 ☞ 품목별 세부기준 별도 운영	- 구매규격 인용기준(제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
1.2	설계인력
	◦ 설계인력의 보유, 설계경험 및 자격증 유무 - 해당품목 설계경험 및 근무경력 - 설계관련 기술자격 보유 여부 ※ 유사품목 생산업체 근무경력 인정 (확인가능할 경우) ☞ 품목별 세부기준 별도 운영	- 설계조직도 및 재직증명서 - 설계인력 근무경력 및 보유자격증 (필요시 학력증명서 포함)
2	제조분야
2.1	제조능력
	◦ 제조인력의 보유, 근무경험 및 자격증 유무 ☞ 품목별 세부기준 별도 운영 - 해당품목 근무경력 및 기술수준 - 기술자격 보유 여부 ※ 유사품목 생산업체 근무경력 인정 (확인가능할 경우)	- 제조관리 및 생산관련 조직도 - 관련인원 재직증명서 - 제조인력 근무경력 및 보유 자격증 (필요시학력증명서 포함) - 제조인력의 해당품목 또는 유사 품목 제조경험 증빙자료
2.2	제조설비
	◦ 필수 제조설비 보유상태 - 해당품목 제조에 관련된 제조설비 보유 또는 임대 여부 확인 - 보유 제조설비 상태확인 ☞ 품목별 세부기준 별도 운영 ◦ 필수 제조설비 일치여부 - SRM 등록내역과 실제 보유장비의 일련번호 등 일치 여부	- 제조설비 기록 대장 ※ 임대시 임대 계약서 - 제조설비 관리 대장 (유지보수, 점검 등)

조항	심사항목	요구사항	평 가		비 고
			적	부
3	시험 및 검사분야
3.1	시험능력
	◦ 해당품목 구매규격서에 명시된 검수시험 항목 시험을 위한 설비 보유 또는 임차 여부 - 외관, 구조검사 등 관능시험 항목은 제외 ◦ 필수 검수시험설비 일치여부 - SRM 등록내역과 실제 보유장비의 일련번호 등 일치 여부	- 시험설비 기록 대장 ※ 임대시 임대 계약서 - 검교정결과 기록대장 ☞ 적 : 시험설비 100% 보유 부 : 시험설비 100%미만 보유
3.2	시험자료
	◦ 해당품목 시험기준 및 지침 보유 여부 ☞ 품목별 세부기준 별도 운영	- 관련 시험기준 및 지침

1.3 기술분야 평가기준

□ 평가기준

○ 각 항목별 세부심사 기준은 각 품목별 또는 그룹별로 별도 지정 운영한다

※ 기술분야 공급유자격자 등록심사 세부기준(첨부 참조)

구분	No.	자재 그룹명	비고	구분	No.	자재 그룹명	비고
배전	1	변압기	38p	송변전	1	전력용 변압기	70p
	2	개폐기, 차단기	40p		2	고압 및 특고압 커패시터	72p
	3	배전 가공 절연전선	43p		3	리액터류	74p
	4	지중배전 케이블	45p		4	개폐장치	76p
	5	지중배전 케이블 접속재	47p		5	시스템 분야	78p
	6	애자류	49p		6	철탑 및 관형 지지물	82p
	7	COS류	51p		7	가공전선류	86p
	8	피뢰기류	53p		8	애자류	88p
	9	전력량계	55p		9	금구류	90p
	10	전자식 타임스위치	57p		10	항공장애등	92p
	11	전자접촉기	59p		11	지중송전 케이블 및 접속함	94p
	12	전선퓨즈	61p		12	절연통 보호장치류	96p
	13	배전지능화용 리튬이차전지	63p		13	보호계전기	98p
	14	지하매설식 기기함	65p		14	보호배전반	99p
	15	전기자동차 충전장치	67P		15	고장기록장치반류	100p
					16	변전소 비상전원 시스템(리튬이온축전지)	101p
				통신	1	광케이블류	103p
					2	통신장치류	106p

※ 별도로 지정된 세부심사기준이 없을 경우에는 유사품목 기준을 참고하여 심사한다.

□ 평가방법

○ 전체 평가요소(6개항목) “적” → “적격”, 1개라도 “부”→ “부적격”

□ 청정실 / 방진실 운영 기준

○ 점검표의 가, 나, 다 항목이 모두 적합한 경우 : “적합”

○ 점검표의 가, 나, 다 항목 중 부적합 사항이 있는 경우 : “부적합”

< 점검표 >

조항	심 사 항 목	평 가
		적	부
가	청정도 Class(입자농도표기) 적정 여부
	◦ 관리기준에 따른 먼지입자 농도 데이터 측정
나	청정실/방진실 관리기준(지침 및 절차서) 보유 여부
	◦ 품질보증체제 절차서에 준하는 기준 및 절차서
다	시설의 운영관리기준에 따른 항목별 이행상태
	◦ 관리기준에 따른 청정실 관리 체크 sheet

[주]

① 청정도 대상품목

○ 가교폴리에틸렌 절연구조의 케이블 및 절연전선 등의 절연체 원료 저장고

○ GIS, 가스차단기 및 개폐기 등 가스절연 기기의 차단부 조립장

(에폭시 또는 폴리머 절연기기는 제외)

○ 피뢰기 조립장(일체형 구조의 폴리머 피뢰기 제외)

② 청정실 Class(입자농도표기) 기준

○ 전선류 - 154[kV] 미만 : M1,000,000 (FS209D 10,000) 이하

- 154[kV] 이상 : M100,000 (FS209D 1,000) 이하

○ 기기류 - 154[kV] 미만 : M10,000,000 (FS209D 100,000) 이하

- 154[kV] 이상 : M1,000,000 (FS209D 10,000) 이하

③ 청정실 구비 필요설비

○ 별도의 관리구역 설정 운영

○ 출입문 및 청정실 내 먼지제거 : 에어샤워, 에어커튼, 집진기 등

○ 항온항습 관련설비 : 항온항습기, 온,습도계 등

④ 방진실 대상품목

○ GIS, 가스차단기 및 개폐기 등 가스절연 기기의 조립장

○ 154kV이상 주변압기의 중신, OLTC 및 본체 조립장

○ 타임스위치 조립장

⑤ 방진실 요구대상 : 관리구역 설정 운영

자재처	기자재공급자 관리지침	업무표준No	H0-자재-지침-0028
		개정․페이지	22	/
		제․개정일자	2019. 09. 10

1.4 품목별 현장심사 세부기준

1. 그룹명 : 변압기

2. 적용 구매규격 : 배전 변압기류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 5명이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 절연지 절단(절곡)기, 철심절단기, 소둔로, 건조로, 크레인,

권선기, 절연유 진공 주유·여과기, 철심성형기

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험 설비 보유 및 시험인력 2명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

필수 검수시험 설비

순번	검수시험항목	필수 시험설비명	적용품목
1	겉모양 및 구조검사	-	공통
2	절연내력시험(유도전압)	AC내전압시험기 , 유도발전기	공통
3	각변위시험	변압비시험기	지중
4	극성시험		공통
5	특성시험(부하, 무하손)	특성시험대	공통
6	변압비시험	권수비 오차시험기	공통
7	절연저항시험	절연저항계	공통
8	충격내전압시험	충격전압발생기	공통
9	방압장치동작시험	방압장치동작시험기	공통
10	누유시험	누유시험계	주상
11	도장막의 두께측정	도막두께 측정기	공통
12	접지단자조임시험	토오크렌치	주상
13	도장막의 밀착성시험	공인시험기관 시험성적서	주상
14	도장막 내충격시험	〃	내염형
15	내마모성시험	〃	내염형
16	정압력내력시험	정압력내력시험기	주상
17	고정장치, 인상고리의 강도시험	고정장치, 인상고리의 강도시험기	주상
18	단락강도시험	공인시험기관 시험성적서	공통
19	개스킷시험	〃	공통
20	소음레벨 측정시험	소음측정기	공통
		*소음측정실	아몰퍼스
21	온도상승시험	온도기록계	공통
22	절연유시험	절연유내전압시험기	공통

* 소음측정실 : ES-5950-0009(변압기의 소음레벨 기준치)에 의해 소음측정이 가능할 것

1. 그룹명 : 개폐기, 차단기

2. 적용 구매규격 : 배전 개폐기류, 차단기류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 5명이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비

- 가스절연 : Clean Room, TIG 용접기(또는 동등이상) 가스진공 충진장치,

LEAK METER, 수밀성 시험지그(가공용 가스절연인 경우)

- 폴리머, 에폭시절연 : 성형기(또는 내전압시험기)

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험 설비 보유 및 시험 인력 2명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

필수 검수시험 설비

순번	검수시험 항목	시험설비명	적용품목
1	구조 및 외관검사	-	공통
2	무전압 개폐시험	수동 조작 핸들	지중
3	상용주파 내전압시험	내전압 시험기	공통
4	충격파 내전압시험	충격파 내전압 시험기	공통
5	주회로 저항측정	저항 시험기	공통
6	가스누설시험	가스누설량 측정기(Leak Meter)	가스가공, 지중
7	조작확인시험	인장시험기(PUSH-PULL GAUGE)	가스가공, Eco
8	제어함 구조 및 외관검사	-	공통

순번	검수시험 항목	시험설비명	적용품목
9	제어회로 상용주파 내전압시험	상용주파 내전압 시험기	공통
10	설치가대 도금시험	도금 도막 두께 측정기	가공, EFI
11	압력저하표시 및 잠금시험	압력계	가스가공, 지중
12	가스방출장치 동작시험	압력계, 가스주입 장치, 가스압력 시험지그	가스가공, 지중
13	절연저항시험	절연 저항계	공통
14	전류검출장치 시험	전류 발생기, 오실로스코프, 후크 메타, 테스터기, FRTU	공통
15	전압검출장치 시험	내전압시험기, 오실로스코프, 테스터기, FRTU	공통
16	시스템연결동작시험	Simulation Program이 저장된 컴퓨터, FRTU	공통
17	제어기능 확인시험	원격 시험용 지그	공통
18	부분방전시험	부분 방전(Partial Discharge) 시험기	지중(가스,에폭시), Eco,다회로,EFI
19	가스순도시험	가스순도 시험기	가스가공, 지중
20	도장시험	도금 도막 두께 측정기	지중(가스,에폭시), 다회로
21	제어전압 변동범위 시험	슬라이닥스	공통(자동형)
22	과전류 Trip 시험	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	RC, 다회로, EFI
23	과전류 Lock 시험	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	RC, 다회로, EFI
24	동작기능시험	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	EFI
25	본체밀봉시험	수조, 내전압시험기	Eco, EFI
26	T-C 특성시험	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	R/C, 다회로, EFI
27	최소동작전류시험	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	R/C, 다회로, EFI
28	Sequence Test	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	R/C

1. 그룹명 : 배전 가공 절연전선

2. 적용 구매규격 :  배전 가공 절연전선류

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

자재처	기자재공급자 관리지침	업무표준No	H0-자재-지침-0028
		개정․페이지	22	/
		제․개정일자	2019. 09. 10

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : (특고압 전선) 신선기, 연선기, CCV 라인압출기

(저압전선) 신선기, 연선기, 시스압출기

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험 설비 보유 및 시험인력 2명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 검수시험 설비

○ 도체저항시험기, 내전압시험기, 절연저항시험기, 강선권부성시험기, 인장시험기, 가열변형시험기, 고온항온시험기, 저온항온시험기, 내트레킹시험기, 투영기(또는 전자현미경) (단, 저압전선은 고온항온시험기, 내트레킹시험기 제외)

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 배전 케이블류

2. 적용 구매규격 : 지중배전 케이블류, 가공 케이블류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 지중케이블 필수 제조설비 : 신선기, 연선기, CCV라인압출기, 시스 압출기

※ 저압케이블 필수 제조설비 : 신선기, 연선기, 시스압출기

※ 22.9kV 가공 절연 3심/단심 케이블 필수 제조설비 : 신선기, 연선기, CCV라인압출기,

시스압출기, 편조기

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험 설비 보유 및 시험인력 2명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

필수 검수시험 설비

품목구분	시험설비
CV	1. 도체저항 시험기 2. 교류내전압시험기 3. 절연저항시험기 4. 고온항온시험기
FR-CNCO-W, TR-CNCV-W, TR-CNCE-W CNPE-W/AL AISC-95 AITC-95 AITC-240	1. 유전정접시험기 2. 스파크테스터기 3. 부분방전시험기 4. 절연저항시험기 5. 도체저항시험기 6. 인장시험기 7. 정전용량측정기 8. 고온항온시험기 9. 교류내전압시험기 10. 투영기(또는 전자현미경)

1. 그룹명 : 지중배전 케이블 접속재

2. 적용 구매규격 : 지중배전 케이블 접속재류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 5명이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 몸체 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 몸체 제조설비 : 사출기(조립형) / 사출기 또는 Core-Loading기(자기수축형)

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 시험설비 보유 및 시험인력 1명 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 시험설비

구 분	필수 시험설비
지중 저압케이블용 Bolt Type 접속재	절연저항시험기, 절연내력시험기
기타 접속재	부분방전시험기, 교류내전압시험기, 직류내전압시험기, Impulse 시험기

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 애자류

2. 적용 구매규격 : 배전 애자류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : (폴리머) 사출기, 압착기

(자기재) 볼밀, 진동체, 탈철 시설, 진공토련기, 애자 자동성형기,

건조실, 자동시유기, 샌드 도포기, 턴넬/샤틀 소성로,

(외주가능) 금구 가공설비, 금구 주조설비, 도금설비

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험 설비 보유 및 시험인력 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

필수 검수시험 설비

시험설비	현수애자		라인포스트애자
	폴리머	자기재	폴리머	자기재
내전압시험기	○	○	○	○
뇌충격시험기	○	○	○	○
인장파괴하중시험기	○		○	○
굽힘내하중시험기			○
냉열시험기		○		○
고주파섬락시험기		○
흡습시험기		○		○
과전파괴하중시험기		○
도금시험	○	○	○	○
비틀림하중시험	○

자재처	기자재공급자 관리지침	업무표준No	H0-자재-지침-0003
		개정․페이지		/
		제․개정일자	2015.07.17

자재처	기자재공급자 관리지침	업무표준No	H0-자재-지침-0028
		개정․페이지	22	/
		제․개정일자	2019. 09. 10

1. 그룹명 : COS류

2. 적용 구매규격 : 배전 COS류 전 구매규격

3. 설계분야

□  설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 건조기, 절단(절곡)기 또는 프레스기

단, 폴리머 및 복합형의 경우 성형기 또는 내전압시험기 추가

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수 시험설비 보유 및 시험인력 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

필수 검수시험 설비

순번	검수시험 항목	시험설비명	적용품목
1	구조 및 외관검사	-	자기제, 폴리머, 복합형
2	무부하 개폐시험	무부하 개폐 시험용, 후크봉(절연봉)	자기제, 폴리머, 복합형
3	상용주파 내전압시험(건조)	내전압 시험기	자기제, 폴리머, 복합형
4	상용주파 내전압시험(주수)	내전압 시험기, 주수설비	폴리머, 복합형
5	충격파 내전압시험	충격 내전압 시험기	자기제, 폴리머, 복합형
6	온도상승시험	허부하 시험기, 온도 기록계	자기제, 폴리머, 복합형
7	하중시험	Universal Testing Machine (하중 및 인장시험기)	자기제, 폴리머, 복합형
8	도금시험	도금 두께 측정기	자기제, 폴리머, 복합형
9	휴즈홀더 호환사용시험	무부하 개폐시험용 장비, 온도상승 시험용 장비	자기제, 폴리머
10	흡습시험	흡습시험액 (메틸알코올100에 훅신1의 비율)	자기제

1. 그룹명 : 피뢰기류

2. 적용 구매규격 : 배전 피뢰기류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명포함/최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 성형기 (또는 내전압시험기)

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험 설비 보유 및 시험인력 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

필수 검수시험 설비

순번	검수시험 항목	시험설비명	적용품목
1	구조 및 외관검사	-	폴리머 피뢰기, 에어갭 피뢰기
2	누설전류시험	AC 내전압시험기 / DC 누설전류측정기	폴리머 피뢰기
3	기준전압시험	기준전압시험기	폴리머 피뢰기
4	부분방전시험	부분방전 시험기	폴리머 피뢰기, 에어갭 피뢰기
5	절연행거시험	AC 내전압시험기 / 뇌충격 시험기	폴리머 피뢰기
6	상용주파내전압시험 (건조)	AC 내전압시험기	에어갭 피뢰기
7	뇌충격 섬락전압시험 (정, 부)	뇌충격 시험기	에어갭 피뢰기
8	용융아연도금시험	피막두께시험기	에어갭 피뢰기

1. 그룹명 : 전력량계

2. 적용 구매규격 : 전자식 전력량계류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기, 전자, 정보기술 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비

조립설비, 조정설비, 항온조 또는 Burn-In Room, 정전기 대책설비, PCB 기능검사(ICT/FCT Jig), LCR Meter(부품검사), 오실로스코프(100MHz이상), DMM

(Digital Multi Meter), Power Supply(AC/DC)

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수 시험설비 보유 및 시험인력 2명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 시험설비

- 기준 시험실(오차특성시험) 보유

- 온도조건 : 23℃±1℃로 제어 가능할 것

- 습도조건 : 상대습도 40~70% 이내로 유지할 수 있을 것

- 면적조건 : 오차시험 장치를 설치하고 운용하는데 불편이 없도록 25㎡이상의

면적을 확보할 것

설 비 명
1. 오차시험설비(20대 동시) - 시험자동수행 및 결과보고서 자동관리 - 전압전류발생장치 - 기준 전력량계(0.05급) - 주파수 측정기(0.01Hz) 2. 전도성 고주파 장해시험장치 3. 직류 및 짝수 고조파 영향 시험장치 4. 홀수 및 부조파 영향 시험장치 5. 절연저항계(DC500V, 100㏁) 6. 내전압시험기(AC 2000V)	7. 충격파내전압시험기 - 6,000V(첨두치) 8. 항온항습조 - 폭, 높이, 깊이 각 600㎜이상 - 25~60℃ / 40~95%(습도) 9. 열충격 시험장치 10. 진동시험장치 11. 충격시험장치 12. 열과 불에 대한 내력시험장치 13. 주파수분석기(Spectrum Analyzer)

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 전자식 타임스위치

2. 적용 구매규격 : 심야전력용 전자식 타임스위치류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 2명이상 보유 ※ 경력 3년이상 1명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 조립설비(조립라인), Power Supply(AC/DC)

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 설비 보유 및 시험인력 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 검수시험 : 구조시험, 절연저항, 상용주파 내전압, 동작오차, 기능 시험

설   비   명

1. AC 전압조정기

2. 절연저항계(DC500V, 100㏁)

3. 상용주파 내전압시험기

4. 전압,전류 측정장치

5. 동작검사 시험장비

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 전자접촉기

2. 적용 구매규격 : 심야전력용 래치형 (교류)전자접촉기류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 2명이상 보유 ※ 경력 3년이상 1명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 조립설비(조립라인), Power Supply(AC/DC)

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수 시험설비 보유 및 시험인력 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 검수시험 : 구조, 온도상승, 개폐동작, 절연저항, 내전압

설 비 명
1. 전류계,전압계,전력계,주파수계 2. 동작시험설비 3. 온도 시험설비 4. 절연저항 시험기 5. 내전압시험기	6. 수명시험설비 가. 기계적 수명시험설비 나. 전기적 수명시험설비 7. 열전온도계 8. 전압조정기 - 전압변동 및 주파수변환 가능

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 전선퓨즈

2. 적용 구매규격 : 배전 전선퓨즈류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판정기준
적	○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유(제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판정기준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판정기준
적	○ 해당분야 제조경력자 2명이상 보유 (경력 3년이상 1명 포함 / 최소경력은 1년이상)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판정기준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 차단부 압착용 압착설비 또는 차단부 용접용 용접설비,

드릴링 설비, 저항측정설비

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판정기준
적	○ 검수시험 전항목을 시험가능한 설비 보유 및 시험인력 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 시험자료

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

필수 검수시험 설비

순번	검수시험 항목	시험설비명	적용품목
1	구조 및 외관검사	-	공통
2	온도상승시험	허부하 시험기, 온도기록계	공통
3	용단시험	특성 시험기(T-C Curve 특성시험)	공통
4	내하중시험	인장하중 시험기	공통
5	절연저항시험	절연저항 시험기	공통
6	방수시험	냉열시험기, 압력계	지중
7	비틀림 하중시험	버니어캘리퍼스, 고정시험설비	공통

1. 자재그룹명 : 배전지능화용 리튬이차전지

2. 적용 구매규격 : 배전지능화용 리튬이차전지 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판정기준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력 1년이상 2명이상 보유 ※ 제조분야 1명이상, 품질분야 1명이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 레이저 용접기 또는 Spot 용접기

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험설비 100% 보유 및 시험인력 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 검수시험설비 : 충방전기, 내부저항 측정기, 온도시험용 챔버,

오실로스코프, 테스터기

□ 시험자료

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

자재처	기자재공급자 관리지침	업무표준No	H0-자재-지침-0028
		개정․페이지	22	/
		제․개정일자	2019. 09. 10

1. 그룹명 : 지하매설식 기기함

2. 적용 구매규격 : 지하매설식 기기함(GS-5680-0026)

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기, 토목, 건축, 기계 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 맨홀, 핸드홀 등 전력용 콘크리트 구조물 제조

(전기 또는 기계분야 제조업도 인정)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 콘크리트 믹서, 보일러, 양생 차단실, 고주파 전동기, 크레인

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 설비 보유 및 시험인력 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 검수시험 : 수조(4,000×3,000×4,000), 디지털 압축 시험기, 내압 시험기, 진동시험기

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 전기자동차 충전장치

2. 적용 구매규격 : 전기자동차용 급속충전기(GS-6130-0054)

전기자동차용 충전스탠드(GS-6130-0053)

3. 설계분야

□ 설계능력

판 정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유(제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판 정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기, 전자분야 국가기술자격증(산업기사 이상, 별첨2 참조)

4. 제조분야

□ 제조능력

판 정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 2명이상 보유 ※ 경력 3년 이상 1명 포함 / 최소 경력은 1년 이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판 정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조공간 100% 이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조공간 : 350㎡ (공장등록증명서의 제조시설 면적)

※ 제조설비는 단순 조립설비(토크드라이버, 핸드리프트 등)로 별도 심사 미시행

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판 정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수 시험설비 보유 및 시험인력 1명 이상 보유 ○ A/S 전담인력 3명 이상 보유(시험인력 1명과 중복 가능) * 국가기술자격소지자 또는 해당분야 경력 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기, 전자분야 국가기술자격증(산업기사 이상, 별첨2 참조)

□ 시험자료

판 정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

【별첨 1. 필수 검수시험 설비】

순번	검수시험 항목	필수 보유 검수시험설비	적용품목
1	전압, 전류 제어 정밀도	스코프 코더(오실로스코프)	공통
2	과전압 보호	과전압 발생기	공통
3	과전류 보호	과전류 발생기	공통
4	출력전압 Ripple	-	급속
5	절연내력 시험	AC 내전압 시험기	공통
6	소음	-	급속
7	도장막의 두께 측정	-	공통
8	절연저항	-	공통
9	온도상승시험	온도 기록계	급속
10	충전테스트	전기차(콤보1, 차데모, AC3상 방식) * 차량 시뮬레이터로 대체 가능	급속
		전기차(B, C타입) * 차량 시뮬레이터로 대체 가능	완속

【별첨 2. 설계인력/시험능력 분야 인정 자격증】

□ 산업인력공단 국가기술자격증(전기·전자·정보기술 분야) 산업기사 이상

□ 인정 자격증

○ (기술사) 건축전기설비, 발송배전, 철도신호, 전기응용, 전기철도, 전자응용, 산업계측제어, 정보관리, 컴퓨터 시스템 응용 기술사

○ (기능장) 전기, 전자기기 기능장

○ (기  사) 임베디드, 철도신호, 전자, 정보처리, 전기, 전기철도, 의공, 전자계산기, 전자계산기조직응용, 광학, 반도체설계, 무선설비 기사

○ (산업기사) 전자계산기제어, 전자산업, 멀티미디어 콘텐츠제작 전문가, 정보처리, 전기공사, 전기, 의공, 사무자동화, 반도체설계, 철도신호, 전기철도, 광학기기, 무선설비 산업기사

1. 그룹명 : 전력용변압기

자재처	기자재공급자 관리지침	업무표준No	H0-자재-지침-0003
		개정․페이지
		제․개정일자

자재처	기자재공급자 관리지침	업무표준No	H0-자재-지침-0003
		개정․페이지		/
		제․개정일자	2015.07.17

자재처	기자재공급자 관리지침	업무표준No	H0-자재-지침-0028
		개정․페이지	22	/
		제․개정일자	2019. 09. 10

2. 적용 구매규격 : 전력용변압기 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판정기준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판정기준
적	○ 국가기술자격소지자 5명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 5명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 3명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판정기준
적	○ *해당분야 제조경력자 10명이상 보유 ※ 경력 5년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판정기준
적	○ 제조에 필요한 주요설비 100% 보유 ※ 제조에 필요한 주요설비 - 크레인, 권선기, 건조기, 절단기, 드릴링M/C, 도장부스 및 도장기
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 도장부스 및 도장기는 외주 가능 (계약관련 서류 확인)

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판정기준
적	○ 검수시험 수행능력률 80% 이상 및 한전 “전문회사업무처리기준” 변압기 필수장비(최신 개정본 기준) 100% 보유 ○ 검수시험 수행능력률(%) = (검수시험 가능항목수/검수시험 항목수) ×100 ※ 한전 “전문회사업무처리기준” 변압기 필수장비(최신 개정본 기준) - 여과기, OT 전용 Tank, 진공펌프, O.T내압시험기, 진공계, 건조공기 발생장치, 전자내시경, 산소농도측정기, 충격기록계 ※ 설비이력카드 확인 ※ 154kV 가스변압기는 OT관련 장비 제외(여과기, OT 전용 Tank, O.T내압시험기)하고, GAS관련 장비 추가(SF6 GAS 회수기, SF6 GAS 누기측정기, SF6 GAS 수분측정기, SF6 SO2 분석기)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 시험자료

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 고압 및 특고압 커패시터

2. 적용 구매규격 : 고압 및 특고압 커패시터 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조능력

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 권취기, 전압처리기, 용접기, 진공펌프, 진공탱크, 함침탱크, 세척기

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험설비 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 검수시험설비 : 쉐링브릿지, TR, IVR, 리엑터, 뇌임펄스내전압시험기,

건조로, 내전압시험기, DC내전압 시험기

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 리액터류

2. 적용 구매규격 : 병렬리액터, 건식형 직렬리액터,

중성점 접지리액터

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판정기준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판정기준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판정기준
적	○ *해당분야 제조경력 1년이상 5명이상 (경력 3년이상인 경우는 3명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판정기준
적	○ 제조에 필요한 주요설비 100% 보유 ※ 제조에 필요한 주요설비 - 크레인, 권선기, 건조기, 절단기, 드릴링M/C, 도장부스 및 도장기
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 도장부스 및 도장기는 외주 가능 (계약관련 서류 확인)

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판정기준
적	○ 검수시험 수행능력률 80% 이상 및 한전 “전문회사업무처리기준” 변압기 필수장비(최신 개정본 기준) 100% 보유 ○ 검수시험 수행능력률(%) = (검수시험 가능항목수/검수시험 항목수) ×100 ※ 한전 “전문회사업무처리기준” 변압기 필수장비(최신 개정본 기준) - 여과기, OT 전용 Tank, 진공펌프, O.T내압시험기, 진공계, 건조공기 발생장치, 전자내시경, 산소농도측정기, 충격기록계 ※ 설비이력카드 확인 ※ 건식형 리액터의 경우 상용주파내전압시험기만 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 시험자료

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 개폐장치

2. 적용 구매규격 : 변전 개폐장치류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판정기준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판정기준
적	○ 국가기술자격소지자 3명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 3명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판정기준
적	○ *해당분야 제조경력자 7명 이상 보유 ※ 경력 5년이상 5명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판정기준
적	○ 제조에 필요한 주요설비 100%보유 ※ 주요설비 내역 - 클린룸(또는 진공룸), 절단기, 드릴링M/C, 도장부스 및 도장기, 건조기, 크레인, 컴프레샤
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 도장부스 및 도장기, 건조기는 보유 또는 외주 가능

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판정기준
적	○ 검수시험 수행능력률 80% 이상 및 한전 “전문회사업무처리기준” 개폐장치 필수장비(최신개정본 기준) 100% 보유 ※ 검수시험 수행능력률(%) = (검수시험 가능항수/검수시험 항목수) ×100 ※ 한전 “전문회사업무처리기준” 개폐장치 필수장비(최신개정본 기준) 100% 보유 - SF6 GAS 회수기, 진공펌프, Time Tester, SF6 GAS 누기측정기, SF6 GAS SO2 분석기, 접촉저항 측정기, 전자내시경, 충격기록계, GIS 내압시험기, (적용기준은 “전문회사업무처리기준” 해설 준용) * 설비이력카드 확인 * 단로기(ES-6110-0003) 제작사는 “전문회사업무처리기준”의 개폐장치 필수장비 구비 제외 * 25.8kV 친환경가스 및 고체절연 친환경 개폐장치(GS-5925-0128) 제작사는 SF6관련 제조설비 구비 제외 * 72.5kV이상 친환경 가스절연개폐장치(GS-5925-0151) 제작사는 필수장비 중 SF6 GAS 관련 장비 대신 친환경 가스용(친환경 GAS 누기측정기, 친환경 GAS 성분분석기) 장비 보유 → 공급 유자격 등록 전까지 친환경GAS용 장비 보유여부 확인(’21년 12월 31일까지 한시적 적용, 그 이후는 현장심사 시 보유여부 확인)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 시험자료

판정	판정기준
적	○ 검수시험 항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 시스템 분야

2. 적용 구매규격

가. 154kV 디지털변전소 운영시스템(GS-6110-0094)

나. 154kV 디지털변전소 혼용 운영시스템(GS-6110-0097)

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판정기준
적	○ 설계에 필요한 국제공인규격 및 관련 규격 보유 : KS, IEC, ISO 등 ○ 주요부품의 외부 동종회사 또는 연구기관과 기술제휴, 기술도입을 통한 설계능력 보유 : 기술협약, 개발계획서, 보고서 등
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

.

□ 설계인력

판정

판정기준

평 가

기 준

○ 설계인력 평가기준

구분	154kV 디지털변전소 운영시스템	154kV 디지털변전소 혼용 운영시스템
평가기준	국가기술자격소지자로서 설계 또는 연구분야 1년 이상 경력자 1명	국가기술자격소지자로서 설계 또는 연구분야 1년 이상 경력자 2명

○ 평균 근무경력은 동일분야 타업체 근무경력 포함

- 근무경력 확인 : 인사기록카드 또는 경력확인서

적

○ 평가기준 만족

부

○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정자격증 : 전기통신분야 기능사 또는 동등이상

※ 154kV 디지털변전소 운영시스템 설계인력이 154kV 디지털 혼용 운영시스템 평가

기준에 만족할 경우 설계인력 중복 가능

4. 제조분야

□ 제조능력

평점

평가내용 및 기준

평 가

기 준

○ 제조인력 평가기준

구분	154kV 디지털변전소 운영시스템	154kV 디지털변전소 혼용 운영시스템
평가기준	제조분야 6개월 이상 또는 품질 관리분야 1년 이상 경력자 2명	제조분야 1년 이상 또는 품질 관리분야 2년 이상 경력자 3명

적

○ 평가기준 만족

부

○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 154kV 디지털변전소 운영시스템 제조인력이 154kV 디지털 혼용 운영 시스템 평가

기준에 만족할 경우 제조인력 중복 가능

□ 제조설비

평점	평가내용 및 기준
적	○ 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 제조설비 : 크레인(천정거치 또는 핸들리프트)

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

평점

평가내용 및 기준

평 가

기 준

○ 시험 설비 보유기준(%)

- SA운영장치 및 정보연계장치 정상동작 여부를 검증하기 위한 설비 보유율

○ 시스템 기능시험 및 Engineering 수행능력 검증

- 시험설비 활용 모의시험 시행

○ 시험인력 평가기준

구분	154kV 디지털변전소 운영시스템	154kV 디지털변전소 혼용 운영시스템
평가기준	전담 시험인력 1명	전담 시험인력 2명

적

○ 시험 설비 100% 보유

○ 기능시험 및 SA운영장치 Engineering 100% 수행

○ 시험인력 평가기준 만족

부

○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 154kV 디지털변전소 운영시스템 시험인력이 154kV 디지털 혼용 운영 시스템에도 중복 가능

※ 시험설비

구분	장 비 명	수량	비 고
154kV 디지털 변전소 운영 시스템	SA 운영장치	1	등록품목
	정보연계장치	2	등록품목
	이더넷 스위치	1
	SNTP 서버	1
154kV 디지털 변전소 혼용 운영 시스템	SA 운영장치	1	등록품목
	정보연계장치	2	등록품목
	현장정보처리장치	1	등록품목
	이더넷 스위치	1
	SNTP 서버	1
공통	모의차단기 또는 유사회로장치	4
	SCADA Host 시뮬레이터	1	이중화 및 Log 지원
	RTU 시뮬레이터	1	이중화 및 Log 지원
	GOOSE 확인 S/W	1
	보호 IED	2	외산, 국산 각1대
	제어 IED	2	외산, 국산 각1대
	내전압시험기	1	2kV이상
	도막두께측정기 (배전반 도막 두께 측정)	1	-
	DC 전원공급장치 (시험용 전원 공급)	1	DC 125V 이상
	전압전류발생장치 (IED TRIP 시험)	1	6x20A, 6x130V
	전압전류 계측장비 (배전반 결선, 전원 점검)	1	AC,DC 계측
	LAN Tester (케이블의 불량체크)	1

※ 154kV 디지털변전소 운영시스템 시험장비는 154kV 디지털 혼용 운영 시스템에도 중복 가능

※ 기능시험

① 154kV 디지털변전소 운영시스템

SA운영장치	정보연계장치	비 고
IED 연계	IED 연계
RTU 연계	RTU 연계
Display	SCADA 및 DAS 연계
이벤트 표시 및 처리	프로토콜 변환 및 데이터 연계
감시, 제어, 계측	표준시각 동기
연계 정보 및 Database 편집
그래픽페이지 편집
보고서
접근권한 관리

② 154kV 디지털변전소 혼용 운영시스템

SA운영장치	SA정보연계장치	SA감시진단장치	SA현장정보처리장치	SA입출력장치
IED 연계	IED 연계	데이터 실시간 저장 및 분석/진단	SA운영장치/정보연계장치 연계	입력기능
RTU 연계	RTU 연계	송수신 운전정보 Fault Recorder 기능	SA입출력장치 연계	출력기능
Display	SCADA 및 DAS 연계	IEC61850 MMS 실시간 집중 관리	SA서버장치 연계	계측기능
이벤트 표시 및 처리	프로토콜 변환/ 데이터 연계	IEC61850 GOOSE 실시간 집중 관리	SCL파일 생성
연계 정보 및 Database 편집	표준시각 동기	웹(Web) 인터페이스 및 접근관리	HMI 편집
감시, 제어, 계측		SA운영장치 연계	감시,제어, 계측
그래픽페이지편집
보고서
접근권한 관리

□ 시험자료

평점	평가내용 및 기준
적	시험기준 및 결과에 대한 자료 축적상태 ○ 최근 3년 이내 해당 및 유사품목 납품물량(납품실적 없을시 개발품)에 대한 시험자료 보유 ○ 시험결과에 대한 분석자료 및 개선시행 결과자료 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 철탑 및 관형지지물

2. 적용 구매규격 : 송전용 철탑 및 관형지지물 전 구매규격

구 분	등 급	입찰참가 허용품목
산형강	2등급	2도체이하 산형강철탑
	1등급	4도체이상 산형강철탑
강 관	2등급	4도체이하 강관철탑
	1등급	6도체이상 강관철탑
관형지지물	-	4도체이하 관형지지물

※ 주) ① 각 분야 1등급 등록시에는 해당분야 2등급에도 등록한 것으로 인정 함

② 산형강 철탑 : 주주재가 산형강으로 이루어진 철탑 구조물

③ 강관 철탑   : 주주재가 강관으로 이루어진 철탑 구조물

④ 관형지지물 : I형 또는 H형으로 된 파이프(원형, 각형) 형태의 구조물

3.설계분야

□ 설계능력

평 가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체이하
적	○ 해당 품목에 대한 대한 자체 또는 외부 지원설계 경험, 실적을 보유하거나 유사품목에 대한 설계 경험 및 실적 보유
부	○ “적” 판정기준 미달

□ 설계인력

평가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체 이하
적	○ 설계도 및 제작도 작성이 가능한 프로그램 보유
	○ 구조설계분야 경력자 - 3년 이상 3명 보유	○ 구조설계분야 경력자 - 5년 이상 1명, 3년 이상 2명 보유	○ 구조설계분야 경력자 - 7년 이상 1명, 3년 이상 2명 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

평가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체 이하
적	○ 가공송전 철탑가공 경력 1년 이상 2명 이상 보유		○ 가공송전 철탑 가공경력 1년 이상자 1명 이상 보유 ○ 용접기능사 2급 경력 7년 이상자 3명 이상 보유 ○ 용접검사 경력 7년 이상자 1명 이상 보유		○ 가공송전 철탑 가공경력 1년 이상자 1명 이상 보유 ○ 용접기능사 2급 경력 7년 이상자 2명 이상 보유 ○ 용접검사 경력 7년 이상자 1명 이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 제조설비

평가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체 이하
적	○ 기준설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 보유기준 미달

※ 기준설비

구 분	설 비	설 비 보 유 기 준
		산 형 강		강 관		관형주
		2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체 이하
대 지	가조립장 및 야적장	4,300㎡ 소유 또는 임차	7,600㎡ 좌동	10,000㎡ 좌동	13,200㎡ 좌동	4,300㎡ 좌동
가공설비	Cutting M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Band Sawing M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Drilling M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Punching M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Pipe Cutter φ42.7-φ965.2	-	-	보유	보유	보유
도금설비	도금로 (1식) (자동온도 조절장치 및 기록장치부)	보유 또는 외주	좌동	좌동	좌동	좌동
용접설비	Positioner	-	-	보유	보유	보유
	Turning Roller Welder (3Ton이상, 3Ton미만 각1대)	-	-	보유	보유	보유
	자동용접기 : CNC	-	-	보유	보유	보유
	반자동용접기 : CO2	-	-	보유	보유	보유
환경시설	공해방지 시설	보유 또는 외주	좌동	좌동	좌동	좌동
	폐수처리 시설		좌동	좌동	좌동	좌동

※ 외주시 계약관련 서류 확인

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

평가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체 이하
적	○ 기준 시험설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 보유기준 미달

※ 기준 시험설비

구 분	시 험 설 비	설 비 보 유 기 준
		산 형 강		강 관		관형주
		2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체이하
1	인장시험기	보유
2	초음파탐상시험기	-	-	보유		보유 또는 외주
3	자분탐상시험기	-	-	보유
4	하중시험설비	보유 또는 외주

□ 시험자료

평가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체이하
적	○ 해당품목의 시험기준 및 지침 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 가공전선류

2. 적용 구매규격

○ 규격 1 : 강심알루미늄연선(ACSR) [ES-6145-0005]

○ 규격 2 : 알루미늄피복 강심알루미늄연선(ACSR/AW) [ES-6145-0020]

○ 규격 3 : 내열강심알루미늄합금연선(TACSR) [ES-6145-0024]

○ 규격 4 : 증용량 알루미늄 연선(ASCC/TW, ACMR/TW, HSTACIR/AW)

[GS-6145-0095]

○ 규격 5 : 알루미늄피복 강연선(AWS) [ES-6145-0012]

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 3명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 3명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 5명 이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비

규격 1, 2, 3, 4		규격 5
설 비 명	보유 기준	설 비 명	보유 기준
AL 신선기	보 유	Conform 기	보 유
AL 연선기 36Bo (신청품목 410㎟이하)	보 유	AW 신선기	보 유
		AL 연선기	보 유
AL 연선기 54Bo (신청 전품목)	보 유	-	-
		-	-

※ ACSR 95㎟ 이하는 AL 연선기 6Bo  보유시 인정

- 심사부서 : (배전부서) ACSR 95㎟ 이하 / (송변전부서) ACSR 97㎟ 이상

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 검수 시험설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 검수 시험설비 (규격 1, 2, 3, 4, 5)

- 인장시험기, 도체저항기, 비틀림시험기, 현미경, 권부시험기

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 애자류

2. 적용 구매규격

○ 규격 1 : 250㎜ 볼소켓형 현수애자 [ES-5970-0007]

○ 규격 2 : 초고압용 볼소켓형 현수애자 [ES-5970-0008]

○ 규격 3 : 송전용 폴리머 현수애자 [ES-5970-0014]

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 3명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 3명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 5명 이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비

NO	규격 1, 2		규격 3
	설 비 명	보유기준	주요 설비명	보유기준
1	볼 밀	보 유	금구가공설비	외주가능
2	진동체, 탈철 시설	보 유	금구주조설비
3	Filter Press	보 유	도금설비
4	진공토련기	보 유	FRP ROD 가공설비
5	애자 자동성형기	보 유	폴리머 배합설비
6	건조실	보 유	외피재 성형설비	보유
7	자동시유기	보 유	조립(금구접속)설비	보유
8	샌드 도포기	보 유
9	턴넬/샤틀 소성로	보 유
10	금구 가공설비	외주가능
11	금구 주조설비
12	도금 설비

※ 외주시 계약관련 서류 확인

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 검수 시험설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 시험설비

NO	규격 1, 2		규격 3
	설 비 명	보유기준	주요 설비명	보유기준
1	타격내하중 시험기	보 유	비틀림내하중 시험기	보 유
2	흡습시험기	보 유	염색용액침투 시험장비	보 유
3	상용주파유중파괴전압 시험기	보 유	인장파괴하중 시험기	보 유
4	냉열 시험기	보 유	접착력 시험기	보 유
5	도금 시험기	보 유	도금 시험기	보 유
6	과전파괴하중 시험기	보 유	스프리트핀 시험기	보 유
7	열충격 시험기 (유리애자)	보 유	인장내하중 시험기	보 유
8	스프리트핀,만곡,경도 시험기(초고압용)	보 유	기밀성 시험기	보 유
9	-	-	음향방출 측정 장치	보 유

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 금구류

2. 적용 구매규격 : 송전 금구류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 3명 이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 자동절단기, 드릴링 M/C, 프레스

○ 보유 또는 외주 (외주시 계약관련 서류 확인)

- 단조설비 : 절단기, 프레스(80통 이상), 가열로, 밴딩 M/C

- 주조설비 : 금형주조기, 사형주조기, 용해로, 열처리로

- 가공설비 : 성형기, 사출기, 압착기, 압입기

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험 설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 검수시험 설비 : 인장시험기, 도막 두께시험기, 전기저항측정기

○ 보유 또는 외주 (외주시 계약관련 서류 확인)

- 인장기, 피로시험기, 진동시험기, 염수분무시험기, 경도측정기, 마모시험기,

변위시험기, 압축기

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 항공장애등

2. 적용 구매규격 : 항공장애등 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 2명 이상 보유 ※ 경력 3년이상 1명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비

NO	구 분	설 비 명	보유기준
1	작업장	크린룸 또는 암실(3×5m이상)	보 유
2	조 립	조립설비	보 유
3	납 땜	Soldering Machine(PCB 납땜기)	보 유

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 검수 시험설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 시험설비

NO	설 비 명	보유기준
1	오실로스코프	보 유
2	내전압시험기	보 유
3	온도측정설비	보 유
4	조도시험기	보 유

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 지중송전 케이블 및 접속함

2. 적용 구매규격 : 지중송전 케이블 및 접속함류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계실적

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 5명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 5명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 3명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 10명이상 보유 ※ 경력 3년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 (케이블)

No	설비명	보유기준	No	설비명	보유기준
1	신선기	보유	7	케이블구조측정기(X-Ray)	보유
2	연선기	보유	8	건조설비	보유
3	집합기	보유	9	테핑설비	보유
4	재료건조기	보유	10	차폐층설비	보유
5	도체예열기	보유	11	피복쉬스설비	보유
6	초고압 XLPE 절연기 (3중압출)	보유

※ 필수 제조설비 (접속함)

No	설비명	보유기준	No	설비명	보유기준
1	실리콘 사출기	보유	3	경화오븐	보유
2	에폭시 주형설비	보유	4	클린룸(3×5m 이상)	보유

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 검수 시험설비 100% 보유 및 시험인력 3명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 검수 시험설비

No	설비명	보유기준	No	설비명	보유기준
1	부분방전시험기	보유	7	도체저항측정기	보유
2	AC 내전압시험기	보유	8	투영측정기	보유
3	스파크테스터기	보유	9	전자현미경	보유
4	압력게이지	보유	10	정전용량측정기	보유
5	고온항온조	보유	11	임펄스시험기	보유
6	디지털마이크로미터	보유

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 절연통 보호장치류

2. 적용 구매규격 : 절연통 보호장치류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 2명이상 보유 ※ 최소경력은 1년 이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 전량 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 와인딩기, 사출기, 압착기

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 주요설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 검수시험 주요설비 : 기준전압 측정기, 교류 내전압 측정기, 부분방전 시험기

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 보호계전기

2. 적용 구매규격 : 보호계전기류 전 구매규격

3. 항목별 세부 심사기준

구 분		심사 기준	등급
설계분야	설계실적	○ 자체 설계실적이 있거나 외부 지원설계 및 유사제품 설계실적 보유 ○ 해당 또는 유사제품 설계도면 및 설계서 사본 ○ 해외 설계기술 자료 보유 : IEC, IEEE 등 보호계전기 관련 기술자료 ○ 국내외 보호계전기 기술규격 보유	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	설계능력	○ 설계인력 평가기준 - 전기분야 국가기술자격자 2인 이상(전기기사 1인 필수보유) ※ 인증자격증 : 전기산업기사 이상 또는 동등이상 자격보유자 ○ 설계경력 평가기준 - 전체 설계인력(2인 이상)의 설계경력 평균 3년 이상 ○ 보호계전기 일부요소(50% 미만) 설계를 외부위탁 - 보호계전기 설계도면 및 세부내역서 제시	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
제조분야	제조능력	○ *해당분야 제조경력자 3명 이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상 * 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	제조설비	○ 보호계전기 제조에 필요한 설비 100% 보유 * 설비 내역 확인(소모품 부분은 제외)	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
시험 및 검사	검수능력	○ 검수시험항목 시험설비의 100% 보유 * 구매규격의 검수시험항목	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	시험자료	○ 동일 또는 유사제품 개발시험 실적 보유 ○ 시험성적서, 결과보고서 및 규격서 보유	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부

※ 보호계전기 제조에 필요한 설비 : Oscilloscope(내부회로측정용)

1. 그룹명 : 보호배전반

2. 적용 구매규격 : 보호배전반류 전 구매규격

3. 항목별 세부 심사기준

구 분		심사 기준	등급
설계분야	설계실적	○ 자체 설계실적이 있거나 외부 지원설계 및 유사제품 설계실적 보유 - 대상 : PNL과 보호계전기 - 해당 또는 유사제품 설계도면 및 설계서 사본 - 해외 설계기술 자료 보유 : IEC, IEEE 등 보호계전기 관련 기술자료 - 국내외 보호계전기 기술규격 보유 ※ 보호계전기 외국사와 기술제휴시 외부 지원설계로 인정	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	설계능력	○ 설계인력 평가기준 - 전기분야 국가기술자격자 2인 이상(전기기사 1인 필수보유) ※ 인증자격증 : 전기산업기사 이상 또는 동등이상 자격보유자 ○ 설계경력 평가기준 - 전체 설계인력(2인 이상)의 설계경력 평균 3년 이상 ○ 보호계전기 및 보호배전반을 자체 설계 하거나 보호배전반만 자체 설계시 아래조건을 만족하는 경우 - 보호계전기는 외부위탁 또는 기술제휴 - 보호배전반 설계도면 및 세부 내역서 제시	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
제조분야	제조능력	○ 해당분야 제조경력자 3명 이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상 * 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹) ○ 보호배전반 자체 생산 - 생산 계획 및 지침, 생산 내역서 제시	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	제조설비	○ 보호계전기 및 보호배전반 제조에 필요한 설비 전량보유 - 보호계전기를 국내외 계전기 제작사에 위탁하고 보호반만 생산하는 경우(내부배선작업 포함) 이상 임	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
시험 및 검사	검수능력	○ 검수시험항목 시험설비의 100% 보유 * 구매규격의 검수시험항목	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	시험자료	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부

※ 제조설비 : 부스바 절단․절곡기(BUS바 절단․절곡용), 크레인(천정거치 또는 핸들리프트)

1. 그룹명 : 고장기록장치반류

2. 적용 구매규격 : 고장기록장치반류 전 구매규격

3. 항목별 세부 심사기준

구 분		심사 기준	등급
설계분야	설계실적	○ 대상 : 고장기록장치 및 배전반 ○ 국내외 고장기록장치 기술규격 보유	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	설계능력	○ 설계부서 및 전담 설계인력 구성(2인 이상) - 산업기사 1인 이상 포함 - 외부위탁 설계시 위탁사와 기술제휴협정서 제출 - 보호계전기 및 배전반설계경력 평균 2년 이상 ○ 고장기록장치용 배전반 자체설계 - 기록장치는 외부위탁 또는 기술제휴사 제공 - 장치반 설계도면 및 세부 내역서 제시	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
제조분야	제조능력	○ 해당분야 제조경력자 2명 이상 보유 ※ 고장기록장치 제조경력 3년이상 1명포함/ 최소 경력은 1년이상 * 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹) ○ 고장기록장치용 배전반 자체 생산 (이면배선 포함) - 생산 계획 및 지침, 생산 내역서 제시	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	제조설비	○ 고장기록장치 및 배전반 제조에 필요한 설비 전량 보유 - 설비 내역 확인(소모품 부분은 제외) - 기록장치의 핵심부품(주연산 메모리 모듈)을 자체 생산하는 경우, 고장기록장치 자체생산으로 인정	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
시험 및 검사	검수능력	○ 검수시험항목 시험설비의 100%이상 보유 * 구매규격의 검수시험항목	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	시험자료	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부

※ 고장기록장치반(기록장치 포함) 제조에 필요한 제조설비

- 절단․절곡기(BUS바 절단․절곡용), 크레인(천정거치 또는 핸들리프트)

1. 자재그룹명 : 변전소 비상전원 시스템 (관련규격 : GS-6140-0029)

2. 적용 구매규격 : 변전소 비상전원 시스템(리튬이온축전지) 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판정기준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 2명 이상 보유 ※ 제조분야 1명(경력 1년이상), 품질분야 1명(경력 1년이상)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 주요 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 주요 제조설비 : 조립작업대, 전동공구, 제조공구, 절단기, 압착기, 용접기

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 주요 검수설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 주요 검수설비 : 충방전기(대상자재에 적용가능한 설비에 한함), 내부저항측정기,

온도시험용 챔버(셀단위 이상), 오실로스코프, BMS 모니터링장비

□ 시험자료

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 광케이블류

2. 적용 구매규격 : 광섬유복합가공지선(OPGW)

- 45㎟/24C, 70㎟/24C, 100㎟/24･48C, 120㎟/24･48C, 200㎟/24C

3. 심사세부기준

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 설계에 필요한 국제공인규격 및 관련 규격 보유 : KS, ITU-T, IEC, ISO 등 ○ 주요부품의 외부 동종회사 또는 연구기관과 기술제휴, 기술도입을 통한 설계능력 보유 : 기술협약, 개발계획서, 보고서 등
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	평가내용 및 기준
평가기준	○ 전문 연구직 포함 설계업무 전담자 대상으로 설계인력수, 기술자격 보유, 평균경력 확인 ○ 설계인력 평가는 해당품목 설계에 필요한 기술수준 및 숙련도 등 고려 ○ 평균 근무경력은 동일분야 타업체 근무경력 포함 ○ 평가기준 (1) 석사학위 또는 동등이상 자격(기술사) 보유자로서 설계 또는 연구분야 1년 이상 경력자 ․광통신분야 : 1명 이상 ․전력선분야 : 1명 이상 (2) 학사학위 또는 동등이상 자격(기사)보유자로서 설계 또는 연구분야 3년 이상 경력자 ․광통신분야 : 1명 이상 ․전력선분야 : 1명 이상
적	○ 평가기준 (1), (2)항 중 1개 항목 만족
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 제조능력

판정

평가내용 및 기준

평가기준

○ 해당품목 제조와 관련된 기능인력의 인원수, 평균 근무경력 확인

※ 근무경력 확인 : 인사기록카드

○ 평가기준

(1) 인원수

- 제조분야 기능인력              - 제조관리 및 품질분야

구 분	부 족	양 호
광통신분야	5명 미만	5명 이상
전력선분야	3명 미만	3명 이상

구 분	부 족	양 호
제조관리분야	5명 미만	5명 이상
품질분야	없 음	1명 이상

(2) 해당직무경력(평균 근무경력 기준)

구 분	부 족	양 호
제조	6개월 미만	6개월 이상
제조관리	1년 미만	1년 이상
품질관리	1년 미만	1년 이상

적

○ 인원수, 해당직무경력 모두 양호

부

○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 제조설비

판정	평가내용 및 기준
평가기준	○ 필수제조분야 주요설비 내역 - 광섬유 제작설비(인출기, 착색기 등), OPGW 연선기 ※ 설비 및 이력관리상태 확인
적	○ 필수제조 분야 주요설비 모두 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 시험능력

판정	평가내용 및 기준
평가기준	○ 검수시험 수행능력률(%) = (검수시험 가능항목수/검수시험 항목수) ×100 ○ 검수시험항목 : 구매규격에 명시된 검수시험 항목(붙임 참조) ※ 외관, 구조검사 등 관능(觀能)시험 제외
적	○ 검수시험 수행능력률 100%
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

<붙 임>

OPGW 시험항목 및 필요설비 내역

시 험 항 목		필 요 설 비		비 고
		설 비 명	성 능
광학적 특성	손실계수	OTDR	1.26～1.65 μm
	손실균일성	OTDR	1.26～1.65 μm
	파장별 손실차	광특성시험기	1.26～1.65 μm
	색분산	색분산측정기	1.26～1.65 μm
	영분산파장	색분산측정기	1.26～1.65 μm
	편광모드분산	색분산측정기	1.26～1.65 μm
	차단파장	광특성시험기	1.26～1.65 μm
	모드필드직경	광기하구조시험기	-
	모드필드동심오차	광기하구조시험기	-
	클래딩직경	광기하구조시험기	-
	클래딩비원율	광기하구조시험기	-
	코팅외경	광기하구조시험기	-
전기적·기계적 특성	인장시험	인장시험기	0～5 ton
	비틀림시험	비틀림시험기	60회/분	회전속도
	권부성시험	비틀림시험기	60회/분	회전속도
	AL 피복두께	광학현미경	30~400
	압축시험	압축시험기	3600kg
	굽힘시험	바이드	-	-

※ 측정·시험기는 최근 2년이내 검교정 시행시에만 설비보유로 인정

1. 자재그룹명 : 통신장치류

2. 적용 구매규격 : 통신장치류 전 구매규격

3. 심사세부기준

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 자체 설계 경험 및 실적을 보유하거나 외부 지원설계 또는 유사제품에 대한 설계 실적 보유(세부항목 모두 만족) - 해당제품 또는 유사제품의 완성품 설계도면 보유 - 주요부품의 외부 동종회사 또는 연구기관과 기술제휴, 기술도입을 통한 설계능력 보유 : 기술협약, 개발계획서, 보고서 등
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	평가내용 및 기준
평가기준	○ 전문 연구직 포함 설계업무 전담자 대상으로 설계인력수, 기술자격 보유, 평균경력 확인 ○ 설계인력 평가는 해당품목 설계에 필요한 기술수준 및 숙련도 등 고려 ○ 평균 근무경력은 동일분야 타업체 근무경력 포함 ○ 평가기준 (1) 학사학위 또는 동등이상 자격(기사) 보유자로서 설계 또는 연구분야 1년 이상 경력자 - 전기통신분야 : 1명 이상 (2) 기능사 또는 동등 이상 자격 보유자로서 설계 또는 연구분야 3년 이상 경력자 - 전기통신분야 : 1명 이상
적	○ 평가기준(1), (2)항 중 1개 항목 만족
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 제조능력

판정

평가내용 및 기준

평가기준

○ 해당품목 제조와 관련된 기능인력의 인원수, 평균 근무경력 확인

○ 제조인력 평가기준

(1) 제조분야 기능인력 인원수

구 분	부 족	양 호
제조분야	3명 미만	3명 이상

(2) 품질분야 인원수

구 분	부 족	양 호
품질관리분야	없 음	1명 이상

※ 근무경력 확인 : 인사기록카드

○ 제조경력 평가기준 : 해당직무경력(평균 근무경력 기준)

구 분	부 족	양 호
제조분야	6개월 미만	6개월 이상
품질관리분야	1년 미만	1년 이상

적

○ 각 분야 모두 양호

부

○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 제조설비

판정	평가내용 및 기준
평가기준	○ 필수 제조설비 : 전동공구, 제조공구(인두기, 납제거기 등), 절단기, 압착기
적	○ 필수제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 시험능력

판정	평가내용 및 기준
평가기준	○ 검수시험 설비 보유기준(%) - 구매규격에 명시된 검수시험 항목을 검증하기 위한 설비 보유율 ※ 외관, 구조검사 등 관능(觀能)시험 제외
적	○ 검수시험 설비 100% 이상 보유 및 아래 시험설비 모두 보유 * 오실로스코프, 오실레이터, 전원공급장치(AC/DC), 자동전압조정기(AVR)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

2. 품질분야

2.1 품질분야 심사보고서

품질분야 심사 보고서

1. 신청품목 및 제조업체 보고일자 :
품 목 명
운용분야
신청업체	회 사 명					전화		FAX
	주 소	본사
		공장
실사일자			/ /	실사자	인		수검자		인

2. 요소별 평가

심 사 요 소	항 목	배 점	평 점	*환산평점
1. 품질경영시스템	2	5
2. 경영책임	2	5
3. 자원관리	6	15
4. 제품실현	13	55
5. 측정, 분석 및 개선	7	20
종 합 평 점	30	100

*환산평점 : 평가 제외 항목이 있는 경우 배점, 평점은 백분율로 환산하여 평가

3. 품질분야 심사결과

□ 적 격                        □ 부적격

사 유 :

붙임 : 품질분야 점검표

결 재	담당자	검토자	승인자

2.2 품질분야 점검표

품질분야 점검표

심사항목 및 요구사항	평가기준	배점	평가결과 및 의견
1. 품질경영시스템(5점)
1.1 일반 요구사항(2점)
◦ 품질경영시스템 수립 및 인증 ⓐ 품질시스템 인증 ⓑ 매뉴얼 수립, 시행	- ⓐ항 만족	2
	- ⓐ항 불만족, ⓑ항 만족	1
	- 2개항 불만족	0
1.2 문서화 요구사항(3점)
◦ 품질경영시스템의 문서화 ⓐ 품질메뉴얼, 절차서, 지침, 기준 등 품질문서 보유 ⓑ 품질메뉴얼, 절차서, 지침, 기준 제․개정 관리	- ⓐ, ⓑ항 만족	3
	- ⓐ 만족, ⓑ 일부만족	2
	- 2개항 불만족	0
2. 경영책임(5점)
2.1 경영의지/경영검토(3점)
◦ 품질방침, 품질목표 수립 및 이행 ⓐ 품질방침 설정 ⓑ 회사, 부서별 품질목표 설정 및 이행 ⓒ 경영검토 시행(연1회 이상)	- ⓐ, ⓑ, ⓒ 만족	3
	- ⓐ, ⓑ, ⓒ 2개 만족	2
	- ⓐ, ⓑ, ⓒ 1개 만족	1
	- 3개항 불만족	0
2.2 책임, 권한 및 의사소통(2점)
◦ 조직 내 책임, 권한 및 의사소통 ⓐ 현 조직의 부서장에 대한 책임과 권한을 문서로 보유 (메뉴얼, 절차서, 내부품의서 등)	- ⓐ항 만족	2
	- ⓐ항 불만족	0
3. 자원관리(15점)
3.1 인적자원(7점)
◦ 시스템의 실행, 유지 및 개선에 필요한 자원파악/확보 ⓐ 품질관리 전담조직 운영 ⓑ 조직 규모에 적절한 인원구성	- ⓐ, ⓑ 만족	2
	- ⓐ, ⓑ항 1개 만족	1
	- 2개항 불만족	0

심사항목 및 요구사항	평가기준	배점	평가결과 및 의견
◦ 제품 품질에 영향을 미치는 인원에 대한 교육훈련 ⓐ 연간 교육계획 수립 ⓑ 사내외 교육 실적관리	- ⓐ, ⓑ 만족	3
	- ⓑ항 만족	2
	- 2개항 불만족	0
◦ 제품 영향 있는 인원의 적격성 결정 ⓐ QMS전담 인력 보유 (외부 품질교육 이수, 품질 자격증 보유) ⓑ 내부심사자, 검사자, 특수공정(해당 시 작업자 자격부여 및 유효성 검토	- ⓐ, ⓑ 만족	2
	- ⓐ, ⓑ항 1개 만족	1
	- 2개항 불만족	0
3.2 기반구조(8점)
◦ 제품의 적합성 달성을 위한 기반구조 확보 ⓐ 작업공정별 구획 설정 ⓑ 부적합 보관 장소 설정 ⓒ 부품보관 장소 구획 설정	- ⓐ, ⓑ, ⓒ 만족	4
	- ⓐ, ⓑ, ⓒ항 2개 만족	3
	- ⓐ, ⓑ, ⓒ항 1개 만족	2
	- 3개항 불만족	0
◦ 제품의 적합성 달성을 위한 기반구조 유지 ⓐ 보관창고 책임자, 점검주기 설정 ⓑ 보관창고 청결 유지	- ⓐ, ⓑ 만족	2
	- ⓐ, ⓑ항 1개 만족	1
	- 2개항 불만족	0
◦ 작업자 및 제품생산 환경 관리 ⓐ 작업자 : 소음, 조명, 냄새 등 ⓑ 제품생산 : 온도, 습도, 먼지 등	- ⓐ, ⓑ 만족	2
	- ⓐ, ⓑ 1개 만족	1
	- 2개항 불만족	0
4. 제품실현(55점)
4.1 제품실현의 기획(2점)
◦ 제품실현 필요 프로세스의 기획 ⓐ 최신 구매규격 보유 ⓐ 설계개발계획서 보유 (규격검토, 일정표, 관련부서 참여 회의록)	- ⓐ, ⓑ 만족	2
	- ⓐ, ⓑ항 1개 만족	1
	- 2개항 불만족	0
4.2 고객관련 프로세스(7점)
◦ 제품 관련 요구사항 결정 및 검토 ⓐ 계약검토 회의록 또는 보고서 (부품확보, 생산 및 검사능력)	- ⓐ항 만족	2
	- ⓐ항 불만족	0

심사항목 및 요구사항	평가기준	배점	평가결과 및 의견
◦ 고객과의 의사소통 ⓐ 하자발생 인지 수단 확보 (하자시스템 등록 여부 등) ⓑ 고객불만 접수대장 운영	- ⓐ, ⓑ 만족	5
	- ⓐ, ⓑ항 1개 만족	3
	- 2개항 불만족	0
4.3 설계 및 개발(4점)
◦ 제품에 대한 설계 및 개발계획 관리 ⓐ 개발, 변경 관련 해당부서 검토시행 (설계, 자재, 생산, 검사부서)	- ⓐ항 만족	2
	- ⓐ항 불만족	0
◦ 설계 및 개발입력/출력/검토/검증 ⓐ 개발품 시험절차서(판정기준 포함) ⓑ 개발품 자체 성적서(설계, 시험부서 합격승인)	- ⓐ, ⓑ항 만족	2
	- ⓐ, ⓑ항 일부 만족	1
	- 2개항 불만족	0
4.4 구매 및 품질관리(12점)
◦ 자체 품질평가 기준에 의한 부품 공급자 평가 및 선정, 재평가 이행 여부 ⓐ 공급자 선정 평가기준 설정 및 이행 ⓑ 공급자 재평가 기준 설정 및 이행	- ⓐ, ⓑ항 만족	2
	- ⓐ, ⓑ항 일부 만족	1
	- 2개항 불만족	0
◦ 구매 부품의 검증 시행 여부 ⓐ 수입검사 절차서 보유 ⓑ 수입검사 이행 준수 (자체 성적서 또는 Mill sheet 검토 및 승인) ※ 신설기업은 개발품 제작시 시행	- ⓐ, ⓑ항 만족	6
	- ⓐ항 만족, ⓑ항 일부만족	4
	- ⓐ항 만족, ⓑ항 불만족	2
	- 2개항 불만족	0
◦ 부품 부적합 발견시 부품공급자 조치 여부 ⓐ 부적합 부품사에 대한 부적합 조치 요구 ⓑ 부품사의 원인분석, 시정조치 ⓒ 예방대책 결과 검토 시행여부 ※ 부적합 없으면 절차서 및 부품사 연락망 (담당자, 메일, TEL 등)으로 대체	- ⓐ, ⓑ, ⓒ항 만족	4
	- ⓑ, ⓒ항 1개 만족	3
	- ⓑ or ⓒ항 일부만족	2
	- ⓐ, ⓑ, ⓒ항 모두 불만족	0
	※ 절차서, 연락망 적정	4
4.5 생산 및 서비스 제공(24점)
◦ 생산 및 서비스제공의 관리 ⓐ 적용품목 공정별 작업표준 현장게시 ⓑ 장비운전 메뉴얼 현장게시 ※ 작성일, 승인자 서명이 있는 경우만 인정	- ⓐ, ⓑ항 만족	6
	- 1개 만족, 1개 일부 만족	4
	- 1개 만족	2
	- 2개항 불만족	0

심사항목 및 요구사항	평가기준	배점	평가결과 및 의견
◦ 생산, 서비스제공의 유효성 확인 ⓐ QC공정도 보유 ⓑ 공정 중 검사 시행	- ⓐ, ⓑ항 만족	6
	- ⓐ만족, ⓑ항 일부미흡	4
	- ⓐ항, ⓑ항 1개 만족	2
	- 2개항 불만족	0
◦ 식별 및 추적성 ⓐ 식별수단의 수립 및 이행 여부 ⓑ 수입검사, 공정검사, 제품검사 시험완료 구분 ⓒ LOT 관리기준 수립 및 시행 여부	- ⓐ, ⓑ, ⓒ항 만족	6
	- ⓐ, ⓑ, ⓒ항 2개 만족	4
	- ⓐ, ⓑ, ⓒ항 1개 만족	2
	- 3개항 불만족	0
◦ 제품의 보존(완제품) ⓐ 제품보관 장소 구획설정 ⓑ 오염, 충격 등으로 제품보호	- ⓐ, ⓑ항 만족	6
	- 1개 만족, 1개 일부 만족	4
	- 1개 만족	2
	- 2개항 불만족	0
4.6 측정장비 관리(6점)
◦제품의 적합성 보증에 필요한 측정장비 관리 ⓐ 교정 기록대장 및 성적서 보유 ⓑ 계측기 보관 상태 ⓒ 부적격 계측기 식별, 격리	- ⓐ, ⓑ, ⓒ항 만족	6
	- ⓐ, ⓑ, ⓒ항 2개 만족	4
	- ⓐ, ⓑ, ⓒ항 1개 만족	2
	- 3개항 불만족	0
5. 측정, 분석 및 개선(20점)
5.1 일반사항(2점)
◦ 모니터링, 측정, 분석 및 지속적인 프로세스 계획 및 시행 ⓐ 정기 품질경향 분석 시행 ⓑ 경향분석 경영검토 반영 ※ 신설기업 : 절차서 또는 계획서 대체	- ⓐ, ⓑ항 만족	2
	- ⓐ항 만족, ⓑ항 불만족	1
	- 2개항 불만족	0
5.2 내부심사(2점)
◦ 계획된 주기로 내부심사 시행 ⓐ 내부심사 계획, 실행, 결과보고 시행여부 ⓑ 내부심사 결과 부적합 사항 시정조치	- ⓐ, ⓑ항 만족	2
	- ⓐ항 만족, ⓑ항 불만족	1
	- 2개항 불만족	0

심사항목 및 요구사항	평가기준	배점	평가결과 및 의견
5.3 모니터링 및 측정(2점)
◦ 제품 요구사항 충족 검증을 위한 모니터링 및 측정 ⓐ 생산품의 자체 시험검사성적서 ※ 신설기업 : 개발품의 성적서로 대체	- ⓐ항 만족	2
	- ⓐ항 불만족	0
5.4 부적합 제품관리(6점)
◦ 부적합 제품의 처리에 대한 문서화된 절차 수립여부 ⓐ 부적합품 관리기준 및 관리대장 운영 ⓑ 부적합보고서 검토 및 시정조치, 재발방지(교육포함) ※ 신설기업 : 생산, 품질분야의 예상되는 잠재적 부적합을 검토하여 재발방지	- ⓐ, ⓑ항 만족	6
	- ⓐ항 만족, ⓑ항 불만족	3
	- 2개항 불만족	0
5.5 데이터 분석(3점)
◦ QMS의 적절성 및 효과성 개선을 위한 데이터 수집 및 분석 ⓐ 수입검사, 공정검사, 제품검사 통계관리 및 분석 ⓑ 부적합 또는 하자 통계관리 및 분석 ※ 신설기업 : 절차서 또는 계획서로 대체 가능	- ⓐ, ⓑ항 만족	3
	- ⓐ, ⓑ항 1개 만족	2
	- 2개항 불만족	0
5.6 개선(5점)
◦ QMS 유효성 지속적 평가 및 개선 ⓐ 품질문서 유효성평가(연 1회 이상) (보고서 또는 내부결재)	- ⓐ항 만족	3
	- ⓐ항 불만족	0
◦ QMS 지속적 개선을 위한 시정 및 예방조치 ⓐ 최근 1년 내 개선활동(공정 및 환경개선, 토론회, 세미나 참여 등)	- ⓐ항 만족	2
	- ⓐ항 불만족	0

[ 공통사항 ]

- 모든 문서는 작성일자, 작성자 및 승인자의 결재가 있어야 인정

- 평가가 곤란한 항목은 평가 제외하고, 배점 및 득점은 백분율로 환산하여 득점 산정

- 보유, 실행 등 요구사항에서 일부 만족 시 심사자가 부분점수로 평가 할 수 있음

2.3 품질분야 평가기준

품질분야 평가기준

□ 평가기준

○ 적격

☞ 종합평점이 70점이상인 경우

☞ 심사요소별 평점이 배점의 40% 이상인 경우

○ 부적격

☞ 종합평점이 70점 미만인 경우

☞ 심사요소별 평점이 배점의 40% 미만인 경우

□ 평가방법

○ 판정요령

☞ 적  합 : 심사항목별 요구사항에 대한 계획수립 및 이행 충실

☞ 보  완 : 심사항목별 요구사항에 대한 계획수립 또는 이행 미흡

☞ 부적합 : 심사항목별 요구사항에 대한 계획수립 및 이행실적 없음

○ 심사점수 산정

☞ 심사요소별 평가 = [eqn: rm {(적합항목~×~1)~+~(보완항목수~×~0.5)} over {(심사항목수)}]

☞ 심사요소별 평점 = 심사요소별 평가 × 요소별 배점

○ 종합평점 : ∑ 심사요소별 평점

2.4 송변전분야 세부 현장심사 품목

분 야	세 부 품 목
변 전	* 154kV 이상 전력용변압기 및 리액터류 * 154kV 이상 보호배전반류 * 25.8kV 이상 개폐장치(GIS) 및 차단기류 * 25.8kV 이상 지능형병렬커패시터(ISC)
송 전	* 154kV 이상 전력케이블(광복합포함) 및 접속함류 * 154kV 이상 애자(폴리머포함)류 * 154kV 이상 철탑(관형지지물, 강관포함)류
기 타	* 신규 지정 신뢰품목 * 반복 고장 발생품목

부 록

[부록] 서식

1. 등록신청안내 공고문 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	116
2. 기자재공급자관리지침 준수 서약서 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	117
3. 제작규격 표준 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	118
4. 핵심부품등록서 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	119
5. 사용부품확인서 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	120

[부록] 서식

1. 등록신청안내 공고문 양식

한국전력공사 공고 제 20××-00000 호

기자재공급 유자격자 등록안내 공고(예시)

우리 공사의 전력용기자재 공급유자격자 등록 요강을 다음과 같이 공고합니다.

1. 대상품목

No	품 명	품목구분	운용구분	기술요건(요약)
1	○○○○○	신뢰품목	송변전
2	△△△△△	신뢰품목	배전

2. 신청서 교부 및 접수 : 공고일 이후 수시 교부 및 신청 접수

3. 신청자격 : 국가계약법 시행령 제12조에서 정한 경쟁입찰 참가자격 요건을 갖추고 해당품목의 설계 및 제조능력, 품질보증능력 및 사후관리체계를 갖춘 공급자

4. 등록신청서류 : 등록신청서(관련 증빙자료 포함), 제작규격

[전자조달시스템 주소 : srm.kepco.net]

5. 등록자격심사 : 당사 기자재공급자 관리지침에 의함

6. 기타사항

① 자격심사 후 등록된 자는 4년간 당사 유자격 회사로서 입찰참가자격 부여

② 유자격자로 등록되어도 법령, 정부시책, 당사규정 및 정책에 따라 입찰참여가 제한될 수 있음

③ 접수된 서류는 일체 반환되지 않음

④ 문의처 : 한국전력공사 자재처 (☎ 02-3456-0000)

20xx .   xx.   xx

2. 기자재공급자관리지침 준수 서약서(판매업체-제조업체) 양식

기자재공급자 관리지침 준수 서약서

우리회사는 한국전력공사의 기자재공급 유자격자로 등록 신청하는 판매업체(○○社와)와 등록신청 대상 물품의 공급 및 A/S에 관한 계약을 체결한 제조업체로서 한국전력공사의 “기자재공급자관리지침”을 준수할 것을 서약합니다.

년   월   일

서약자 : ○○○회사   대표자 : ○○○ (인)

한국전력공사 사장 귀하

3. 제작규격 표준양식

제작규격

한전 구매규격 : ES-5925-0002

25.8kV 가스절연 부하개폐기

(가공용, 400A)

※ 품목명은 등록하고자 하는 품목명(규격)과 일치해야 함

0000.  00.  00

㈜ ○○○○

1. 본 제작규격은 한전 구매규격 ES-5925-0002(한전의 최신 개정분)에 따릅니다. 다만, 한전 구매규격과 다른점 및 추가사항은 별도로 기술하였습니다.

2. ㈜○○은 자주적인 품질보증 활동으로 기자재에 대한 품질을 보증하며, 한전이 요구할 경우 관련 품질보증구매시방서에 따르겠습니다.

3. 본 제작규격에 따른 부속서류(설계도면 등 한전 구매규격의 요청사항 포함)는 별도 첨부합니다.

<한전구매규격과 다른점>

한전구매규격	㈜○○제작규격	사유
4.1 개폐장치 개폐장치는 상부개폐형으로 한다.	4.1 개폐장치 개폐장치는 하부개폐형으로 한다.	사용 편리성 향상

※ 다른점이 없는 경우는 글상자 대신에 “- 없음 -”을 표시

<추가사항>

1.

2.

.

※ 구매규격 요구사항 이외에 공급자가 추가하는 사항

※ 추가사항이 없는 경우는 “- 없음 -”을 표시

4. 핵심부품등록서 양식

핵심부품 등록서

품목 :

부품명	Type	제조업체
		업체명	사업자번호	공장소재 국가

○ Type : 부품에 부여된 고유 형식(모델명)

○ 제조업체 : 부품을 완성된 형태로 최종 조립 또는 가공하는 업체

- 사업자번호 : 국내 제조업체인 경우는 사업자등록번호, 외국 제조업체인 경우는 수출입신고서의 해외거래처부호 등 식별이 가능한 고유번호(필요시 증빙 첨부)

- 공장소재 국가 : 제조업체의 공장이 소재한 국가

㈜○○(대표 000)은 본「핵심부품 등록서」의 변경사항 발생시 성실히 귀 사로 신고하여 승인을 받겠습니다. 또한, 납품시에는 등록내역 중 납품 대상 기자재에 실제 적용한 부품을 명시한 「사용부품 확인서」를 제출하겠습니다.

㈜ ○○  대표 000  (인)

5. 사용부품확인서 양식

사용부품 확인서

▢ 계약번호/주문번호 :     (계약/주문 일자)

▢ 품목 :

㈜00(대표 000)은 상기 건과 관련된 기자재를 제조하여 납품함에 있어 귀 사로부터 승인받은 부품을 사용하였으며 그 내역은 아래의 명세서와 같습니다. 또한, 본 납품건과 관련하여 사전에 승인되지 않은 부품을 사용하여 제작한 기자재를 납품한 경우에는 귀 사의「기자재 공급자 관리지침」에 따른 제재를 감수할 것을 확인합니다.

----------  사용부품 명세서  ----------

부품명	Type	제조업체
		업체명	사업자번호	공장소재 국가

0000. 00. 00

납품담당자 : (직책) (성명) (인)

㈜ 00 대표 000  (인)