배전기자재 품질등급제 기준

업무표준 번호	:	H0-배전-기준-0017
제․개정번호	:	8
제․개정일자	:	2020. 3. 2.

2012.12.24   제   정

2013.01.03   1차개정

2013.01.21   2차개정

2014.05.28   3차개정

2016.02.01   4차개정

2016.11.01   5차개정

2018.02.21   6차개정

2019.02.18   7차개정

2020.03.02   8차개정

작성자	하 영 식 (기술품질처 품질보증부)
검토자	오 창 수 (기술품질처 품질보증부장)
승인자	김 대 한 (기술품질처장)

1. 구 분

기술품질처	배전기자재 품질등급제 기준	기준서 No	H0-배전-기준-0017
		개정․페이지	6	/
		제․개정일자	2018.02.21

기술품질처	배전기자재 품질등급제 기준	기준서 No	H0-배전-기준-0017
		개정․페이지	6	/
		제․개정일자	2018. 2. 21

기술품질처	배전기자재 품질등급제 기준	기준서 No	H0-배전-기준-0017
		개정․페이지	8	/
		제․개정일자	2019. 12. 00

기술품질처	배전기자재 품질등급제 기준	기준서 No	H0-배전-기준-0017
		개정․페이지	6	/
		제․개정일자	2018.02.21

기술품질처	배전기자재 품질등급제 기준	기준서 No	H0-배전-기준-0017
		개정․페이지	6	/
		제․개정일자	2018. 2. 21

기술품질처	배전기자재 품질등급제 기준	기준서 No	H0-배전-기준-0017
		개정․페이지	8	/
		제․개정일자	2020. 3. 2.

□ 제 정

② ■ 개 정 (◼ 일반개정, ◻ 간이개정)

2. 적용범위

■ 전사 적용

② □ 본사 적용 (특수사업소 포함)

③ □ 사업소 적용(부서명 :        )

3. 운영 부서

작성자			검토자			승인자
성명	서명	일자	성명	서명	일자	성명	서명	일자
하영식			오창수			김대한

3. 관련부서 합의

소 속	직 책	성 명	서 명	일 자
중소벤처지원처	처 장	황 광 수
자 재 처	처 장	신 기 정
배전계획처	처 장	이 건 행
배전운영처	처 장	박 상 서

4. 업무표준 주관부서 검토(ERP 등록시 기술품질처 합의결재선 자동지정)

5. 사규 관리부서 검토(정보공개 및 제·개정 예고대상)

직 책	성 명	검토 결과	일 자
-	-	-	-

6. 일상감사(전사공통적용 지침·기준)

직 책	성 명	검토 결과	일 자
일상감사팀장

담당 : 기술품질처 품질보증부 하 영 식 (☎061 - 6624)

제 ․ 개정 이력
Ver	개 정 내 용	작성자	검토자	승인자	승인일자	비 고
00	배전기자재 품질등급제 기준 제정	이남철	김정래	신영호	2012.12.24	제정
01	배전기자재 품질등급제 기준 개정 (Target 불량률 및 문구 명확화)	이남철	김정래	조성민	2013.01.03	개정
02	배전기자재 품질등급제 기준 개정 (용어정의 및 Target 불량률 조정)	이남철	김정래	조성민	2013.01.21	개정
03	․용어정의 및 문구 ․주기인증시험면제 Incentive 반영 ․직제변경(품질보증부→품질경영처) 반영	강귀준	지성구	배성환	2014.05.28	개정
04	․용어정의 및 문구 ․평가요소별 가중치 변경 반영 ․성능확인시험 대상 확대 및 명확화 ․Incentive/penalty 강화 반영	이재옥	황인목	정금영	2016.02.01	개정
05	․용어정의 개정, 우선적용 기준개선 ․평가요소별 가중치 일부 변경 ․성능확인시험 비용 개선 ․Incentive/penalty 일부유예 반영	이재옥	김영성	김홍균	2016.11.01	개정
06	․용어정의 및 문구 조정 ․차기년도 목표불량률 상한치 설정 ․성능확인시험 운영방법, 비용 개선 ․품질진단 대상 확대	엄문회	안규선	김숙철	2018.2.21	개정
07	․Incentive/Penalty 확대 적용 ․가점기준개선 및 감점기준 신설 ․평가그룹 운영기준 신설	엄문회	이형근	김태옥	2019.02.18	개정
08	․직제변경(기술기획처→기술품질처) 반영 ․성능확인시험 대상 및 제재 확대 ․최하위등급(Poor) 제재 강화 ․평가방식 개선	하영식	오창수	김대한	2020.03.02	개정

차    례

기술품질처	배전기자재 품질등급제 기준	업무표준 No	H0-품질-기준-0017
		개정․페이지	08	/
		제․개정일자	2020. 3. 2.

1.	목 적	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	5
2.	적용범위	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	5
3.	일반사항	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	5
4.	책임사항	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	5
5.	용어의 정의	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	6
6.	절 차
	6.1 부서별 임무	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	8
	6.2 품질등급 평가	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	8
	6.3 품질등급 평가 시기 및 운영	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	10
	6.4 Incentive 및 Penalty 적용	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	11
7.	사후관리
	7.1 적 용	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	13
	7.2 성능확인시험	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	13
	7.3 제재조치	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	14
8.	배전기자재 품질등급 심의위원회 운영
	8.1 심의위원회 구성	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	15
	8.2 개최시기	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	15
	8.3 임 무	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	15
9.	유효성 평가	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	15
10.	붙 임	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	16
	1) 품질등급 평가그룹 운영 기준	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	18
	2) 품질등급 평가에 의한 납품검사 강화 및 완화 기준	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	21
	3) 배전기자재 품질등급 산출방법	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	28
	4) 품질등급제 평가결과 SRM 공지방법	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	30
	5) 품질등급제 평가결과 통보 공문(서식)	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	31
	6) 품질등급 평가결과 확인방법(SRM)	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	32

1. 목    적

배전기자재 품질등급제 시행으로 공급사간 건전한 경쟁을 유도하여 기자재 품질

향상을 통한 전력공급 신뢰도 향상과 공급사의 기술 경쟁력 강화를 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 기준서는 우리 회사에서 사용하는 배전용 기자재 중 신뢰품목에 적용한다. 단, 이 기준에 명시 않은 사항이나 특수한 사정 등으로 이 기준의 적용이 곤란한

경우에는 관계되는 제 법령과 규정을 참고한다.

3. 일반사항

3.1 업무기준서는 ‘ERP 사내표준 시스템’을 이용하여 관리하며, 계약특수조건으로

운영한다.

3.2 ‘ERP 사내표준 시스템’은 문서의 등록, 승인, 개정, 폐기, 유효성평가 등 Life

Cycle 관리를 실시간으로 지원하여야 한다.

4. 책임사항

구 분	책 임	책임 사항
주관 부서	처장	․업무기준서의 평가 및 제․개정 승인
	부장	․업무기준서의 제․개정 사항의 계획 및 절차검토 ․업무기준서의 검토 ․업무기준서의 유효성평가 결과를 주기적으로 확인 ․업무기준서 관리시스템의 운영관련 모니터링
관련 부서	처.실장	․업무기준서의 필요성, 운영의 결정 및 승인 ․업무기준서 시행을 위한 인적, 물적 자원의 지원 ․업무기준서에서 명시된 유지 및 관리에 대한 책임과 권한의 위임 ․업무기준서 폐기 결정 및 승인
	처장 실(부)장	․업무기준서의 검토(필요시 작성) ․업무기준서 시행을 위한 인적, 물적 자원의 활용과 운영 ․업무기준서에서 명시된 유지 및 관리에 대한 책임과 권한 실행 ․업무기준서의 유효성평가 확인 및 제·개정 검토 ․업무기준서의 폐기검토 및 지시

5. 용어의 정의

5.1 공급사

공급사라 함은 우리 회사가 조달하고자 하는 배전용 기자재 제조업체 또는 판매

업체를 말한다.

5.2 기자재

전력계통을 구성하는 기계․기구․장치․구조물 등 설비와 이를 운영하기 위하여

필요로 하는 부품과 물자를 말한다.

5.3 하자

계약서에 따라 납품된 기자재 중 계약상대자의 설계・제작과정 등의 잘못으로 인하여

품질 또는 성능 등 계약상의 조건을 충족시키지 못하는 것을 말한다.

5.4 하자율

하자보증기간 내에 납품된 기자재 수량에서 해당 평가기간 동안에 발생한 하자

수량의 비율을 말한다.

- 하자율 = [eqn: {하자수량} over {하자보증기간`내`납품수량} TIMES 1,000,000[ppm]]

5.5 고장률

하자보증기간 경과 후 하자보증기간과 동일한 기간 내 납품된 수량 중 기자재 고장(제작불량, 자연열화, 부식 등) 수량에 대한 비율을 말한다.

- 고장률 = [eqn: {고장수량} over {고장평가기간``내```납품수량 ^{*}} TIMES 1,000,000[ppm]]

* 고장평가기간 내 납품수량(예시) : 개폐기의 하자보증기간(48개월) 경과 후 하자보증

기간과 동일 기간(48개월) 이내 납품된 수량

5.6 검수불합격률

해당 기자재별 구매규격상의 검수시험을 시행하여 평가기간 동안에 불합격한 건수의 비율에 20%를 적용한 것을 말한다. 단, 중간검사 NCR 발행 건 및 해당 기자재의 기능과 품질에 미치는 영향이 경미한 검수불합격 건은 평가에서 제외(분모, 분자)하며, 제외시험 항목은 자재검사처에서 결정한다.

- 검수불합격률 = [eqn: {검수`불합격``건수} over {평가기간``내``검수건수} TIMES 20% TIMES 1,000,000[ppm]]

5.7 목표불량률(Target)

기자재공급사가 일정수준의 품질을 유지할 수 있도록 전년도 평가 시 다음연도 평가

기간 동안에 달성해야 할 불량률을 말한다.

5.8 품목별 평균 하자율, 평균 고장률, 평균 검수불합격률

해당 기자재의 전체 납품수량 및 검수건수에 대한 하자, 고장, 검수불합격의 비율을

말한다.

- 평균 하자율 = [eqn: {품목별``전체``하자`수량} over {품목별``전체``하자기간``내``납품수량} TIMES 1,000,000[ppm]]

- 평균 고장률 = [eqn: {품목별``전체``고장수량} over {품목별``전체``고장기간``내```납품`수량} TIMES 1,000,000[ppm]]

- 평균 검수불합격률 = [eqn: {품목별``전체``검수`불합격``건수} over {품목별``전체``평가기간``내``검수건수} TIMES 20% TIMES 1,000,000[ppm]]

5.9 불량률

고압용 기자재는 평가요소별 하자율, 고장률, 검수불합격률에 가중치(하자율 6, 고장률 3, 검수불합격률 1)를 적용하여 합산한 불량률을 말하며, 저압용 기자재는 하자율, 검수불합격률에 가중치(하자율 6, 검수불합격률 4)를 적용하여 합산한 불량률을 말한다. 단, 공급사가 해당 품목에 대해 평가기간 내 납품수량 및 검수 건이 없는 경우는 품목별 평균 하자율, 평균 고장률(고압용 자재), 평균 검수불합격률을 적용한다.

5.10 성능확인시험

기자재의 품질확인을 위하여 구매규격에 명시된 인정시험 항목의 전부 또는 일부에 대하여 시행하는 시험을 말하며 일부 시험은 아래와 같이 적용한다.

- 적용대상 : 개폐기용 PT

※ 단, 불량요소 중 단 1건이라도 PT가 아닌 다른 원인으로 인한 개폐기 불량이 있을경우 일부 시험을 적용하지 않는다.

- 시료발취 : PT만 분리 발취(불량이 발생한 PT와 동일 제조사 제품)

- 일부 시험 불합격 시 제재대상 : 해당 그룹(개폐기)에 대하여 제재

5.11 최하등급

품질등급평가 결과 부여된 Excellent, Good, Normal, Limited, Poor 등급 중에서

Poor등급을 말한다.

5.12 유사품목

『붙임1』의 평가그룹 운영기준 중「설비구분」이 동일한 품목으로 구분한다.

6. 절 차

6.1 부서별 임무

가) 주관부서 : 품질등급제를 관리하고 운영하는 기술품질처를 말한다.

나) 관련부서

평가항목 관리 및 품목별․공급사별 등급에 따라 Incentive 와 Penalty를 적용 및 운영하는 중소벤처지원처, 자재처, 배전계획처, 배전운영처, 자재검사처를 말한다.

(1) 자  재  처 : 평가대상 공급사 관리, Incentive 및 Penalty 적용

(2) 배전계획처, 중소벤처지원처 : 평가대상 공급사 Incentive 및 Penalty 적용

(3) 배전운영처 : 평가대상 기자재 관련 고장‧정전건수 관리

(4) 자재검사처 : 검수불합격률 관리, Incentive/Penalty 적용, 성능확인시험 시료

발취 및 시험주관

6.2 품질등급 평가

가) 평가 대상

배전기자재 신뢰품목에 적용하며, 평가대상 품목 및 공급사는 매회 평가 시 선정하고, 평가품목은 유자격 등록 시 인정시험 기준으로 그룹화하여 평가한다.

나) 평가 요소

평가요소는 하자율, 고장률 및 검수불합격률로 한다.

동일 검수 건에 대한 검수불합격이 연속적으로 발생한 경우에는 가중치(2차

불합격 시 150%, 3차 불합격 시 200%)를 적용한다.

다) 등급 결정

절대등급과 목표등급을 평가하여 품질등급을 결정한다.

(1) 절대등급 평가 : 평가점수를 산정하여 절대등급 결정

① 평가요소인 하자율, 고장률(고압용 자재에 적용), 검사불합격률을 각각 계산하여  표1에 의거 평가점수를 결정한다. 단, 평가요소별 납품 수량 및 검수 건이 없는  경우는 6점으로 평가한다.

② 요소별 평가점수에 가중치(하자율 6, 고장률 3, 검수불합격률 1) 및 가/감점을 적용하여 종합점수를 산정하고 표2에 의거 절대등급을 결정한다.

표 1【 평가요소별 평가점수】

품질수준	요소별 불량률(ppm)	평가점수
5.5σ	31.7이하	10
5.0σ	31.7초과 ∼ 233이하	8
4.5σ	233초과 ∼ 1,350이하	6
4.0σ	1,350초과 ∼ 6,210이하	4
4.0σ미만	6,210 초과	2

표 2【 종합점수별 절대등급】

종합점수	절대등급
10	S
9 이상 ∼ 10미만	A
6 이상 ∼ 9 미만	B
3 이상 ∼ 6 미만	C
3 미만	D

- (가점) 한전 주관 품질개선 Contest 입상한 공급사(Limited, Poor제외)는 관련되는 1개 품목에 한해 종합점수에 2점을 가산하여 절대등급을 부여한다.(단, 가점에 의한 등급 변동은 1등급만 인정한다.)

- (감점) 설치하여 운영 중인 기자재 중에서 하자, 고장을 고의로 은폐시키는 공급사는 해당 평가요소(하자, 고장)의 평가점수에 2점을 감점한다.

(2) 목표등급 평가

① 평가요소별 가중치(고압기자재(하자율 6, 고장률 3, 검수불합격률 1), 저압기자재(하자율 6, 검수불합격률 4))를 합산하여 품목별 불량률을 산정한다. 단, 평가요소별 납품수량 또는 검수 건이 없는 공급사는 해당 품목의 평균불량률(평균불량률이 1,350ppm초과 시 1,350ppm적용)을 적용한다.

② 목표불량률(Target) 대비 공급사의 품목별 불량률에 따라 산출된 달성율로 목표등급(s∼d 5등급)을 결정한다.

표3 【달성률에 따른 목표등급】

달성률 = [공급사별 불량률 / 목표불량률(Target)]	목표등급
0.1 이하	s
0.1초과 ~ 0.5이하	a
0.5초과 ~ 1이하	b
1초과 ~ 2이하	c
2초과	d

※ 목표불량률(Target)은 직전 품질등급 평가시 품목별 불량률로 한다. 단, 신개발기자재 등 목표불량률(Target) 미지정 품목은 평가 시 해당 품목의 평균불량률을 목표불량률(Target)로 적용한다.

표4【차기년도 목표불량률(Target) 결정】

구 분	차기년도 평가 목표불량률(Target)
품목 평균불량률 ≦ 127ppm	127ppm
127ppm < 품목 평균불량률< 목표불량률(Target)	품목 평균불량률 ≦ 1,350ppm
품목 평균불량률 ≧ 목표불량률(Target)	[품목 평균불량률 + 목표불량률(Target)] / 2 ≦ 1,350ppm

※ 목표불량률이 1,350ppm(4.5σ)을 초과하는 품목은 목표불량률을 1,350ppm으로 한다.

라) 품질등급 평가결과

품질등급 평가결과 평가대상 공급사의 품질등급은 최상위 등급(S-s)부터 최하위 등급(D-d)까지 25개 등급으로 구분한다. 평가결과 Incentive/Penalty 적용을 위하여 25개 등급을 5개 등급(Excellent∼Poor)로 관리하며, 평가결과는 사내 ERP시스템으로

관리한다.

표5【품목별 품질등급표】

구 분		목 표 등 급
		s	a	b	c	d
절대등급	S
	A
	B
	C
	D

	Excellent		Good		Normal		Limited		Poor

☞ 범례

- Excellent, Good등급 중 납품기간이 1년 미만인 공급사 및 평가기간 전 2년간 납품실적이 없는 공급사는 Normal 등급을 적용한다.

- Limited, Poor 등급 중 하자, 고장, 검수불합격 건수가 모두 없는 공급사는 Normal 등급을 적용한다.

6.3 품질등급 평가시기 및 운영

가) 평가시기 및 운영기간

품목별․공급사별 평가는 매년 1회 시행하여 다음평가 결과 공포 시 까지 적용한다.

나) 평가 대상기간

평가 대상기간은 평가시행 직전년도 1월 1일에서 12월 31일까지로 한다.

단, 변압기류, 개폐기류는 3년간 가중치(평가년도 70%, 평가전년 20%, 평가전전년 10%)를 적용하여 평가한다.

다) 평가결과 확정

평가결과는 공급사의 이의신청 기간을 거쳐 결정한다.

라) 평가결과 통보

주관부서는 평가 결과를 기자재 공급사 등급평가 통보서에 따라 작성하여 전자메일 또는 문서로 통보한다.

6.4 Incentive 및 Penalty 적용

가) 적용 대상

Incentive는 Excellent와 Good 등급에 적용하고, Penalty는 Limited와 Poor 등급에 적용한다.

나) Incentive 및 Penalty 내용

품질등급에 따라 표6에 의거 Incentive 및 Penalty를 적용한다. 단, 계약시의 타 기준과 중복될 경우에는 본 기준을 우선 적용한다.

표6【Incentive/Penalty 내용】

Incentive	Penalty
○ 검수시험 기준 면제1) / 완화2) ○ 자재검사처 입고시험 주기연장 ○ 유사품목3) 등록 시 현장심사 면제 ○ 품질관련 포상 선정 시 우대 ○ KEPCO Trusted Partner 선정 우대4) ○ 해외전시회 신청기업 선정 우대5) ○ 품질등급 향상 노력 보상6) ○ 중소기업협력과제 선정 시 가점7)	○ 검수시험 기준 강화8) ○ 자재검사처 입고시험 강화 ○ 품질관련 포상대상 제외 ○ 성능확인시험 시행9) ○ 품질진단10) 대상 우선 선정 ○ 품질개선활동 참여11) ○ 시험면제품 등록 취소12) ○ 유사품목 Incentive 축소13)

주1) Excellent 등급은 검수시험 건수 50% 면제(단, 전력량계류를 제외하고 평가년도를 포함하여 3년간 Excellent 등급인 경우 시험면제품 운영기준* 적용)하고, 세부 사항은 자재검사처에서 별도 운영한다.

* 단가 품목은 검수시험 최소 2회, 총가 품목은 검수시험 6개월 마다 1회를 비정기적으로 시행

단, 신규 진입 공급사(납품기간 1년 미만) 및 평가년도 전 2년간 납품실적이 없는  공급사는 Normal 등급 기준으로 검수시험을 시행한다. 면제받는 공급사가 면제 기간 중에 검수불합격 발생 시는 차기 검수 건부터 면제 혜택을 취소한다.

※ 주1)에 의한 시험면제가 하자담보책임의 면제를 의미하는 것은 아니다.

주2) Incentive(Excellent, Good 등급)공급사의 발취수량은 붙임2-가 항(검수시험 완화 기준)을 따르되, 적용 기간 중에 구매규격이 개정 될 경우에는 개정된 구매규격의 기준을 적용한다. 단, 납품기간이 1년 미만인 공급사 및 평가년도 전 2년간  납품 실적이 없는 공급사는 Normal 등급 기준으로 검수시험을 시행한다.

주3)『붙임1』의 평가그룹 운영기준 중「설비구분」이 동일한 품목으로 구분한다.

주4) 협력사의 수출 촉진을 위한『KEPCO  Trusted Partner』선정 시 “사용자 만족도” 평가 항목에 반영한다

주5)『해외전시회 신청기업』 선정 시 “KTP 선정기업 가점 부여”를 통한 우대

주6) 당사와 공동으로「협력이익공유 협약서」을 체결하고, 품질등급이 향상된 기업을  대상으로 적용한다.

주7) Excellent 등급에 적용할 수 있다.

주8) Penalty(Limited, Poor 등급)공급사에 대해 발취수량은 붙임2-나 항(검수시험 강화  기준)을 따르되, 적용 기간 중에 구매규격이 개정될 경우에는 개정된 구매규격의  기준을 적용하고, 검수불합격이 6개월 이상(최소 3회 검수시험 실적이 있어야 함)이고, 품질개선 활동이 적합할 경우 Normal 등급으로 완화한다.(단, 완화기간 중에 검수불합격이 발생하면 차기 검수 시험부터 완화 혜택을 취소한다).

주9) 성능확인시험은 「7.2 성능확인시험」에 따라 시행한다

주10) 품질진단은 Limited, Poor 등급 및 불량률 1,350ppm초과 공급사 중에서 별도로   선정한다.

주11) 품질개선활동 참여는 Limited, Poor 등급사를 대상으로 요구하며, 품질등급평가 후 정해진 기한 내 품질하위 원인분석 및 예방대책을 수립하여 당사에 제출하여야 하며, 당사에서 품질진단 시행 결과 적합판정 시 “주7)”의 조건을 충족하면 검수시험을 완화한다.

주12) 품질최하위 등급(Poor) 품목이 있는 공급사는 시험면제품 등록을 취소하고,    최하위 등급이 해소될 때까지 시험면제품 등록을 할 수 없다.

주13) 유사품목(개폐기류, 변압기류, 전력량계류로 제한) 중 Limited, Poor 등급 판정 품목이 있을 경우 해당 유사품목 중 Excellent, Good 등급 품목은 한 단계 하향된 Incentive를 적용한다

7. 사후관리

7.1 적 용

주관부서는 품목별․공급사별 품질등급을 평가한 후 관련 부서로 결과를 통보하여 활용하게 하고, Penalty 적용 공급사가 정당한 사유 없이 Penalty 요구에 불응하는  경우「기자재 공급자 관리지침」에 의거 제재한다.

7.2 성능확인시험

가) 대 상 : 2년 연속 Limited 등급, 평가년도 Poor 등급

단, 하자, 고장, 검수불합격이 Limited등급은 2년간 2건 이하, Poor 등급은 1년간 1건이하인 경우 면제

나) 시험품목 선정 : 성능확인시험 품목 선정은 Limited, Poor등급에 영향이 가장 큰                    세부품목으로 선정한다.

다) 임 무

(1) 기술품질처 : 성능확인시험 대상 결정 및 통보(자재검사처, 해당 공급사)

(2) 자재검사처 : 시료발취, 시험의뢰, 중요한 시험 항목은 필요시 입회, 시험성적서 등록,               불합격 시 별도 통보(기술품질처, 해당 공급사)

(3) 공급사

① 성능확인시험 대상 통보를 받은 날로부터 1개월 이내 검수건(1개월 내 검수  건이 없는 공급사는 3개월 이내 첫 검수요청 시)에 성능확인시험 수량만큼  추가 제작하여 검수시험을 요청해야 하며(부품수급 등 불가피한 사유가 있어 해당 공급사가 서면 연장 요청 시 1회에 한하여 15일 연장 가능) 이를 미 이행 또는 불응한 공급사는 유자격 등록을 취소한다. 단, 3개월 내 검수요청 계획이 없는 경우 별도로 시료를 2배수 제작하여 시험을 요청한다.

② 성능확인시험 기한은 성능확인시험 대상 통보일로부터 1년으로 한다.

단, 시험기관 자체문제 등 정당한 지연 사유가 있는 경우에는 배전기자재 품질등급 심의위원회 결정에 따라 1회 연장할 수 있다.

라) 성능확인시험 면제 및 유보

① 시험 면제

평가일 기준으로 직전년도 1월 1일 이후 해당 품목을 개선하고 공인기관에서 인정  시험 전 항목을 시험하여 합격한 경우에는 성능확인시험을 면제한다. 단, 해당 인정시험 일부 항목 만 시험하여 합격한 경우에는 해당 항목만 면제한다.

② 시험 유보

당사에서 성능확인시험 통보 후 공급사가 해당 제품의 재개발 계획서를 제출하는  경우(통보 후 1년 이내 인정시험 전 항목 시험완료 조건) 유보하며, 시험료는 공급사가 부담한다. 단, 유보기한 까지 인정시험 합격 성적서를 제출하지 못할 경우 성능확인시험 1차 불합격과 동일하게 제재(유자격등록 정지 1년)한다.

마) 검수시험 및 시료발취 : 자재검사처는 성능확인시험 대상 공급사로 부터 검수시험(시료발취) 요청이 있으면, 검수시험을 시행하고(검수시험 불합격 시 성능확인 시험 불합격으로 처리), 검수시험 합격 시 성능확인시험 잔여 시험을 위한 공인시험기관에 제공 할 시료를 임의 발취하고, 봉인형 스티커를 부착한다.

바) 소요비용

Limited, Poor의 비용(시험료+자재비 등)은 해당 공급사가 부담한다. 단, 품목별 성능확인 시험 시행년도 기준으로 4년 내 1회에 한해 1차 시험료는 당사에서 지원한다. 단, 라)항 ②호「시험유보」에 대한 시험료는 지원하지  않는다.

단, Poor(D-d)의 비용은 전액 공급사가 부담한다.

사) 시험항목 : 해당 기자재 품질확인을 위하여 구매규격에 명시된 인정시험 항목 중 검수시험 항목은 당사에서, 검수시험을 제외한 나머지 인정시험 항목은 공인시험기관에 의뢰하여 성능확인시험을 시행한다.(단, 개폐기용 PT불량으로 성능확인시험 대상인 경우에는 개폐기용 PT에 해당하는 시험항목에 대해서만 시험한다)

아) 결과관리 : 자재검사처는 성능확인시험 결과 및 공인시험기관 시험성적서를 ERP 시스템에 등록 관리한다.

7.3 제재조치 : 다음사항에 대해 기자재 공급자 관리지침에 의거 제재한다.

가) 품질등급 판정결과 최하위등급을 받았을 경우

․ 2회 연속 최하위(Poor등급)       : 등록정지 1년

․ 최근 3년간 2회 최하위(Poor등급) : 등록정지 1년

․ 3회 연속 최하위(Poor등급)       : 등록취소

나) 성능확인시험 불합격 판정(일부시험 포함) 또는 성능확인시험 미시행

① 1차 시험 불합격 : 유자격 등록정지 1년 및 발취된 시료와 동일한 로트는 전량 강제적 리콜을 시행한다

(단, 등록정지 기간이 경과 된 경우 2차 시험 합격까지 등록정지)

② 2차 불합격 : 등록취소 및 발취된 시료와 동일한 로트는 전량 강제적 리콜을 시행한다

③ 성능확인시험 대상으로 통보받은 후 정해진 기한 내 피시험품 확인 신청을 하지 않거나 성능확인시험(2차 시험 포함)에 불응하는 경우 : 등록취소

④ 성능확인시험 대상 공급사가 자진하여 유자격등록을 취소하는 경우 : 등록취소

⑤ 제재품목 : 성능확인시험 불합격 시 제재품목은 평가그룹 내 전체 품목으로 한다.

다) 성능확인시험 종료기한(7.2-다)-(3) - ②항)까지 시험이 종료되지 않거나, 성능확인 유보기한 (7.2 -라) - ②항)까지 인정시험에 합격하지 못하는 경우 성능확인시험 1차 불합격과 동일하게 유자격 등록 1년 정지(단, 유자격 등록 정지 1년 경과된 경우에도 시험 합격까지 등록정지)

8. 배전기자재 품질등급 심의위원회 운영

8.1 심의위원회 구성

가) 위원장 : 주관부서 처(실)장

나) 위  원

(1) 구성 : 주관부서 및 관련부서(규격관리, 설비운영, 공급자 유자격관리, 자재검사,  고장분석 등)와 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 법무부서 및  사․내외 전문가를 추가로 위촉할 수 있다.

(2) 인원 : 10인 내외

관련부서 2～3직급 7인 이내, 공급사(조합), 외부전문가 등 3인 이내로 위원장이 선임한다.

다) 간 사 : 품질등급 주관 담당부장 또는 차장

8.2 개최시기 : 필요시

8.3 임  무

가) 품질등급 평가 결과 이의신청에 관한사항 검토 및 결정

나) 제재관련 이의제기에 관한사항 검토 및 결정

다) 결정사항 불응 시 처리방안에 관한사항 검토 및 결정 등

9. 유효성 평가

본 기준서는 2년 주기로 유효성을 평가한다.

10. 붙 임

1) 품질등급 평가그룹 운영 기준

2) 품질등급 평가에 의한 납품검사 강화 및 완화 기준

3) 배전기자재 품질등급 산출방법

4) 품질등급제 평가결과 SRM 공지방법

5) 품질등급제 평가결과 통보 공문(서식)

6) 품질등급 평가결과 확인방법(SRM)

부   칙(2016. 2. 1)

① (시행일) 이 기준은 2016. 2. 1부터 시행한다.

② (경과조치) 7.2조 가항의 Limited 등급 중 절대평가 C-c, D-b 등급의 성능확인시험은 2017년 평가시 부터 적용한다.

부   칙(2016. 11. 1)

① (시 행 일) 이 기준은 2017. 1. 1부터 시행한다.

② (경과조치) 5.5조 개정사항은 2016.1.1.부터 적용한다

③ (경과조치) 7.2조 라항의 성능확인시험 비용 중 첫 번째 시험료의 당사 부담은

2017년 평가분 부터 적용한다.

부   칙(2018. 2. 21)

① (시 행 일) 이 기준은 2018. 2. 21부터 시행한다.

② (경과조치) 6.2조 다)항 (2)호 표4는 2018년 평가 시에 차기년도 목표불량률을 설정하고, 2019년 목표달성 평가 시 적용 한다.

③ (경과조치) 계기류에 대한 고장률 평가는 계기류 고장관리 시스템 구축 후

적용 한다.

부   칙(2019. 2. 18)

① (시 행 일) 이 기준은 2019. 2. 19부터 시행한다.

② (경과조치) 6.2조 다)항 (1)호는 2019년 품질개선 Contest 시행분 부터 적용한다.

부   칙(2020. 3. 2)

① (시 행 일) 이 기준은 2021. 1. 1부터 시행한다.(’20년 실적 평가부터 반영)

② (경과조치)「5.10 성능확인시험」, 「5.12 유사품목」, 「6.4 Incentive 및 Penalty 내용」, 「7.2 나)시험품목선정」, 「7.3 나)성능확인시험 불합격 판정 또는 미시행」개정 항목은 ’20. 3 2부터 적용한다. (’19년 실적 평가부터 반영)

또한「7.2 가) 성능확인시험 대상」, 「7.3 가) 품질등급 판정결과 최하위등급을 받을 경우 제재조치」개정 항목의 적용은 ’19년 실적 평가분을 기준으로 하여 ’20년 실적 평가부터 반영한다 (적용예시 참조)

〈 적용예시 〉

【’19년도 실적 평가결과「성능확인시험 대상」적용 기준】

		기준년도
구 분	’18년도분 결과 (’19년 시행)	’19년도분 결과 (’20년 시행)	’20년도분 결과 (’21년 시행)
등 급	Limited	Limited	Limited
성능확인시험	-	비대상	대 상 (2년 연속)
비고		단, Limited 중 C-c, D-b 등급은 성능확인시험 대상 (기존의 기준 적용)	단, ‘20년 성능확인시험 대상은 제외

【’19년도 실적 평가결과「최하위 등급 제재」적용 기준】

		기준년도
구 분	’18년도분 결과 (’19년 시행)	’19년도분 결과 (’20년 시행)	’20년도분 결과 (’21년 시행)
등 급	Poor	Poor	Poor
최하위 등급 제재	-	비대상	대 상 (2년 연속)
비고		단, Poor 중 D-d 등급은 최하위등급 제재 대상 (기존의 기준 적용)	단, ‘20년 최하위등급 제재 대상은 제외

【붙임 1】품질등급 평가그룹 운영 기준

가. 고압용 자재

순번	설비구분		자재그룹명
	코 드	명 칭
1	B	개폐기류	ECO-부하개폐기(가공용)
2			가스절연 부하개폐기(가공용)
3			고속도 전원절환 다회로 차단기(지중용)
4			CLOSED-LOOP용 다회로차단기(지중용)
5			에폭시절연 ASS
6			가스절연부하개폐기(지중용)
7			가스절연-FUSE 개폐기(지중용)
8			에폭시몰드절연 부하개폐기(지중용)
9			가스절연-다회로차단기(지중용)
10			에폭시몰드-다회로차단기(지중용)
11			에폭시몰드-방향성 다회로차단기(지중용)
12			리클로져(폴리머)
13			방향성 리클로저(폴리머)
14	A	변압기류	내염형 주상변압기(아연피막)
15			내염형 주상변압기(스테인리스)
16			고효율형 주상변압기(광유)
17			고효율형 주상변압기(난연유)
18			아몰퍼스 주상변압기
19			COMPACT형 지상변압기(광유)
20			COMPACT형 지상변압기(난연유)
21			지중매입형 고체절연 지중변압기
22			부하개폐형 지상변압기
23	G	접속재류	변압기용 엘보접속재(AL)
24			개폐기용 엘보접속재(AL)
25			개폐기용 엘보접속재(CU)
26			고압케이블용 종단접속재(조립,CU)
27			고압케이블용 직선접속재(조립,CU)
28			고압케이블용 종단접속재(자기수축,CU)
29			고압케이블용 직선접속재(자기수축,CU)
30			고압케이블용 종단접속재(조립,AL)
31			고압케이블용 직선접속재(조립,AL)
32			고압케이블용 종단접속재(자기수축,AL)
33			고압케이블용 직선접속재(자기수축,AL)

순번	설비구분		자재그룹명
	코 드	명 칭
34	F	애자류	바인드리스 폴리머 라인포스트애자
35			라인포스트애자(폴리머)
36			내오손 결합애자(폴리머)
37			현수애자(폴리머)
38	J	고압전선류	ACSR
39			ACSR AW-TR OC
40			ACSR-AW-OC
41			특고압 인하용절연전선 (SOL-PDC)
42	C	고압케이블	가공절연케이블
43			FR CNCO-W/AL
44			친환경 충실 알루미늄 전력케이블(CNPE-W/A)
45			FR CNCO-W
46			TR CNCE-W
47			TR CNCE-W/AL
48	D	LA	폴리머피뢰기
49	K	COS	컷아웃스위치(폴리머)

나. 저압용 자재

순번	설비구분		자재그룹명
	코 드	명 칭
1	G	접속재	저압CV접속재(3회로, 조립식, 입상용)
2			저압CV접속재(4회로, 조립식, 입상용)
3			저압CV접속재(4회로, 조립식, 구조물용)
4			저압CV접속재(1회로, 레진, 직선접속)
5			저압CV접속재(1회로, 레진, Y분기접속)
6			저압CV접속재(1회로, 실리콘, Y분기접속)
7			저압CV BoltType 접속재

순번	설비구분		자재그룹명
	코 드	명 칭
8	E	전력량계	고압고객용전자식 계기(3상4선식)
9			전자식 타임스위치
10			심야전력용 래치형 전자접촉기(A형 80A)
11			심야전력용 래치형 전자접촉기(A형 150A)
12			심야전력용 래치형 전자접촉기(A형 220A)
13			심야전력용 래치형 전자접촉기(B형 150A)
14			심야전력용 래치형 전자접촉기(B형 220A)
15			심야전력용 래치형 전자접촉기(B형 80A)
16			교류전자접촉기(1상)
17			교류전자접촉기(3상)
18			E-TYPE저압전자식 계기
19			G-TYPE저압전자식 계기(1상)
20			G-TYPE저압전자식 계기(3상)
21			AD E-TYPE저압전자식 계기
22			CT 일체형 계기
23	I	저압전선	저압AL도체 비닐절연전선 (ACSR/AW-OW전선)
24	H	저압케이블	저압CV케이블

※ 평가그룹은 평가 시 조정될 수 있음

【붙임 2】품질등급 평가에 의한 납품검사 강화 및 완화 기준

가. 검수시험 완화 기준

○ 주관부서 : 자재검사처

품목명	세부품목	적용 전	적용 후
변압기	주상	○ 시험항목 : 검수 전 항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 일부항목 - 충격내전압 - 유도내전압 - 년1회 시험 현행 유지 (단, 단락강도시험 면제) * 단 품질 확인을 위해 분기1회 전항목 불시 시험 시행 ○ 발취수량 : 구매규격기준
	지상	○ 시험항목 : 검수 전 항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 일부항목 - 충격내전압 - 유도내전압 - 년1회 시험 현행 유지 (단, 단락강도시험 면제) * 단 품질 확인을 위해 분기1회 전항목 불시 시험 시행 ○ 발취수량 : 구매규격기준
개폐기	가공	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준 ○ 처내시험 : 분기1회	○ 시험항목 : 검수 일부 항목 - 시험면제 · 충격파내전압시험 · 전압/전류계측 정밀도시험 · 본체 밀봉 시험 ○ 발취수량 : 구매규격기준 × 0.5배 ○ 처내시험 : 반기1회
	지중

품목명	세부품목	적용 전	적용 후
피뢰기	자기제	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준 ○ 처내시험 : 분기 1회 (기밀시험, 행거하중)	○ 시험항목 : 검수 일부 항목 - 시험면제 · 절연행거 내전압시험 · 절연행거 충격파내전압 ○ 발취수량 : 구매규격기준 × 0.5배 ○ 처내시험 : 반기1회 (기밀시험, 행거하중)
	폴리머
COS	자기제	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준 ○ 처내시험 : 분기 1회 (하중시험, 도금시험)	○ 시험항목 : 검수 일부 항목 - 시험면제 : 온도상승시험 ○ 발취수량 : 구매규격기준 × 0.5배 ○ 처내시험 : 반기1회 (하중시험, 도금시험)
	폴리머
LP 애자	자기제	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준 ○ 시험횟수 : 매 납품시	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격 기준수량 (Lot 납품수량 관계없이 기준수량) ○ 시험횟수 : 분기 1회
	폴리머
내오손 결합애자	자기제	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준 ○ 시험횟수 : 매 납품시	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격 기준수량 (Lot 납품수량 관계없이 기준수량) ○ 시험횟수 : 분기 1회
	폴리머
현수애자	자기제	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준 ○ 시험횟수 : 매 납품시	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격 기준수량 (Lot 납품수량 관계없이 기준수량) ○ 시험횟수 : 분기 1회
	폴리머

품목명	세부품목	적용 전	적용 후
계기류	전자식 (고압)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 - 오차시험 : 구매규격기준 × 0.5배 - 기타시험 : 구매규격기준
	G-type (저압)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 - 오차시험 : 구매규격기준 × 0.5배 - 기타시험 : 구매규격기준
	E-type (저압)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 - 오차시험 : 구매규격기준 × 0.5배 (최소수량 10대) - 기타시험 : 구매규격기준
	Ad E-type (저압)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 - 오차시험 : 구매규격기준 × 0.5배 - 기타시험 : 구매규격기준
	CT 일체형 (저압)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 - 오차시험 : 구매규격기준 × 0.5배 (최소수량 10대) - 기타시험 : 구매규격기준
	배분 전력용 전자식	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 - 오차시험 : 구매규격기준 × 0.5배 (최소수량 10대) - 기타시험 : 구매규격기준
	심야용TS (전자식)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준 × 0.5배
	MS	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준 × 0.5배

품목명	세부품목	적용 전	적용 후
다회로 차단기	가스, 에폭시	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 일부 항목 - 시험면제 · 충격파내전압시험 · 전압/전류계측 정밀도시험 ○ 발취수량 : 구매규격기준 × 0.5배
R/C	폴리머	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 일부 항목 - 시험면제 · 충격파내전압시험 · 전압/전류계측 정밀도시험 ○ 발취수량 : 구매규격기준 × 0.5배
EFI	에폭시	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 일부 항목 - 시험면제 · 충격파내전압시험 · 전압/전류계측 정밀도시험 · 본체 밀봉 시험 ○ 발취수량 : 구매규격기준 × 0.5배
전선류	가공	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준 × 0.5배
케이블	지중 (고압)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 - 전수시험 : 납품드럼 × 0.5 - 발취시험 : 1/30드럼 ○ 시험횟수 - 납품당 1회 및 분기시험 : 반기 1회 - 기타시험 : 구매규격기준
	CV (저압)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 규격기준 × 0.5배
접속재	직선,종단, 개폐기, 변압기	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준

나. 검수시험 강화 기준

○ 주관부서 : 자재검사처

품목명	세부품목	적용 전	적용 후
변압기	주상	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준×2배 (처내시험은 구매규격기준)
	지상
개폐기	가공	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준 ○ 처내시험 : 분기 1회	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준×2배 ○ 처내시험 : 분기 2회
	지중
피뢰기	자기제	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준 ○ 처내시험 : 분기 1회 (기밀시험, 행거하중)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준×2배 ○ 처내시험 : 분기 2회 (기밀시험, 행거하중)
	폴리머
COS	자기제	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준 ○ 처내시험 : 분기 1회 (하중시험, 도금시험)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준×2배 ○ 처내시험 : 분기 2회 (하중시험, 도금시험)
	폴리머
LP애자	자기제	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준×1.5배
	폴리머
내오손 결합애자	자기제	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준×1.5배
	폴리머
현수애자	자기제	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준×1.5배
	폴리머

품목명	세부품목	적용 전	적용 후
계기류	전자식 (고압)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 - 오차시험 : 구매규격기준 × 1.5배 - 기타시험 : 구매규격기준
	G-type (저압)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 - 오차시험 : 구매규격기준 × 1.5배 - 기타시험 : 구매규격기준
	E-type (저압)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 - 오차시험 : 구매규격기준 × 1.5배 - 기타시험 : 구매규격기준
	Ad E-type (저압)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 - 오차시험 : 구매규격기준 × 1.5배 - 기타시험 : 구매규격기준
	CT 일체형 (저압)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 - 오차시험 : 구매규격기준 × 1.5배 - 기타시험 : 구매규격기준
	배분 전력용 전자식	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 - 오차시험 : 구매규격기준 × 1.5배 - 기타시험 : 구매규격기준
	심야용TS (전자식)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준×1.5배
	MS	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준×1.5배

품목명	세부품목	적용 전	적용 후
다회로 차단기	가스, 에폭시	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준 × 2배
R/C	폴리머	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준 × 2배
EFI	에폭시	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준 × 2배
전선류	가공	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전 항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준 × 1.5배
케이블	지중(고압)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준 ○ 시험횟수 - 연1회시험 : 반기 1회 - 기타시험 : 구매규격기준
	CV(저압)	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 규격기준	○ 시험항목 : 검수 전 항목 ○ 발취수량 - 수중내전압 및 핫셋시험 : 규격기준 - 기타시험 : 규격기준 × 1.5배
접속재	직선, 종단, 개폐기, 변압기	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준	○ 시험항목 : 검수 전항목 ○ 발취수량 : 구매규격기준

【붙임 3】 배전기자재 품질등급 산출방법

예시) 하자보증기간(3년)

(평가기준일)

⇩

(3년)

(3년)

고장기간 납품수량 4600

하자기간 납품수량 2500

납품검수 20

․ 하자 2건

․ 고장 1건

․ 검수불합격 0건

평가기간

① 평가요소별 불량률 계산                         ② 점수계산 및 절대등급 결정

- 하 자 율  = [eqn: {`하자수량(2대)} over {하자기간``내`납품수량(2500대)}] = 800ppm

- 고 장 율  = [eqn: {고장수량(1대)} over {고장평가`기간``내`납품수량(4600대)}] = 217ppm

- 검수불합격률  = [eqn: {검수불합격`건수(0건)} over {평가기간`내`검수건수(20건)}] × 20% = 0ppm

구 분	불량률 (ppm)	평가점수 (표1 참조)	종합점수 (표2 참조)	절대등급 (표2 참조)
하 자	800	6	- 종합점수= (6×0.6)+(8×0.3)+ (10×0.1) = 7	B등급
고 장	217	8
검수불합격	0	10

※ 납품수량(하자기간, 고장기간) 및 납품검수 건이 없는 경우 평가항목별 점수는 6점적용

③ 달성률 계산 및 목표등급 결정

- 목표불량률(Target) = 품목별 평가 기간에 달성하기 위해 전년도 평가 시 정해놓은 불량률의 목표치

☞ 목표불량률 = 1,350ppm(임의설정)

☞ 공급사 불량률 = 하자율(800×0.6) + 고장률(217×0.3) + 검수불합격률(0×0.1) = 545ppm

※ 평가요소 중 납품 또는 검수수량이 없으면 해당 품목의 평균불량률로 계산한다.

- 달성률 = [eqn: {공급사`불량률(545)} over {목표불량률(1,350)}] = 0.403  ⇨ 목표등급 “a”

④ 품질등급 결정 : 절대등급 “B”, 목표등급 “a” ⇨ “Normal”

※ Incentive 및 Penalty 적용 제외

- Excellent 및 Good 등급 중 신규 진입 공급사(납품기간 1년 미만) 및 평가년도 전 2년간 납품실적 없는 공급사는 Normal 등급 적용

- 하자, 고장, 검수불합격이 Limited등급은 2년간 2건 이하, Poor 등급은 1년간 1건 이하인 경우 성능확인시험에서 제외한다.

【붙임 4】품질등급제 평가결과 SRM 공지방법

□ SRM 공지사항

『배전기자재 품질등급제』평가결과 공지

2020년도 배전 기자재  품질등급 평가 결과를 알려드립니다.

1. 평가개요

□ 평가기간 : 2020. 1. 1 ~ 12. 31

□ 평가대상 : 고효율주상변압기 등 00개 품목

□ 평가방법 : 평가요소별 불량률(ppm)에 따라 결정

(절대등급, 목표등급을 평가하여 5개 등급으로 결정)

2. 평가결과

□  기자재 공급사별 품질협업시스템 / 품질평가 확인

○ V P N접속 및 로그인(http s://vpn.kepco.net)

→ 송 변전 협업 포털에서 품질협업 이동 → 품질평가 결과 확인

□ 평가결과 Incentive/Penalty 적용

【붙임 5】품질등급제 평가결과 통보 공문(서식)

58217 전남 나주시 전력로 55				http://www.kepco.co.kr				FAX	061-345-6629
기술품질처 품질보증부 팀원 ○○○			☏		061-345-6624	@kepco.co.kr

문서번호

		결재
입안 보조							통보 합의
취급구분							직무권한

등 록 일

보존년한

공개구분

공개

수신

참조

사업문서번호

제목

배전기자재 품질등급제 평가결과 알림

1. 전력사업에 협조하여 주심에 감사드리며, 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 배전기자재 품질 향상을 위하여 시행한 품질등급제 평가결과를 아래와 같이

알려드리오니 품질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가.『품질등급제』개요

○ 평가대상 : ○○년 배전기자재 품목별 ○○개 공급사

○ 평가기간 : '○○. ○○. ○○ ∼ '○○. ○○. ○○

나. 평가결과 확인 : 기자재공급사별 품질협업시스템에서 품질평가 결과확인

○ VPN 접속 및 로그온 → 송변전협업포털/품질협업 → 품질평가 결과확인

※ 세부사항 : 붙임참조

다. 평가결과 후속조치

○ 품질등급제 평가결과 품질 등급이 우수한(Excellent, Good 등급) 품목은

검수시험 완화 등 Incentive가 적용되며,

○ 품질등급이 미흡한(Limited, Poor등급)품목은 관련 규정에 의거 자격정지 및 취소, 성능확인시험, 품질진단 등의 제재 할 예정입니다.

라. 평가결과 관련문의 : 기술품질처 품질보증부 차장 ○○○(☎        )

붙임 : 품질등급 평가결과 확인방법(SRM) 1부. 끝.

【붙임 6】품질등급 평가결과 확인방법(SRM)

1. 확인방법

○ VPN접속 및 로그온 ⟶ 송변전협업포털에서 품질협업이동 ⟶

품질평가 결과확인   ( ※ VPN접속 전 VPN회원 가입이 필수)

2. 세부절차

① VPN 접속 및 로그온 (https://vpn.kepco.net) ○ VPN ID/PW 입력 후 Log-In
② 송변전협업포털에서 품질협업 이동 ○ 로그온하면 계약 및 납품, 부적합 현황 등을 바로 조회하실 수 있는 송변전협업시스템 포털화면이 조회 ○ 하단 “품질협업 이동” 버튼을 클릭하면 품질협업 포털화면 으로 다시 이동
③ 배전기자재 품질평가 결과확인 ○ 경로 : 품질평가 → 배전기자재 품질등급 메뉴 클릭 ○ 평가기간 입력 후 “조회” 버튼을 클릭, 자재그룹별 하자, 고장 및 검수불합격 현황 및 평가대상 품목별 품질등급을 조회 가능 ※『평가기간』은 직전년도 1월1일 에서 12월말까지