품목별 현장심사 세부기준

1. 그룹명 : 철탑 및 관형지지물

2. 적용 구매규격 : 송전용 철탑 및 관형지지물 전 구매규격

구 분	등 급	입찰참가 허용품목
산형강	2등급	2도체이하 산형강철탑
	1등급	4도체이상 산형강철탑
강 관	2등급	4도체이하 강관철탑
	1등급	6도체이상 강관철탑
관형지지물	-	4도체이하 관형지지물

※ 주) ① 각 분야 1등급 등록시에는 해당분야 2등급에도 등록한 것으로 인정 함

② 산형강 철탑 : 주주재가 산형강으로 이루어진 철탑 구조물

③ 강관 철탑   : 주주재가 강관으로 이루어진 철탑 구조물

④ 관형지지물 : I형 또는 H형으로 된 파이프(원형, 각형) 형태의 구조물

3.설계분야

□ 설계능력

평 가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체이하
적	○ 해당 품목에 대한 대한 자체 또는 외부 지원설계 경험, 실적을 보유하거나 유사품목에 대한 설계 경험 및 실적 보유
부	○ “적” 판정기준 미달

□ 설계인력

평가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체 이하
적	○ 설계도 및 제작도 작성이 가능한 프로그램 보유
	○ 구조설계분야 경력자 - 3년 이상 3명 보유	○ 구조설계분야 경력자 - 5년 이상 1명, 3년 이상 2명 보유	○ 구조설계분야 경력자 - 7년 이상 1명, 3년 이상 2명 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

평가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체 이하
적	○ 가공송전 철탑가공 경력 1년 이상 2명 이상 보유		○ 가공송전 철탑 가공경력 1년 이상자 1명 이상 보유 ○ 용접기능사 2급 경력 7년 이상자 3명 이상 보유 ○ 용접검사 경력 7년 이상자 1명 이상 보유		○ 가공송전 철탑 가공경력 1년 이상자 1명 이상 보유 ○ 용접기능사 2급 경력 7년 이상자 2명 이상 보유 ○ 용접검사 경력 7년 이상자 1명 이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 제조설비

평가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체 이하
적	○ 기준설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 보유기준 미달

※ 기준설비

구 분	설 비	설 비 보 유 기 준
		산 형 강		강 관		관형주
		2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체 이하
대 지	가조립장 및 야적장	4,300㎡ 소유 또는 임차	7,600㎡ 좌동	10,000㎡ 좌동	13,200㎡ 좌동	4,300㎡ 좌동
가공설비	Cutting M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Band Sawing M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Drilling M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Punching M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Pipe Cutter φ42.7-φ965.2	-	-	보유	보유	보유
도금설비	도금로 (1식) (자동온도 조절장치 및 기록장치부)	보유 또는 외주	좌동	좌동	좌동	좌동
용접설비	Positioner	-	-	보유	보유	보유
	Turning Roller Welder (3Ton이상, 3Ton미만 각1대)	-	-	보유	보유	보유
	자동용접기 : CNC	-	-	보유	보유	보유
	반자동용접기 : CO2	-	-	보유	보유	보유
환경시설	공해방지 시설	보유 또는 외주	좌동	좌동	좌동	좌동
	폐수처리 시설		좌동	좌동	좌동	좌동

※ 외주시 계약관련 서류 확인

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

평가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체 이하
적	○ 기준 시험설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 보유기준 미달

※ 기준 시험설비

구 분	시 험 설 비	설 비 보 유 기 준
		산 형 강		강 관		관형주
		2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체이하
1	인장시험기	보유
2	초음파탐상시험기	-	-	보유		보유 또는 외주
3	자분탐상시험기	-	-	보유
4	하중시험설비	보유 또는 외주

□ 시험자료

평가	판 정 기 준
	산 형 강		강 관		관형주
	2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체이하
적	○ 해당품목의 시험기준 및 지침 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

500kV HVDC 2Bi-Pole 강관철탑 공급자 등록요건

□ 규 격 명 : 500kV HVDC 2Bi-Pole 강관철탑

자재번호	세부 규격	비고
127137	철탑Aa형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127138	철탑Baa형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127139	철탑Bab형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127140	철탑Ca형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127141	철탑Ea형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127142	철탑Ga형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127143	철탑Da형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127144	철탑Ab형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127145	철탑Bba형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127146	철탑Bbb형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127147	철탑Cb형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127148	철탑Eb형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127149	철탑Gb형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127150	철탑Db형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127151	철탑Ac형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127152	철탑Bca형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127153	철탑Bcb형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127154	철탑Cc형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127155	철탑Ec형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127156	철탑Gc형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127157	철탑Dc형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127158	철탑Baau형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127159	철탑Babu형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127160	철탑Cau형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127161	철탑Eau형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127162	철탑Gau형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127163	철탑Dau형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127164	철탑Bbau형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127165	철탑Bbbu형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127166	철탑Cbu형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127167	철탑Ebu형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127168	철탑Gbu형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127169	철탑Dbu형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127170	철탑Bcau형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127171	철탑Bcbu형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127172	철탑Ccu형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127173	철탑Ecu형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
172174	철탑Gcu형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127175	철탑Dcu형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127176	철탑XCa형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127177	철탑XEa형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127178	철탑XGa형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127179	철탑XDa형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127180	철탑XCb형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127181	철탑XEb형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127182	철탑XGb형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127183	철탑XDb형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127184	철탑XCc형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127185	철탑XEc형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127186	철탑XGc형 500kV HVDC 2Bi-Pole 가공송전용,강관1등급
127187	철탑XDc형 500kV HVDC 2Bi-Pole 공송전용,강관1등급
127188	상기 외 철탑(Type d형 및 가공지선 별도 2조 철탑 등)

□ 규격번호 : GS-5445-0014 (’18.11)

□ 공급자 등록요건

업종분류	분류Code	내 용
	25113	육상 금속 골재 구조재 제조업
	24133	강관가공품 및 연결구류 제조업

핵심부품	관리여부(○, ×)	부품 수
	×	-

현장심사	구 분	비 고
	기술분야	철탑 품목 현장심사 세부기준 적용
	품질분야	품질분야 현장심사 기준 적용

인정시험	시행여부(○, ×)	대표/상위(○, ×)		비 고
	×	대표규격	×	최초 납품시 1회 하중시험 시행
		상위규격	×

시험사용	대상여부(○, ×)	수 량	기 간
	×	-	-