sVIP [Social Value using Intellectual Property right] 프로젝트

기술사용 희망기업 공모

KOSPO 지식재산권 소개

(특허⦁실용신안)

건설기술처 (연구개발부)

■ 특허·실용신안 공개목록 (특허 : 10건 / 실용신안 : 10건)

No	지식재산권 명칭	출원 일자	출원 번호	기 타
1	담수를 이용한 석탄재 처리 시스템	2003-02-04	10-2003-0007041
2	스케일 생성 방지제를 이용한 배연 탈황 폐수 처리 방법	2004-06-30	10-2004-0050373
3	유비쿼터스 기반의 발전설비의 관리 시스템 및 방법	2010-08-03	10-2010-0075094
4	노내 감시 장치의 제어 방법	2011-05-26	10-2011-0050167
5	컨베이어벨트의 열감지 장치	2011-08-31	10-2011-0088221
6	배관 진동 에너지 흡수장치	2012-03-05	10-2012-0022158
7	복수탈염설비의 전치여과기 여과재 화학세정장치 및 방법	2012-12-13	10-2012-0145154
8	액추에이터 검사장치	2009-12-04	20-2009-0015744
9	수위측정계기용 도압관의 충수장치	2011-09-09	20-2011-0008260
10	터빈 로터의 추력 베어링 간극 측정장치	2012-08-22	20-2012-0007458
11	휴대용 러그 케이스	2012-08-27	20-2012-0007590
12	고압/저압 바이패스 밸브 고정장치	2012-12-20	20-2012-0012031
13	온도 편차 제어장치	2012-12-21	20-2012-0012046
14	해조류 제거장치	2012-11-21	20-2012-0010696
15	발전기의 컬렉터 링 연마장치	2013-01-16	20-2013-0000411
16	케이블 넘버링 튜브	2013-01-16	20-2013-0000412
17	압력 교정형 전송장치	2013-09-26	20-2013-0007986

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.1	석탄재 처리 시스템					분야	기 계
기 술 명 :		담수를 이용한 석탄재 처리 시스템	귄리권자 :		한국남부발전(주)
구 분 :		특 허	발 명 자 :		최쌍석
권리기간 :		2003. 2. 4 ~ 2023. 2. 3	대 리 인 :		이철희, 송해모
공개일자 :		2004-08-11	출원번호 :		10-2003-0007041
공고일자 :		2005-01-15	등록번호 :		10-0466847
기술개요		⦁석탄재(Ash)를 재활용하기 위해 담수를 재 처리수로 활용 ⦁처리시스템은 펌프, 탱크, 호퍼, 폰드, 과류관 등으로 구성 ⦁정제된 석탄재를 시멘트나 콘크리트 재료, 공사용 재료로 사용가능 ※ 상세 기술내용은 붙임2(N0.4_10-2003-0007041)를 참조하여 주시기 바랍니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁연소가 완료되어 배출되는 석탄재(Ash)를 재활용 ⦁담수를 이용한 석탄재 처리 시스템을 제공
2. 발명구성		⦁펌프, 탱크, 호퍼, 폰드, 과류관, 건조장치, 정제장치 등으로 구성 ⦁석탄재를 처리하여 재활용하게 되는 각각의 석탄재에 대한 별도 처리방안
3. 발명효과		⦁정제된 석탄재를 시멘트나 콘크리트 재료, 토목 공사용 재료로 사용 ⦁재처리 시스템의 운전 시간 단축으로 동력 절감이 가능
4. 대표도면

특

허

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.2	배연 탈황 폐수 처리 방법					분야	환 경
기 술 명 :		스케일 생성 방지제를 이용한 배연 탈황 폐수 처리 방법	귄리권자 :		한국남부발전(주)
구 분 :		특 허	발 명 자 :		정환용
권리기간 :		2004. 6.30 ~ 2024. 6.29	대 리 인 :		이철희, 송해모
공개일자 :		2006-01-06	출원번호 :		10-2004-0050373
공고일자 :		2006-04-24	등록번호 :		10-0573186
기술개요		⦁배연 탈황 페수 진행 단계별 주입 약품 및 처리 방안 제시 ⦁중금속 제거, 부유 물질 제거, 불소 흡착탑 등 폐수 처리 방법 제공 ⦁스케일 생성 방지제를 이용한 새로운 방식의 처리 공정 제안 ※ 상세 기술내용은 붙임2(N0.5_10-2004-0050373)를 참조하여 주시기 바랍니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁스케일 생성 방지제를 이용한 배연 탈황 폐수 처리 방법 개발 ⦁단순한 처리 공정을 통한 처리비의 절감 및 처리 시간 단축 도모
2. 발명구성		⦁(1) 스케일 생성 방지제 주입, (2) 킬레이트를 주입하는 단계 (3) 부유 물질 여과단계 (4) 이온 교환 수지 활용 불소 제거 단계
3. 발명효과		⦁스케일 제거 작업 시간 단축시켜 처리 효율 향상을 기대 ⦁농축 침전 슬러지를 석고로 처리하여 재활용하여 환경오염 문제 해소
4. 대표도면

특

허

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.3	발전설비의 관리 시스템				분야	통 신
기 술 명 :		유비쿼터스 기반의 발전 설비의 관리 시스템 및 방법	귄리권자 :	한국남부발전(주)
구 분 :		특 허	발 명 자 :	김문경, 최청, 안상훈
권리기간 :		2003. 2. 4 ~ 2023. 2. 3	대 리 인 :	특허법인 아주양헌
공개일자 :		2012-02-14	출원번호 :	10-2010-0075094
공고일자 :		2012-06-08	등록번호 :	10-1157631
기술개요		⦁유비쿼터스 센서와의 통신을 활용한 발전설비 유지보수 및 관리 ⦁설비별 센서 장착을 통한 데이터 계측 및 설비식별 태그 부착 ⦁계측 데이터를 전송, 서버를 통한 설비 이력 저장 및 관리 ※ 상세 기술내용은 붙임2(N0.6_10-2010-0075094)를 참조하여 주시기 바랍니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁센서와의 통신을 통해 설비 이력을 검색하고 계측 데이터 자동 입력 ⦁유비쿼터스 기반의 발전설비의 관리 시스템 및 방법 제공
2. 발명구성		⦁유비쿼터스 센서, 단말기, 설비관리 서버, USN·GPS 통신모듈 등 구성 ⦁설비점검 우선순위를 설비지도 상에 표시하여 안내하는 특징
3. 발명효과		⦁설비 이력을 검색하고 계측 데이터를 기반으로 이력 관리 가능 ⦁광범위한 지역에 설치된 발전설비들을 실시간으로 관리 및 유지보수
4. 대표도면

특

허

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.4	노내 감시 장치의 제어 방법					분야	제 어
기 술 명 :		노내 감시 장치의 제어 방법	귄리권자 :		한국남부발전(주)
구 분 :		특 허	발 명 자 :		최영수, 제창용, 이희수
권리기간 :		2011. 5.26 ~ 2031. 5.25	대 리 인 :		특허법인 아주양헌
공개일자 :		2012-12-05	출원번호 :		10-2012-0131761
공고일자 :		2013-02-25	등록번호 :		10-1236814
기술개요		⦁노내벽 반사경 설치를 통한 내부의 연소상태를 모니터링 ⦁노 외부에 설치된 CCD카메라를 통해 연소상태 지속감시 가능 ⦁발전설비 신뢰도 확보 및 안정화에 기여 ※ 상세 기술내용은 붙임2(N0.7_10-2011-0050167)를 참조하여 주시기 바랍니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁여름철 온도 상승 시, 냉각 성능 저하에 따른 감시카메라 고장 잦음 ⦁감시카메라 손상으로 인한 노내 감시가 정상적으로 이뤄지지 않음
2. 발명구성		⦁CCD 카메라, 퍼지에어 투입부, 제어신호 송수신부, 반사경 등으로 구성 ⦁촬영-기준 영상의 선명도 비교 설정값을 통한 반사경의 오염을 판단
3. 발명효과		⦁CCD 카메라의 열적 손상없이 연소상태를 지속적으로 감시 ⦁발전설비의 신뢰도 확보 및 안정화에 기여
4. 대표도면

특

허

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.5	컨베이어벨트의 열감지 장치					분야	기 계
기 술 명 :		컨베이어벨트의 열감지 장치	귄리권자 :		한국남부발전(주)
구 분 :		특 허	발 명 자 :		이상현, 김민수
권리기간 :		2011. 8.31 ~ 2031. 8.30	대 리 인 :		특허법인 아주양헌
공개일자 :		2013-03-08	출원번호 :		10-2011-0088221
공고일자 :		2013-06-11	등록번호 :		10-1274136
기술개요		⦁연료 온도-설정 온도 비교하는 열감지 센서부재 포함 ⦁공급 연료의 온도를 실시간으로 감시하여 발열 가능 온도 검출 ⦁화재 발생 가능 부위를 지속적으로 감시 가능 ※ 상세 기술내용은 붙임2(N0.8_10-2011-0088221)를 참조하여 주시기 바랍니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁석탄 발화 상태 또는 고온의 상태를 실시간으로 감지하기 힘듦 ⦁화재 발생 가능 부위를 지속적으로 감시하기 위함
2. 발명구성		⦁왕복 이송 게이트 및 열감지 센서부재, 분무 노즐부재로 구성 ⦁양측에 독립적으로 이송부재를 구비하여 양방향 회전이 가능
3. 발명효과		⦁연료 온도를 실시간으로 감시하여 발열 시 자동적으로 물 분사 ⦁화재 발생 가능 부위를 지속적으로 감시하여 국부적으로 선조치 가능
4. 대표도면

특

허

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.6	배관 진동 에너지 흡수장치					분야	기 계
기 술 명 :		배관 진동 에너지 흡수장치	귄리권자 :		한국남부발전(주)
구 분 :		특 허	발 명 자 :		정진우, 정찬건, 이창현
권리기간 :		2003. 2. 4~2023.2. 3	대 리 인 :		차상윤, 한상민, 남건필
공개일자 :		2013-09-13	출원번호 :		10-2012-0022158
공고일자 :		2013-12-19	등록번호 :		10-1342753
기술개요		⦁배관부, 고정부, 및 진동 저감 장치부를 포함하는 에너지 흡수장치 ⦁클램프, 고정빔 및 진동 저감 장치부, 댐핑 안내판을 연결하여 활용 ⦁안내판 및 SUS 와이어를 통한 배관 진동 에너지를 흡수 ※ 상세 기술내용은 붙임2(N0.9_10-2012-0022158)를 참조하여 주시기 바랍니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁배관계 자체의 고유주파수가 일치하는 공진현상 발생 방지 ⦁배관 진동 에너지 흡수장치 개발
2. 발명구성		⦁클램프 및 댐핑 안내판으로 구성되는 배관진동 전달부 ⦁와이어 SUS 스프링 및 특수 마찰 댕핑제로 구성되는 진동 흡수부
3. 발명효과		⦁과도한 진동에 의한 배관계의 손상을 방지 ⦁설비의 수명증대 및 설비 고장정지 방지를 통한 플랜트 신뢰성 향상
4. 대표도면

특

허

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.7	화학세정장치 및 방법					분야	화 학
기 술 명 :		복수탈염설비의 전치여과기 여과재 화학세정장치 및 방법	귄리권자 :		한국남부발전(주)
구 분 :		특 허	발 명 자 :		김동엽, 하창호, 황경호
권리기간 :		2012.12.13. ~ 2032.12.12	대 리 인 :		차상윤, 한상민, 남건필
공개일자 :		2014-06-23	출원번호 :		10-2012-0145154
공고일자 :		2014-07-14	등록번호 :		10-1418654
기술개요		⦁전치여과기 여과재, 세정 탱크, 주입 배관 등을 기술 ⦁세척수 주입과정 및 세정 탱크 내부로 공기 주입에 대한 기술내용 포함 ⦁공기 거품 발생 및 세척 후, 폐화학 세정액 배출과정 기술 ※ 상세 기술내용은 붙임2(N0.10_10-2012-0145154)를 참조하여 주시기 바랍니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁전치여과기 여과재의 세정 공정을 단순화하여 세정시간 단축 ⦁세정 시 발생하는 퓸 제거, 고농도의 화학세정액 사용
2. 발명구성		⦁여과재, 세정 탱크, 화학세정액·세척수·공기 주입배관 등으로 구성 ⦁화학 세정 시 세정 탱크 내부에서 발생하는 퓸(Fume) 배출이 특징
3. 발명효과		⦁세정 공정을 단순화 함으로써, 세정 시간을 단축시키는 효과 ⦁사용자의 안전을 확보할 수 있고 세정효율을 높일 수 있음
4. 대표도면

특

허

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.8	액추에이터 검사장치					분야	기 계
기 술 명 :		엑추에이터 검사장치	귄리권자 :		한국남부발전(주)
구 분 :		실용신안	발 명 자 :		구영식, 이찬주
권리기간 :		2009.12. 4 ~ 2019.12. 3	대 리 인 :		특허법인 아주양헌
공개일자 :		2011-06-10	출원번호 :		20-2009-0015744
공고일자 :		2011-12-09	등록번호 :		20-0457240
기술개요		⦁요구 신호를 출력하고 피드백 신호를 입력받아 표시 ⦁픽업테스트 결과를 표시등으로 통해 확인 가능 ⦁액추에이터의 건전성, 신뢰성, 안정성을 확보 ※ 상세 기술내용은 붙임2(N0.11_20-2009-0015744)를 참조하여 주시기 바랍니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁하나의 시험장비를 통해 현장에서 간편하게 요구신호 출력 ⦁테스트 결과를 표시등을 통해 확인할 수 있는 액추에이터 검사장치 제공
2. 발명구성		⦁전원공급단, 출력/입력포트, 전원스위치, 전원부, 검사부로 구성 ⦁요구신호 및 피드백신호를 통한 전원 입출력 및 상태 표시
3. 발명효과		⦁액추에이터의 건전성, 신뢰성, 안정성을 확보 ⦁계획예방정비 및 돌발 복구시 작업을 편리하게 할 수 있음
4. 대표도면

실

용

신

안

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.1	고차압 3방향 제어밸브					분야	기 계
기 술 명 :		고차압 3방향 제어밸브	귄리권자 :		한국남부발전(주) ㈜코펙스
구 분 :		특 허	발 명 자 :		정진이, 김종범, 곽민지, 안효득
권리기간 :		2019. 6. 4 ∼ 2039. 6. 3	대 리 인 :		차상윤, 남건필
공개일자 :		-	출원번호 :		10-2019-0065138
공고일자 :		-	등록번호 :		(등록 진행 中)
기술개요		⦁고차압 3방향 제어밸브의 구성요소 및 유로에 따른 유체흐름 기술 ⦁작은 직경의 다수의 유체통과구멍이 랜덤하여 배열 ※ 기술이전에 대한 우선권은 공동 권리권자에게 있음을 알려드립니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁고압 유체의 속도제어, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있도록 한 고차압 3방향 제어밸브 제공
2. 발명구성		⦁밸브바디, 유체구멍, 개폐플러그, 스템, 유압조절 플레이트 등으로 구성 ⦁유압조절 플레이트의 다수의 유체 통과구멍이 내부에 구비될 수 있음
3. 발명효과		⦁고압 유체의 속도제어가 가능하고, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있는 이점이 있음
4. 대표도면

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.9	도압관의 충수장치					분야	기 계
기 술 명 :		수위축정계기용 도압관의 충수장치	귄리권자 :		한국남부발전(주)
구 분 :		실용신안	발 명 자 :		오우교, 진종무, 이주형
권리기간 :		2011. 9. 9 ~ 2021. 9. 8	대 리 인 :		특허법인 아주양헌
공개일자 :		-	출원번호 :		20-2011-0008260
공고일자 :		2013-03-11	등록번호 :		20-0465792
기술개요		⦁충수탱크, 도압관, 펌핑부재, 인디케이터 등으로 구성 ⦁급수 상태에 따라 펌핑부재의 작동 여부를 제어하는 제어부 포함 ⦁기존의 복잡하고 번거로운 작업환경을 개선, 자동 충수 및 교정 기능 통합 ※ 상세 기술내용은 붙임2(N0.12_20-2011-0008260)를 참조하여 주시기 바랍니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁기존 수위계측기의 교정 설비는 작업 공간의 협소 및 위치에 따른 제약 ⦁자동 충수와 교정 기능을 통합한 별도의 장치를 구비
2. 발명구성		⦁충수탱크, 펑핑부재, 인디케이터, 조작부, 도압관 제어부 포함 ⦁펌핑부재 정지 시, 급수의 역류를 방지하기 위한 체크밸브 구비
3. 발명효과		⦁기존의 복잡하고 번거로운 작업환경을 개선 ⦁작업시간 단축 및 편의성을 도모하여 효율성을 향상
4. 대표도면

실

용

신

안

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.1	고차압 3방향 제어밸브					분야	기 계
기 술 명 :		고차압 3방향 제어밸브	귄리권자 :		한국남부발전(주) ㈜코펙스
구 분 :		특 허	발 명 자 :		정진이, 김종범, 곽민지, 안효득
권리기간 :		2019. 6. 4 ∼ 2039. 6. 3	대 리 인 :		차상윤, 남건필
공개일자 :		-	출원번호 :		10-2019-0065138
공고일자 :		-	등록번호 :		(등록 진행 中)
기술개요		⦁고차압 3방향 제어밸브의 구성요소 및 유로에 따른 유체흐름 기술 ⦁작은 직경의 다수의 유체통과구멍이 랜덤하여 배열 ※ 기술이전에 대한 우선권은 공동 권리권자에게 있음을 알려드립니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁고압 유체의 속도제어, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있도록 한 고차압 3방향 제어밸브 제공
2. 발명구성		⦁밸브바디, 유체구멍, 개폐플러그, 스템, 유압조절 플레이트 등으로 구성 ⦁유압조절 플레이트의 다수의 유체 통과구멍이 내부에 구비될 수 있음
3. 발명효과		⦁고압 유체의 속도제어가 가능하고, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있는 이점이 있음
4. 대표도면

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.10	추력 베어링 간극 측정장치					분야	기 계
기 술 명 :		터빈 로터의 추력 베어링 간극 측정장치	귄리권자 :		한국남부발전(주)
구 분 :		실용신안	발 명 자 :		손인성, 채명훈, 한용섭
권리기간 :		2012. 8.22 ~ 2022. 8.21	대 리 인 :		차상윤, 한상민, 남건필
공개일자 :		-	출원번호 :		20-2012-0007458
공고일자 :		2013-10-01	등록번호 :		20-0469267
기술개요		⦁유압압력계, 간극측정용 다이얼 게이지 등으로 구성 ⦁터빈 로터 및 터빈 칼라의 이동거리 편차 발생 방지 ⦁터빈 로터의 반복적인 이동에 따른 추력 베어링 손상 방지 ※ 상세 기술내용은 붙임2(N0.13_20-2012-0469267)를 참조하여 주시기 바랍니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁터빈 로터 및 칼라의 이동거리에 대하여 좌, 우측 편차가 발생되는 것을 방지할 수 있도록 추력 베어링 간극 측정장치를 제공
2. 발명구성		⦁유압램 및 유압분배구, 터빈 케이싱 및 추력 베어링 케이싱 상에 설치 ⦁터빈 로터가 이동된 거리를 측정하는 간극측정용 다이얼 게이지를 포함
3. 발명효과		⦁터빈 로터 및 칼라의 이동거리에 대하여 좌, 우측 편차 발생 방지 ⦁간극 측정의 과정이 매우 신속하고 정확하게 이뤄질 수 있음
4. 대표도면

실

용

신

안

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.1	고차압 3방향 제어밸브					분야	기 계
기 술 명 :		고차압 3방향 제어밸브	귄리권자 :		한국남부발전(주) ㈜코펙스
구 분 :		특 허	발 명 자 :		정진이, 김종범, 곽민지, 안효득
권리기간 :		2019. 6. 4 ∼ 2039. 6. 3	대 리 인 :		차상윤, 남건필
공개일자 :		-	출원번호 :		10-2019-0065138
공고일자 :		-	등록번호 :		(등록 진행 中)
기술개요		⦁고차압 3방향 제어밸브의 구성요소 및 유로에 따른 유체흐름 기술 ⦁작은 직경의 다수의 유체통과구멍이 랜덤하여 배열 ※ 기술이전에 대한 우선권은 공동 권리권자에게 있음을 알려드립니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁고압 유체의 속도제어, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있도록 한 고차압 3방향 제어밸브 제공
2. 발명구성		⦁밸브바디, 유체구멍, 개폐플러그, 스템, 유압조절 플레이트 등으로 구성 ⦁유압조절 플레이트의 다수의 유체 통과구멍이 내부에 구비될 수 있음
3. 발명효과		⦁고압 유체의 속도제어가 가능하고, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있는 이점이 있음
4. 대표도면

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.11	휴대용 러그 케이스					분야	기 계
기 술 명 :		휴대용 러그 케이스	귄리권자 :		한국남부발전(주)
구 분 :		실용신안	발 명 자 :		김영선
권리기간 :		2012. 8.27 ~ 2022. 8.26	대 리 인 :		차상윤, 남건필
공개일자 :		2014-03-07	출원번호 :		20-2012-0007590
공고일자 :		2014-03-26	등록번호 :		20-0471975
기술개요		⦁기존 절연 테이프를 이용한 절연 시의 문제점을 해결 ⦁상부 몸체 및 하부 몸체를 힌지 또는 경첩의 형태로 결합 ⦁착탈식 형태의 휴대용 러그 케이스 이용하여 편리성 증대 ※ 상세 기술내용은 붙임2(N0.14_20-2012-0007590)를 참조하여 주시기 바랍니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁기존 절연 방식에 따른 환경 오염 및 효율 저하의 문제점 해결 ⦁정비시간의 절약 및 관련 업무 표준화를 도모
2. 발명구성		⦁상부/하부 몸체는 힌지 또는 경첩의 형태로 결합(재질: 절연성) ⦁요철부는 다수 개 존재가 가능하며, 인입부 및 수납부를 포함
3. 발명효과		⦁절연 테이프 사용량을 감소시킬 수 있고 정비지연 요소를 줄임 ⦁러그나 절연 피복이 손상되는 경우를 미연에 방지함
4. 대표도면

실

용

신

안

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.1	고차압 3방향 제어밸브					분야	기 계
기 술 명 :		고차압 3방향 제어밸브	귄리권자 :		한국남부발전(주) ㈜코펙스
구 분 :		특 허	발 명 자 :		정진이, 김종범, 곽민지, 안효득
권리기간 :		2019. 6. 4 ∼ 2039. 6. 3	대 리 인 :		차상윤, 남건필
공개일자 :		-	출원번호 :		10-2019-0065138
공고일자 :		-	등록번호 :		(등록 진행 中)
기술개요		⦁고차압 3방향 제어밸브의 구성요소 및 유로에 따른 유체흐름 기술 ⦁작은 직경의 다수의 유체통과구멍이 랜덤하여 배열 ※ 기술이전에 대한 우선권은 공동 권리권자에게 있음을 알려드립니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁고압 유체의 속도제어, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있도록 한 고차압 3방향 제어밸브 제공
2. 발명구성		⦁밸브바디, 유체구멍, 개폐플러그, 스템, 유압조절 플레이트 등으로 구성 ⦁유압조절 플레이트의 다수의 유체 통과구멍이 내부에 구비될 수 있음
3. 발명효과		⦁고압 유체의 속도제어가 가능하고, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있는 이점이 있음
4. 대표도면

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.12	바이페스 밸브 고정장치					분야	기 계
기 술 명 :		고압/저압 바이패스 밸브 고정장치	귄리권자 :		한국남부발전(주)
구 분 :		실용신안	발 명 자 :		오우교, 최만택, 남경우
권리기간 :		2012.12.20 ~ 2022.12.19	대 리 인 :		차상윤, 남건필
공개일자 :		-	출원번호 :		20-2012-0012031
공고일자 :		2014-06-10	등록번호 :		20-0473084
기술개요		⦁밸브 고정장치(다수의 가이드 홈이 형성)가 구성에 포함 ⦁내부에 나사돌기가 삽입이 가능한 도넛 형상의 상부 고정판 ⦁나사홈에 삽입될 수 있는 도넛 형상의 하부 고정판 포함 ※ 상세 기술내용은 붙임2(N0.15_20-2012-0012031)를 참조하여 주시기 바랍니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁발전소 출력감발을 시키지 않고, 고압/저압 바이패스 밸브를 구성하는 제어장치의 교체나 정비가 가능한 밸브 고정장치를 제공
2. 발명구성		⦁밸브 고정장치는 다수의 가이드 홈이 형성, 고정판을 포함 ⦁상부 및 하부 고정판을 결합하여 시스템 외면에 접촉
3. 발명효과		⦁발전소 출력감발 없이 밸브제어장치의 교체나 정비가 가능 ⦁발전소 정상 운전 상태에서 설비의 고장 복구가 가능
4. 대표도면

실

용

신

안

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.1	고차압 3방향 제어밸브					분야	기 계
기 술 명 :		고차압 3방향 제어밸브	귄리권자 :		한국남부발전(주) ㈜코펙스
구 분 :		특 허	발 명 자 :		정진이, 김종범, 곽민지, 안효득
권리기간 :		2019. 6. 4 ∼ 2039. 6. 3	대 리 인 :		차상윤, 남건필
공개일자 :		-	출원번호 :		10-2019-0065138
공고일자 :		-	등록번호 :		(등록 진행 中)
기술개요		⦁고차압 3방향 제어밸브의 구성요소 및 유로에 따른 유체흐름 기술 ⦁작은 직경의 다수의 유체통과구멍이 랜덤하여 배열 ※ 기술이전에 대한 우선권은 공동 권리권자에게 있음을 알려드립니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁고압 유체의 속도제어, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있도록 한 고차압 3방향 제어밸브 제공
2. 발명구성		⦁밸브바디, 유체구멍, 개폐플러그, 스템, 유압조절 플레이트 등으로 구성 ⦁유압조절 플레이트의 다수의 유체 통과구멍이 내부에 구비될 수 있음
3. 발명효과		⦁고압 유체의 속도제어가 가능하고, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있는 이점이 있음
4. 대표도면

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.13	온도 편차 제어장치					분야	제 어
기 술 명 :		온도 편차 제어장치	귄리권자 :		한국남부발전(주)
구 분 :		실용신안	발 명 자 :		오우교, 최만택, 손성권
권리기간 :		2012.12.21 ~ 2022.12.20	대 리 인 :		차상윤, 남건필
공개일자 :		-	출원번호 :		20-2012-0012046
공고일자 :		2014-02-03	등록번호 :		20-0471105
기술개요		⦁송풍기 각 측정부에서 온도를 비교하고 온도 차이를 연산 ⦁설정 기준 온도 초과 시, 송풍기 동작 정지 혹은 트립신호 생성 ⦁송풍기의 전원을 차단하는 전원차단 신호 생성 제어부를 포함 ※ 상세 기술내용은 붙임2(N0.16_20-2012-0012046)를 참조하여 주시기 바랍니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁외부의 영향을 완충할 수 있는 온도 편차 제어장치를 개발 ⦁사용자가 설정값을 편리하게 입력할 수 있는 온도 편차 제어
2. 발명구성		⦁각 측온저항체에서 측정한 온도를 비교하여 연산 및 제어 ⦁온도 편차 제어장치에서 온도 차이를 표시하는 표시부를 더 포함
3. 발명효과		⦁완충 기능을 추가하여 외부 영향에 의한 출력의 채터링을 방지 ⦁측온저항체 측정온도 와 온도 차이를 동시확인, 설정값을 편리하게 입력
4. 대표도면

실

용

신

안

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.1	고차압 3방향 제어밸브					분야	기 계
기 술 명 :		고차압 3방향 제어밸브	귄리권자 :		한국남부발전(주) ㈜코펙스
구 분 :		특 허	발 명 자 :		정진이, 김종범, 곽민지, 안효득
권리기간 :		2019. 6. 4 ∼ 2039. 6. 3	대 리 인 :		차상윤, 남건필
공개일자 :		-	출원번호 :		10-2019-0065138
공고일자 :		-	등록번호 :		(등록 진행 中)
기술개요		⦁고차압 3방향 제어밸브의 구성요소 및 유로에 따른 유체흐름 기술 ⦁작은 직경의 다수의 유체통과구멍이 랜덤하여 배열 ※ 기술이전에 대한 우선권은 공동 권리권자에게 있음을 알려드립니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁고압 유체의 속도제어, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있도록 한 고차압 3방향 제어밸브 제공
2. 발명구성		⦁밸브바디, 유체구멍, 개폐플러그, 스템, 유압조절 플레이트 등으로 구성 ⦁유압조절 플레이트의 다수의 유체 통과구멍이 내부에 구비될 수 있음
3. 발명효과		⦁고압 유체의 속도제어가 가능하고, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있는 이점이 있음
4. 대표도면

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.14	해조류 제거장치					분야	기 계
기 술 명 :		해조류 제거장치	귄리권자 :		한국남부발전(주)
구 분 :		실용신안	발 명 자 :		이동일, 박금래
권리기간 :		2012.11.21 ~ 2022.11.20	대 리 인 :		특허법인 아주양헌
공개일자 :		2014-05-30	출원번호 :		20-2012-0010696
공고일자 :		2014-12-03	등록번호 :		20-0475468
기술개요		⦁프레임, 스크린, 부유체, 해조류 제거부 등을 구성으로 함 ⦁해수로의 일측 가장자리에 모이는 해조류를 제거 ⦁수면의 높낮이에 따라 자동 승하강되는 스크린 설치 ※ 상세 기술내용은 붙임2(N0.17_20-2012-0010696)를 참조하여 주시기 바랍니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁기존 해파리 제거장치는 펜스, 포집망, 진공펌프설비를 사용 ⦁다량의 해파리 주입 시 제거 처리가 곤란한 문제점
2. 발명구성		⦁프레임, 스크린, 부유체, 파일, 해조류 제거부로 구성 ⦁프레스바, 안전펜스, 에어파이프, 회전롤러 등이 추가 부착되어 활용
3. 발명효과		⦁해수에 부유되도록 설치되어 수면에 따라 자동 높낮이되며, ⦁부유체를 따라 이동하며 스크린을 점검할 수 있어 장치 상태 확인 용이
4. 대표도면

실

용

신

안

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.1	고차압 3방향 제어밸브					분야	기 계
기 술 명 :		고차압 3방향 제어밸브	귄리권자 :		한국남부발전(주) ㈜코펙스
구 분 :		특 허	발 명 자 :		정진이, 김종범, 곽민지, 안효득
권리기간 :		2019. 6. 4 ∼ 2039. 6. 3	대 리 인 :		차상윤, 남건필
공개일자 :		-	출원번호 :		10-2019-0065138
공고일자 :		-	등록번호 :		(등록 진행 中)
기술개요		⦁고차압 3방향 제어밸브의 구성요소 및 유로에 따른 유체흐름 기술 ⦁작은 직경의 다수의 유체통과구멍이 랜덤하여 배열 ※ 기술이전에 대한 우선권은 공동 권리권자에게 있음을 알려드립니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁고압 유체의 속도제어, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있도록 한 고차압 3방향 제어밸브 제공
2. 발명구성		⦁밸브바디, 유체구멍, 개폐플러그, 스템, 유압조절 플레이트 등으로 구성 ⦁유압조절 플레이트의 다수의 유체 통과구멍이 내부에 구비될 수 있음
3. 발명효과		⦁고압 유체의 속도제어가 가능하고, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있는 이점이 있음
4. 대표도면

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.15	컬렉터 링 연마장치					분야	기 계
기 술 명 :		발전기의 컬렉터 링 연마장치	귄리권자 :		한국남부발전(주)
구 분 :		실용신안	발 명 자 :		김학수, 노이태, 박옥상
권리기간 :		2013. 1.16 ~ 2023. 1.15	대 리 인 :		특허법인 아주양헌
공개일자 :		2014-07-24	출원번호 :		20-2013-0000411
공고일자 :		2014-09-05	등록번호 :		20-0474327
기술개요		⦁발전기의 컬렉터 링의 곡률에 대응하는 내면이 형성되는 반원부재 ⦁반원부재에 돌출 형성되는 파지부재 ⦁반원부재를 상호 체결 고정시키는 체결부 포함 ※ 상세 기술내용은 붙임2(N0.18_20-2013-0000411)를 참조하여 주시기 바랍니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁컬렉터 링의 표면을 간편하게 연마할 수 있는 연마장치 개발 ⦁상호 분리 가능한 한 쌍의 반원 부재를 통해 링을 안정되게 지지
2. 발명구성		⦁한 쌍으로 구비된 반원부재 및 체결지지부, 연결지지부로 구성 ⦁결합스크류부가 삽입 안착되는 안착 지지부를 더 포함하는 특징
3. 발명효과		⦁컬렉터 링의 표면을 균일하게 연마, 연마 정밀도 향상 ⦁정비 편의성 향상 및 작업 공정 단순화 가능
4. 대표도면

실

용

신

안

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.1	고차압 3방향 제어밸브					분야	기 계
기 술 명 :		고차압 3방향 제어밸브	귄리권자 :		한국남부발전(주) ㈜코펙스
구 분 :		특 허	발 명 자 :		정진이, 김종범, 곽민지, 안효득
권리기간 :		2019. 6. 4 ∼ 2039. 6. 3	대 리 인 :		차상윤, 남건필
공개일자 :		-	출원번호 :		10-2019-0065138
공고일자 :		-	등록번호 :		(등록 진행 中)
기술개요		⦁고차압 3방향 제어밸브의 구성요소 및 유로에 따른 유체흐름 기술 ⦁작은 직경의 다수의 유체통과구멍이 랜덤하여 배열 ※ 기술이전에 대한 우선권은 공동 권리권자에게 있음을 알려드립니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁고압 유체의 속도제어, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있도록 한 고차압 3방향 제어밸브 제공
2. 발명구성		⦁밸브바디, 유체구멍, 개폐플러그, 스템, 유압조절 플레이트 등으로 구성 ⦁유압조절 플레이트의 다수의 유체 통과구멍이 내부에 구비될 수 있음
3. 발명효과		⦁고압 유체의 속도제어가 가능하고, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있는 이점이 있음
4. 대표도면

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.16	케이블 넘버링 튜브					분야	전 기
기 술 명 :		케이블 넘버링 튜브	귄리권자 :		한국남부발전(주)
구 분 :		실용신안	발 명 자 :		김석훈, 김남철
권리기간 :		2013. 1.16 ~ 2023. 1.15	대 리 인 :		특허법인 아주양헌
공개일자 :		2014-07-24	출원번호 :		20-2013-0000412
공고일자 :		2014-08-29	등록번호 :		20-0474230
기술개요		⦁케이블 넘버링 튜브에 관한 발명내용 포함 ⦁외측 상기 케이블 정보가 표시되는 몸체부로 구성 ⦁몸체부가 케이블에 탈부착 가능하도록 체결 고정부가 포함 ※ 상세 기술내용은 붙임2(N0.19_20-2013-0000412)를 참조하여 주시기 바랍니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁압착단자 분리 과정에서 케이블의 쇼트나 감전 위험성 방지 ⦁재결합 과정에서 접촉불량, 오결선 등의 문제발생 방지
2. 발명구성		⦁외측에 상기 케이블의 정보가 표시되는 몸체부로 구성 ⦁몸체부의 양측을 체결하는 고정부를 포함
3. 발명효과		⦁압착단자, 절연테이프 등 별도의 소모성 자재 절약 ⦁기기 운전 중에도 케이블 넘버링 튜브 교체 가능
4. 대표도면

실

용

신

안

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.1	고차압 3방향 제어밸브					분야	기 계
기 술 명 :		고차압 3방향 제어밸브	귄리권자 :		한국남부발전(주) ㈜코펙스
구 분 :		특 허	발 명 자 :		정진이, 김종범, 곽민지, 안효득
권리기간 :		2019. 6. 4 ∼ 2039. 6. 3	대 리 인 :		차상윤, 남건필
공개일자 :		-	출원번호 :		10-2019-0065138
공고일자 :		-	등록번호 :		(등록 진행 中)
기술개요		⦁고차압 3방향 제어밸브의 구성요소 및 유로에 따른 유체흐름 기술 ⦁작은 직경의 다수의 유체통과구멍이 랜덤하여 배열 ※ 기술이전에 대한 우선권은 공동 권리권자에게 있음을 알려드립니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁고압 유체의 속도제어, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있도록 한 고차압 3방향 제어밸브 제공
2. 발명구성		⦁밸브바디, 유체구멍, 개폐플러그, 스템, 유압조절 플레이트 등으로 구성 ⦁유압조절 플레이트의 다수의 유체 통과구멍이 내부에 구비될 수 있음
3. 발명효과		⦁고압 유체의 속도제어가 가능하고, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있는 이점이 있음
4. 대표도면

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.17	압력 교정형 전송장치					분야	전 기
기 술 명 :		압력 교정형 전송장치	귄리권자 :		한국남부발전(주)
구 분 :		실용신안	발 명 자 :		이기우, 강봉조
권리기간 :		2013. 9.26 ~ 2023. 9.25	대 리 인 :		특허법인 아주양헌
공개일자 :		-	출원번호 :		20-2013-0007986
공고일자 :		2014-10-13	등록번호 :		20-0474767
기술개요		⦁케이싱, 센서부재, 압력 조정 신호 전송 발신부를 포함 ⦁기존 기술과 달리 유체파이프를 통해 전송되는 압력 검출이 용이 ⦁신호를 설정된 제어기로 전송 가능, 조정 신호 설정을 위한 단자 접근 용이 ※ 상세 기술내용은 붙임2(N0.20_20-2013-0007986)를 참조하여 주시기 바랍니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁기존 압력설정장치는 압력의 교정 작업이 어렵고 번거로움 ⦁압력 조정 신호 설정을 위한 단자 접근이 용이하도록 개선
2. 발명구성		⦁전송장치 발신부(제어부, 선로연결부재, 접속부)의 구성내용 포함 ⦁접속부의 경우, 양측 개방 하우징 및 디스플레이 부재를 포함
3. 발명효과		⦁유체파이프를 통해 전송되는 유체의 압력을 쉽게 검출 가능 ⦁압력 조정 신호 설정을 위한 단자 접근이 용이
4. 대표도면

실

용

신

안

지식재산권 활용 중소기업 성장지원_sVIP 프로젝트
NO.1	고차압 3방향 제어밸브					분야	기 계
기 술 명 :		고차압 3방향 제어밸브	귄리권자 :		한국남부발전(주) ㈜코펙스
구 분 :		특 허	발 명 자 :		정진이, 김종범, 곽민지, 안효득
권리기간 :		2019. 6. 4 ∼ 2039. 6. 3	대 리 인 :		차상윤, 남건필
공개일자 :		-	출원번호 :		10-2019-0065138
공고일자 :		-	등록번호 :		(등록 진행 中)
기술개요		⦁고차압 3방향 제어밸브의 구성요소 및 유로에 따른 유체흐름 기술 ⦁작은 직경의 다수의 유체통과구멍이 랜덤하여 배열 ※ 기술이전에 대한 우선권은 공동 권리권자에게 있음을 알려드립니다.
기 술 소 개
1. 발명목적		⦁고압 유체의 속도제어, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있도록 한 고차압 3방향 제어밸브 제공
2. 발명구성		⦁밸브바디, 유체구멍, 개폐플러그, 스템, 유압조절 플레이트 등으로 구성 ⦁유압조절 플레이트의 다수의 유체 통과구멍이 내부에 구비될 수 있음
3. 발명효과		⦁고압 유체의 속도제어가 가능하고, 캐비테이션 및 플러싱 현상을 방지할 수 있는 이점이 있음
4. 대표도면