붙임1	공급자 등록요건 변경안

1. 품목 및 구매규격

품목명	구매규격	자재번호	세부 규격
23kV 지능형 병렬커패시터 뱅크	ES-5910-0006	120764	5Mvar 131A

2. 등록 요건

업종분류	분류Code	내 용
	281XX	전동기, 발전기 및 전기변환, 공급, 제어장치 제조업

핵심부품	관리여부(○, ×)	비 고
	○	차단기, 커패시터, 리액터, CT, 보호계전기, 지능형 감시제어장치

현장심사	구 분	비 고
	기술분야	고압 및 특고압커패시터류 기준 적용
	품질분야	품질분야 현장심사 기준 적용

인정시험	시행여부(○, ×)	대표/상위(○, ×)		비 고
	○	대표규격	×	-
		상위규격	×

시험사용	대상여부(○, ×)	수 량	기 간
	×	-	-

붙임2	현장기술심사기준 변경안

1. 그룹명 : 고압 및 특고압커패시터

2. 적용구매구격 : 고압 및 특고압커패시터 전 구매규격 및

23kV 지능형병렬커패시터 뱅크

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조능력

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 권취기, 전압처리기, 용접기, 진공펌프, 진공탱크, 함침탱크, 세척기

※ ISC 구성품별 필수 제조설비

구 분	제조설비
필 수	절단기, 절곡기, 크레인(천정거치 또는 핸들리프트)
커패시터	권취기, 전압처리기, 용접기, 진공펌프, 진공탱크, 함침탱크, 세척기
차단기	클린룸(또는 진공룸), 드릴링M/C
리액터	드릴링M/C, 권선기

* 차단기, 커패시터, 리액터 외주생산 시 해당 제조설비 제외(계약관련 서류 확인)

* 구성품별 제조설비 중복가능

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험설비 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 검수시험설비 : 쉐링브릿지, TR, IVR, 리엑터, 뇌임펄스내전압시험기,

건조로, 내전압시험기, DC내전압 시험기

※ ISC 필수 검수시험설비 : 내전압시험기, 절연저항계

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달