협력기관 연구범위 및 펀딩규모 요약

과제명	대량 CO2 활용을 위한 CO2 개질 수소 및 CO 생산 기술 개발

□ 협력기관별 연구범위

구분	촉매 제조, 운전지원 및 개질 생성물 케미컬 공정적용 적합성 검토 (참여)
협력기관 연구내용	- 촉매 제조 설비 구축 및 실험실 테스트용 촉매 제조 - Bench Scale Unit 설비용 촉매 대량 제조 - Bench Scale Unit 연속운전 지원 - CO2 개질 생성물 케미컬 공정적용 적합성 검토
기관유형	대기업, 중견기업, 중소기업 등
협력가능 기관명	케미컬사 및 촉매 제조사 등

□ 협력기관별 사업비 및 펀딩규모(예시)

[단위 : 백만원]

총사업비1)	200
기관유형	대기업, 중견기업, 중소기업 등(수요기업)
현금투자분	100
현물투자분	100

1) 총사업비 규모는 20% 내에서 변동가능

□ 협력기관별 연차별 개발 목표 및 개발 내용

(1) 1차년도

① 개발 목표

연구수행 기관	연구개발 목표
주관기관 (한국전력공사)	○ CO2-스팀-메탄 복합개질 촉매 개발 ○ 5kW급(0.1톤CO2/일) CO2 복합개질 BSU설계
참여기관 (참여)	○ 촉매 제조설비 및 평가 시스템 구축

② 개발 내용 및 범위

연구수행 기관	연구개발 내용 및 범위
주관기관 (한국전력공사)	○ CO2 복합개질 촉매 기초조성 개발 및 성형/제조기술 확립 ○ 실험실 규모 CO2 복합개질 성능평가 설비 구축 및 성능평가 ○ 5kW급(0.1톤CO2/일) CO2 개질 시스템 설계 및 제작
참여기관 (참여)	○ 촉매 제조설비 구축 및 lab test용 촉매 제조 ○ Lab scale 촉매 life time test 장비 구축 및 내구성 test 착수

(2) 2차년도

① 개발 목표

연구수행 기관	연구개발 목표
주관기관 (한국전력공사)	○ CO2 복합개질 촉매 기초조성 확보 및 성형기술 개발 ○ 실험실 규모 성능평가 설비 촉매 장기성능 시험 ○ 5kW급(0.1톤CO2/일) CO2 복합개질 시스템 설치
참여기관 (참여)	○ BSU용 촉매 대량 제조 및 BSU 운전지원

② 개발 내용 및 범위

연구수행 기관	연구개발 내용 및 범위
주관기관 (한국전력공사)	○ CO2 복합개질 촉매 후보군 Lab Test 및 촉매 확정 ○ CO2 복합개질 촉매 실험실 규모 장기성능평가 완료 ○ 5kW급(0.1톤CO2/일) CO2 복합개질 시스템 설치 및 시운전
참여기관 (참여)	○ Lab scale 촉매 life time test 지원 ○ BSU용 촉매 대량 제조/공급 및 운전지원

(3) 3차년도

① 개발 목표

연구수행 기관	연구개발 목표
주관기관 (한국전력공사)	○ 조촉매 개발 및 5kW급 CO2 복합개질 시스템 성능검증 ○ 1MW급(5,000톤CO2/일) CO2 복합개질 시스템 기본설계
참여기관 (참여)	○ 촉매 내구성 test 및 BSU 장기운전 지원 ○ CO2 개질 생성물 케미컬 공정이용 적합성 검토

② 개발 내용 및 범위

연구수행 기관	연구개발 내용 및 범위
주관기관 (한국전력공사)	○ 탄소침적 방지 CO2 복합개질 최적 조촉매 개발 ○ 5kW급 CO2 복합개질 시스템 800시간 장기운전 ○ 5,000톤/일 CO2–스팀-메탄 복합개질 시스템 기본설계
참여기관 (참여)	○ Lab scale 촉매 life time test 및 5kW급 BSU 장기운전 지원 ○ 수소 및 CO를 활용한 케미컬 제조 및 활용방안 검토 및 수립